|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Светильник  светодиодный | Цвет свечения | Белый | Шт. | 60 |
| Длина, мм | 595 |
| Ширина, мм | 595 |
| Высота, мм | Не менее 19 не более 40 |
| Степень защиты | IP20 |
| Материал корпуса | Металл |
| Материал рассеивателя | Полистирол прозрачный |
| Напряжение, В | 230 |
| Тип лампы | LED модуль |
| Световой поток, Лм | Не менее 3500 |
| Способ установки | Универсальный |
| Мощность, Вт | 36 |
| Пускорегулирующая аппаратура | LED драйвер |
| Светильник  светодиодный | Цвет свечения | Белый | Шт. | 30 |
| Способ установки | Накладной |
| Форма светильника | Круглый |
| Диаметр, мм | Не менее 220 не более 260 |
| Высота, мм | Не более 90 |
| Степень защиты | IP20 |
| Материал изделия | Пластик |
| Напряжение, В | 230 |
| Тип лампы | LED модуль |
| Световой поток, Лм | Не менее 900 |
| Мощность, Вт | Не более 12 |
| Пускорегулирующая аппаратура | LED модуль |
| Светильник  светодиодный | Назначение | Для аварийного освещения | Шт. | 30 |
| Способ установки | Накладной |
| Напряжение, В | Не менее 220 не более 240 |
| Тип лампы | LED модуль |
| Тип аккумулятора | Литий - ионный |
| Защита батареи аккумуляторной | От полного разряда и перезаряда |
| Время автономной работы, ч | Не менее 4 |  |  |
| Зарядка батареи аккумуляторной | Автоматическая |
| Световой поток, Лм | Не менее 190 |
| Цвет свечения | Белый |
| Степень защиты | IP20 |
| Индикатор зарядки | Наличие |
| Кнопка « Тест » | Наличие |
| Лампа  светодиодная | Цоколь | Е27 | Шт. | 500 |
| Форма колбы | Грушевидная |
| Напряжение, В | 230 |
| Цвет свечения | Белый |
| Световой поток, Лм | Не менее 820 |
| Мощность, Вт | 11 |
| Диаметр внешний, мм | 60 |
| Высота, мм | 106 |