|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | **Наименование и характеристики Товара** | Единица измерения товара | Количество товара |
| 1 | **Жалюзи вертикальные тканевые**.Жалюзи изготовлены из тканевых ламелей шириной не менее 89 мм\*. Тип ткани – плотное плетение на основе полиэстера. Светонепроницаемость 50%\*\*. Плотность ткани 340 г/кв.м\*\*. Ткань на ламели из единого полотна, без склеивания и сшивания.В верхней части все ламели снабжены ламеледержателями. В нижней части - грузами-отвесами цельнолитыми пластиковыми, весом 40 гр. \*\* Места закрепления ламеледержателей и грузов-отвесов прошиваются нитью повышенной прочности. По низу изделия все ламели соединяются специализированной ПВХ цепочкой. Сдвиг ламелей вправо/влево осуществляется с помощью шнура управления. Поворот ламелей вокруг своей оси осуществляется с помощью цепочки управления, которая позволяет поворачивать ламели на 180 градусов. Карниз жалюзи изготовлен из алюминиевого профиля белого напыления. Конструкция карниза включает в себя: алюминиевый поворотный стержень, бегунки пластиковые с дистанцией 89мм\*. Высота карниза 35 мм\*. Размеры : ширина 2250 мм; высота 1950 мм. .Качество жалюзи, подлежащих изготовлению и установке должно соответствовать действующим ГОСТам: ГОСТ Р 54863-2011, медико-биологическим и санитарным нормам, установленным в Российской Федерации, подтверждаться сертификатами соответствия (в случае обязательной сертификации). | штука | 2 |
| 2 | Жалюзи вертикальные пластиковые.Жалюзи изготовлены из ПВХ ламелей шириной 89 мм\*. Затемнение света 96%\*\*. По низу изделия все ламели соединяются специализированной ПВХ цепочкой. Сдвиг ламелей вправо/влево осуществляется с помощью шнура управления. Поворот ламелей вокруг своей оси осуществляется с помощью цепочки управления, которая позволяет поворачивать ламели на 180 градусов. Карниз жалюзи изготовлен из алюминиевого профиля белого напыления. Конструкция карниза включает в себя: алюминиевый поворотный стержень, бегунки пластиковые с дистанцией 89 мм\*. Высота карниза 35 мм.\* Размеры : ширина 2250 мм; высота 1950 мм. Качество жалюзи, подлежащих изготовлению и установке должно соответствовать действующим ГОСТам: ГОСТ Р 54863-2011, медико-биологическим и санитарным нормам, установленным в Российской Федерации, подтверждаться сертификатами соответствия (в случае обязательной сертификации). | штука | 14 |
| 3 | Жалюзи горизонтальные.Жалюзи изготовлены из алюминиевых ламелей с антикоррозийным покрытием шириной 25 мм\*. Карниз жалюзи изготовлен из стали с антикоррозийным покрытием. Цвет карниза соответствует цвету ламелей. Высота карниза 35мм\*, ширина карниза 45мм\*. Управление горизонтальными жалюзи производится при помощи ПВХ прута и веревки, которые осуществляет поднятие и опускание ламелей и регулирование потока света. Наличие универсального кронштейна, 2 шт. на изделие.Размер: ширина 600 мм; высота 1250 мм, Качество жалюзи должно соответствовать действующим ГОСТам: ГОСТ Р 54863-2011, медико-биологическим и санитарным нормам, установленным в Российской Федерации, подтверждаться сертификатами соответствия (в случае обязательной сертификации). | штука | 60 |