Привязь страховочная - система обеспечения безопасности работ на высоте, состоящая из: профессиональной

страховочной привязи с монтажным поясом и канатным страховочным стропом.

Поставщик должен предоставить информацию по стране-происхождения товара и

завод-изготовителе.

Пояс, предохранительный, страховочный, лямочный с амортизатором 270 шт

Срок поставки С даты подписания договора в течение 50 календарных дней

3. Технические и качественные характеристики:

3.1. Привязь страховочная:

компонент страховочной системы имеет не менее 5-ти анкерных точек крепления: две анкерные точки, одна из

которых со свободно крутящимся кольцом (для предотвращения скручивания стропа) на груди для выполнения

подъема по телу опоры и перемещения по траверсам, одна анкерная точка на спине в виде легкодоступного и

самоцентрирующегося D-образного кольца, две боковые в виде выгнутого D-образного кольца для удобной

фиксации позиционирующего стропа;

все точки крепления должны быть произведены из легкого алюминиевого сплава;

все пряжки страховочной привязи должны быть автоматическими, самозапирающимися с двойным

предохранителем;

верхняя часть спины должна регулироваться пряжками;

монтажный пояс должен иметь плавающую конструкции, которая позволяет защитить органы электромонтера при

падении;

монтажный пояс страховочной привязи должны быть сшит из специализированного термоформованного материала,

состоящего из вспененных полиамидов;

монтажный пояс должен иметь эргономичную конструкцию, быть водоотталкивающим и иметь ширину не менее

170 мм в середине и не менее 100 мм по краям с плавным переходом в сторону сужения;

монтажный пояс должен иметь сервисные петли для фиксации страховочных систем из прорезиненного материала,

дополнительные нейлоновые кольца для фиксации монтажных инструментов, фиксатор конца позиционирующего

стропа;

набедренными и наплечные лямки страховочной привязи должны быть полиэстеровыми с шириной не менее 45 мм;

лента лямок должна быть эластичной и водоотталкивающей;

привязь должна иметь минимум 2 индикатора падения;

для увеличения удобства эксплуатации, и более точной регулировке на теле человека, необходимо наличие

размерного ряда, размер привязи 1 – S-M, размер привязи 2 – L-XL;

вес страховочной привязи не более 1200 гр.;

страховочная привязь должна иметь инструкцию по эксплуатации, паспорт и лист контроля;

строк эксплуатации страховочной привязи не менее 9 лет при условии соблюдения условий хранения и

эксплуатации завода изготовителя;

маркировка страховочной привязи на казахском или русском языке.

 Канатный страховочный строп:

Канатный страховочный строп должен быть с алюминиевым крюком-карабином не менее 60 мм, но не более 65 мм

и стальным винтовым карабином не менее 17 мм, но не более 20 мм;

полиамидный канат длиной 1,6 м и диаметром не менее 12 мм;

должен иметь амортизатор падения с пластиковой защитой.

 Товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации) не ранее 2018 года выпуска.