ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ  РАЗДЕВАЛОК (БЛОК- КОНТЕЙНЕРОВ) 
ДЛЯ ХОККЕИСТОВ И  ЛЫЖНИКОВ ГОНЩИКОВ
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1. Общий габарит не менее 2,40 х 2,40  х 6, 0м.; размеры   тамбура не менее 2.20 х1м;   размеры      зоны переодевания не менее 4,70 х 2.20м
2. Корпус. Нижняя и верхняя обвязка собраны из профиля размером  80 х 80 х 3,0 мм,  Каркас профиль 50х50.
3. Крыша и пол. Паро-гидроизоляция.  Утепление крыши - минеральная вата, толщиной не менее 100 мм. 
4. Крыша.  
Односкатная, стальной профилированный лист, С-9, оцинкованный. Крыша по периметру закрыта декоративным фасадом высотой не менее 300 мм. изготовленным из металлического листа толщиной не менее 0.7 мм. на каркасе из профильных труб сечением не менее 25х25х1.5 мм и окрашенным полимерно-порошковой краской.

  5.Утепление пола - минеральная вата  толщиной  не менее 100мм.  Наружная отделка пола –профильный лист, внутренняя отделка полов – резина толщиной 4 мм, внутренняя отделка потолка ориентированно-стружечная плита.
6. Стены. Материал Фасадные кассеты  Фасадные метало-кассеты размер не менее 500х500 мм изготовлены из оцинкованного листа толщиной не менее  0,7 мм. Паро- гидроизоляция – Пленка. Утепление -минеральная вата толщиной  не менее 100мм. Внутренняя отделка стен – ориентированно-стружечная плита.

7.Двери. Дверь наружная (входная) металлическая (сталь не менее 3 мм), противопожарная, утепленная, оборудованная сувальным замком, ручкой и уплотнением по периметру.  Размером не менее 700*2000мм и не более705*2005мм,    антивандальная 1 шт.
 8. Дверь межкомнатная. Пластиковая  размером не менее 700*2000мм и не более705*2005мм. 1 шт.  
9. Окно. Окно с поворотной створкой размером  не менее 800х1000 мм и не более 805х1005мм,  с пластиковым  стеклопакетом-1шт. Решетка металлическая из квадрата 15 мм,  размером не  менее 1000*1200 мм  и не  более 1010*1210 мм. 

10. Электрический автоматический выключатель.  16 Ампер; розетки-2шт, выключатель -2шт, светильник - 2шт. Расчетная мощность 2 кВт.
11. Отопление. Для поддержания нормальной температуры в зимнее время предусмотреть масляные радиаторы 3шт мощностью от 1,5 до 2 кВт в обоих отсеках (по согласованию с заказчиком), включающихся от розеток с термостатами.   
12. Индивидуальные места переодевания.  В количестве 16 мест: Скамья для раздевалки с полками для обуви и для шапок. Каркас выполнен из профильной трубы и окрашен порошковой краской (цвет серый). Толщина массива сиденья не менее 40 мм
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