Сфера применения: передача размера единиц давления при поверке, калибровке и испытаниях средств измерения давления.
- Диапазон измерения давления, МПа: от -0,1 до 25.
- Предел допускаемой основной приведенной погрешности, % от диапазона измерений: не более 0,05.
- Рабочая среда: жидкость, газ.
- Электрическое питание: аккумуляторная батарея, сетевой адаптер

Количество единиц измерения давления: не менее 11

М20х1,5 наружная резьба, М12х1,5 внутренняя резьба - 4 шт.;
М20х1,5 наружная резьба, М10х1,0 внутренняя резьба - 4 шт.;
М20х1,5 наружная резьба, G1/2 внутренняя резьба - 4 шт.;
М20х1,5 наружная резьба, G1/4 внутренняя резьба - 4 шт.;
М20х1,5 наружная резьба, G1/8 внутренняя резьба - 4 шт.;
М20х1,5 наружная резьба, 1/4 NPT внутренняя резьба - 2 шт.;
М20х1,5 наружная резьба, 1/2 NPT внутренняя резьба - 2 шт.;
М20х1,5 наружная резьба, под трубку Ø4 мм 1 шт.;
М20х1,5 наружная резьба, под трубку Ø6 мм 1 шт.;
М20х1,5 наружная резьба, под трубку Ø8 мм 1 шт.
Материал изготовления переходников: сталь.