Прокат листовой горячекатанный ГОСТ 19903-74 С245 по ГОСТ 27772-88 

t-10=3,79т

t-12=0,22т

t-14=0,24т

t-20=2,55т

t-30=2,89т

t-36=1,15т

С345 по ГОСТ 27772-88 

t-3=0,12т

t-10=1,35т

Прокат стальной сортовой фасонного профиля Двутавры горячекатанные с параллельными гранями полок ГОСТ 26020-83 С245 по ГОСТ 27772-88 

35К1=1,97т

35Ш1=12,32т

40Ш1=4,42т

20Б1=5,86т

40Б1=0,09т

55Б1=1,6т

45Ш1=28,94т

50Ш1=3,31т

Уголки стальные горячекатанные равнополочные ГОСТ 8509-93 С245 по ГОСТ 27772-88 

уголок 200х200х12=1,83т

С345 по ГОСТ 27772-88 

уголок 100х100х7=0,26т

Уголки стальные горячекатанные не равнополочные ГОСТ 8510-86 С245 по ГОСТ 27772-88 

уголок 125х80х10=0,03т

Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций ГОСТ 30245-2003 С245 по ГОСТ 27772-88 

100х100х3=2,15т

100х100х4=3,2т

120х120х4=1,65т

180х180х10=0,17т

С345 по ГОСТ 27772-88 

200х120х7=15,5т

