	№
	Наименование товара
	Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, значения которых не могут изменяться
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	1
	Лопата для уборки снега

	Лопата для уборки снега — универсальная трех бортная ширина совка не менее 450 мм , высота не менее 380 мм . Совок лопаты должен быть выполнен из алюминия или дюралюминия. 
Край лопаты должен быть усилен стальной плоской накладкой-пластиной
Черенок должен быть деревянный с полимерным покрытием, длинной не менее 110 мм и не более 150 мм, диаметром не менее 40 мм и не более 45 мм.
Прочная, морозоустойчивая: соответствие.
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	2
	движок для снега
[image: https://images.obi.ru/product/RU/1500x783/404997_3.jpg]
	Размер полотна: ширина не менее 750 мм, высота не менее 400 мм,
Рабочая часть движка должна быть выполнена из алюминия толщиной не менее 1,8 мм и иметь продольные ребра, усиливающие жесткость полотна. На рабочей кромке должна быть защита в виде стальной пластины. Боковые стороны должны быть  оснащены бортиками высотой не менее 3 см. 
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	3
	Тележка садовая
[image: C:\Documents and Settings\EfremovaEG\Рабочий стол\tachka_2_sad.jpg]
	Тачка садово-строительная с усиленной рамой. Завальцованные борта придают прочность верхнему краю кузова и повышенную стойкость к ударам. Оснащена дополнительной опорой кузова.
Количество колес : 2 штуки.
Диаметр колеса,:. не менее 350 мм и не более 380 мм
Тип колеса : пневматическое.
Объём корыта, не менее 100 л и не более 120л
Материал корыта : сталь оцинкованная.
Материал рамы : сталь крашеная.
Наличие подшипников : да.
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	4
	Мешки для мусора 
	Данные пакеты будут использоваться для уборки придомовой территории ЖКХ, сбора листьев и растительного мусора при сезонной уборке улиц.
Объем не менее 240 л.
Плотность не менее 80 мкм
Количество в рулоне не менее 10 шт
Материал  полиэтилен высокого давления (ПВД)
Цвет: черный, синий.

	Упаковка
(рулон)
	300

	5
	Кисть малярная плоская
	Для малярных работ с олифой, древесным маслом, побелкой и другими лако-красочными материалами.
Ширина не менее 50 мм
Материал щетины: натуральный
Материал рукоятки: дерево
	Шт
	40

	6
	Перчатки хозяйственные
	Перчатки для защиты рук от механических повреждений (порезов и истираний) и общих производственных загрязнений из хлопчатобумажной пряжи с покрытием из поливинилхлорида с нанесением на тыльную часть перчатки.
Материал основы: хлопок
Материал покрытия: ПВХ
Тип манжеты: резинка
Соответствие ГОСТ 12.4.252-2013.
Размер: 8,9.
Класс вязки: не ниже 10, количество нитей не менее 4

	пара
	1000

	7
	Цепь пильная 
(STIHL 63 РМ, 
или эквивалент)
Заказчик приобретает расходные материалы к оборудованию, которым пользуется.
	ширина паза – 1,6мм.,  шаг цепи  3/8''
Толщина 1,3, количество звеньев 55
Товар не должен иметь окалин, трещин, сколов, заусенцев, следов коррозии и иных дефектов.
Товар должен быть новым не бывшим в эксплуатации и ремонте.
Цепь приобретается с целью обеспечить взаимодействие с уже приобретенной пилой фирмы  STIHL 
	Шт
	3

	8
	Побелка сухая
	Побелка  предназначена для защиты насаждений  от повреждений при резких колебаниях температуры  (с целью защиты от различных вредителей (короед, жук-лесоруб, личинки, грызуны), а также от болезней, ожогов и т.п.;
фасовка :  не менее 2 кг и не более 10 кг.
тип: Защитный
Цвет белый
	кг
	60

	9
	Краска универсал
(ТЕКС или эквивалент)
	Назначение: фасадная краска для наружных работ по бетону, кирпичу и другим минеральным поверхностям
Тип: Водно-дисперсионная, 
Плотность: не менее 1,2-1,6 кг/л
Цвет: белый
Блеск: матовый.
Тара: .  металлическая. Вес не более 20 кг.
Время полного высыхания не более 12 часов

	Кг
	112
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