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1. ГОСТ 4151-72 Вода питьевая. Метод определения общей жесткости

Посуда мерная лабораторная стеклянная по ГОСТ 1770 вместимостью: пипетки 10, 25, 50 и 100 см без делений; бюретка 25 см.

Колбы конические по ГОСТ 25336 вместимостью 250-300 см.

Капельница по ГОСТ 25336.

Трилон Б (комплексон III, двунатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты) по ГОСТ 10652.

Аммоний хлористый по ГОСТ 3773.

Аммиак водный по ГОСТ 3760, 25%-ный раствор.

Гидроксиламин солянокислый по ГОСТ 5456.

Кислота соляная по ГОСТ 3118.

Натрий сернистый (сульфид натрия) по ГОСТ 2053.

Натрий хлористый по ГОСТ 4233.

Спирт этиловый ректификованный по ГОСТ 5962.

Цинк металлический гранулированный.

Магний сернокислый - фиксанал.

Хромоген черный специальный ЕТ-00 (индикатор).

Хром темно-синий кислотный (индикатор).

Все реактивы, используемые для анализа, должны быть квалификации чистые для анализа (ч. д. а.).


2. ГОСТ 32035-2013. ВОДКИ И ВОДКИ ОСОБЫЕ. Правила приемки и методы анализа
5.1 Определение полноты налива
Метод основан на определении объема водки в бутылках с применением мерной лабораторной посуды.
Термометр жидкостный стеклянный с ценой деления 0,5 °С по ГОСТ 28498.
Секундомер.
Воронка В-56— 80 ХС по ГОСТ 25336.
Колбы мерные с градуированной горловиной 1— 50ХСЗ; 2— 1— 10— ХСЗ; 3— 200— ХСЗ; 4— 1— 250 ХСЗ;
6— 500 ХСЗ; 6— 700 ХСЗ; 12— 1000 ХСЗ по ГОСТ 12738.
Колбы 1— 50— 2, 1— 100— 2, 1— 200— 2,1— 250— 2, 1— 500— 2,1— 1000— 2 по ГОСТ 1770.
Пипетка 1— 2— 2— 5 по ГОСТ 29227.
5.3 Определение крепости водки
5.3.1 Ареометрический метод
Метод основан на измерении объемной доли этилового спирта (крепости) в водно-спиртовых растворах ареометром для спирта.
Ареометры стеклянные для спирта типа АСП-1 или АСП-2 по ГОСТ 18481.
Термометры жидкостные стеклянные с ценой деления 0,1 °С и 0,5 °С по ГОСТ 28498.
Холодильник стеклянный лабораторный ХШ-3— 400 ХС или ХПТ-3— 400 по ГОСТ 25336.
Каплеуловитель КО-14/23-60ХС или КО-14/23-100 ХС по ГОСТ 25336.
Колбы 2— 250— 2,2— 500— 2 по ГОСТ 1770.
Колбы К-1— 500— 29/32 ТС, К-1— 1000— 29/32 ТС или П-1— 500— 29/32 ТС, П-1— 250— 29/32 ТС и П-1— 1000— 29/32 ТС по ГОСТ 25336.Цилиндры 1— 50/335 или 3— 50/335 по ГОСТ 18481.
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

5.4 Определение щелочности (объема раствора соляной кислоты молярной концентрации
с (HCL) = 0,1 моль/дм3, израсходованной на титрование 100 см3 водки
Весы лабораторные по ГОСТ 24104 любого типа, среднего класса точности, с наибольшим пределом взвешивания до 200 г, с дискретностью 0,01 г.
Бюретка 1— 1— 2— 25 по ГОСТ 29251 или автоматический титратор
Капельница по ГОСТ 25336.
Колба КН-2— 250— 19 ТХС по ГОСТ 25336 
Пипетка 2— 2— 100 по ГОСТ 29169 или автоматическая пипетка
Колба 1 -100-2 по ГОСТ 1770.
Кислота соляная по ГОСТ 3118, раствор с (HCL) = 0,1 моль/дм3, приготовленный по ГОСТ 25794.1.
Метиловый красный (индикатор); 0,1 г индикатора растворяют при нагревании в 100 см3 этилового
спирта.
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

3. Методическая инструкция по определению адсорбированной углем уксусной кислоты МИ-6-00209591-460-97
- колонка с активным углем (V- образная трубка),
- приемник
Сосуд с растровором уксусной кислоты
Цилиндр измерительный ГОСТ 1770-74 объемом 10 мл
Весы ВЛР-200 ГОСТ 241088 или другие, с точностью до 0,01 г
Воронка стеклянная В-36-80 ГОСТ 25336-82
Секундомер
Кольбы на 1000 мл
Индикатор бромтиловый синий
Уксусная кислота
Бумажные фильтры

4. ГОСТ 10117.1-2001. Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей. Общие технические условия
7.16 Контроль качества внутренней поверхности бутылок метиленовым голубым хлоргидратом(выщелачивание)
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709. 
Хлоргилрат метиленовый голубой по действующему НД, спиртовой раствор с массовой долей 0,01 %. 
Спирт этиловый по ГОСТ 18300. 

