Вагончик бытовой - жилой
1. Габаритные размеры: 6000 мм х 2500 мм х 2500 мм
2. Площадь: 15 кв.м.
3. Степень огнестойкости (СНиП 31-03-2001): 3
4. Несущая конструкция: стальная, на основе стального профиля холодного проката толщиной не менее 3 мм, 4 контейнерных угла, обшитая с наружной стороны профилированным листом, цвет зеленый (RAL 6005), с внутренней стороны стены и потолок обшиты пароизоляционным материалом и стеновыми панелями на основе стекломагниевого листа, цвет – светлый дуб. Внутренняя полость заполняется листовым минеральным утеплителем толщиной не менее 100 мм.
5. Кровля:
- оцинкованный стальной лист толщиной не менее 0,63 мм;
- двойной фальц, проходящий через всю длину жилого модуля.
6. Основа пола:
- оцинкованный металлический лист толщиной не менее 0,63 мм. 
Напольное покрытие:
- Фанера толщиной не менее 20 мм;
- Спаянное на стыках половое покрытие ПВХ толщиной не менее 2 мм:
- группа горючести Г1 – ГОСТ 30244-94;
- группа воспламеняемости В2 – ГОСТ 30402-96;
- группа распространения пламени РП1 – ГОСТ Р 51032-97;
- группа дымообразующей способности Д2 – ГОСТ 12.1.044-89;
- группа токсичности продуктов горения Т2 – ГОСТ 12.1.044-89.
7. Потолок:
ГКЛ на металлическом каркасе, шпатлевка, окраска в/э составами.
8. Окна – 2 шт. 
Окно ПВХ со стеклопакетом и с интегрированными рольставнями, цвет – белый;
- поворотно-откидной механизм;
- размеры: 945 х 1200 мм;
- короб для рольставней с ленточным приводом (высота: 145 мм, цвет – светло серый);
9. Внутренняя дверь – ПВХ, внешний размер, световой проём 
короба - 625 х 2000 мм 561 х 1940 мм.
10. Дверь входная металлическая утепленная, с врезным замком и глазком, внешний размер, световой проём короба - 875 х 2 000 мм, 811 х 1 940 мм.
11. Освещение – светильники потолочные, пыле-влаго защищенные с энергосберегающими лампами 2х40В - 2 шт., по два в каждое помещение, выключатели наружные в каждом помещении, раздельные на каждый светильник. 
12. Размещение розеток (наружной установки) – по 2 двойные розетки в каждом помещении.
13. Электрические коммуникации – прокладываются в кабель-каналах (выполненных из самозатухающего ПВХ) с двойным замком, распределительной коробке наружного исполнения. 
14. Электроосвещение заземлено и оборудовано автоматами защиты;
Уличное освещение – светильник защищенный от пыли, влаги и во взрывобезопасном антивандальном исполнении;
Выключатель уличного светильника – влагозащищенный;
Для подключения внешней сети – специализированная влагозащищенная силовая розетка и вилка, розетка СЕЕ утоплена в потолочной раме с торцевой стороны (без окна).
Здание должно быть оборудовано щитом распределительным навесным типа ЩРн со стеклом, закрываемым на ключ;
В щите смонтированы:
Автоматические выключатели;
УЗО;
Общий вход и распределение.
15. Отопление – осуществляется с помощью печи «трубной отопительной, топливо – дрова. Установка печи выполняется на пол, выстеленный из негорючих материалов (металлический лист). Края поверхности должны выступать как минимум на 50-70 см от корпуса устройства. Стены, прилегающие к печи, изолируют жаропрочным материалом, (асбестовыми листами или суперизолом) и обшиваются металлом. Расстояние от стены до задней стенки корпуса печи от 20 до 100 см. Расстояние от верхнего конца дымохода до крыши должно быть не менее 30 см. Отверстие для дымохода должно быть аккуратным, без зазубрин, иметь потолочный проходной узел.
16. Каждый силовой провод подключается к отдельному автомату защиты расположенному в распределительном щитке, установленном внутри вагончика в тамбуре.
17. Водоснабжение: в модуле должен быть установлен умывальник с водонагревателем.
[bookmark: _GoBack]18. Мебель и оборудование:
18.1. Кровать двухъярусная - сетка прокатная пружина, металлические спинки, 1900х700 мм.– 1 шт.;
18.2. Умывальник с водонагревателем, V = 15 л. – 1 шт.;
18.3. Дровяная печь с дымоходом - 1 шт.;
18.4. Стол – 2 шт., габаритные размеры, мм. 1200х650х750, 
цвет – ольха.
18.5. Стул на м/к – 2 шт., габаритные размеры: 385х350х450 мм.
18.6. Тумбочка армейская – 1 шт., габаритные размеры:400х444х750 мм., цвет – ольха;
18.7. Сейф – 1 шт., габаритные размеры: 664х470х395
19. Огнетушитель порошковый (количество порошка 5 кг, выход заряда 10 сек, длина струи 3,5 м, масса с зарядом 8,3 кг эксплуатируется от -40 до +50°, перезарядка один раз в пять лет) – 2шт.;
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