Таблица 1
	№ п/п
	Наименование товара
	Ед. изм.
	Количество

	1
	прожектор уличный светодиодный
	шт.
	60
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	Габариты светильника (ВхДхШ), мм:
	105± 5 мм х 230 ± 5 мм х 165 ± 5 мм

	Температурный режим эксплуатации светильника
	В диапазоне не уже  от –60°С до +50°С

	Частота питания светильника
	 [50±10]* Гц

	Питание на переменном токе
	В диапвзоне не уже [140-265]* В

	Питание на постоянном токе
	В диапвзоне не уже [200-250]* В

	Класс защиты от воздействия окружающей среды
	Не менее IP66 

	Количество светодиодов 
	Не менее 16 шт.

	Номинальный рабочий ток  светодиодов
	Не менее 1000 мА

	Энергоэфективность одного светодиода
	Не менее 360 лм

	Цветовая температура 
	Нейтральный, не менее 4000К

	Срок службы ,час
	Не менее 100000 ч.

	Оптика
	Наличие вторичной оптики, формирующей кривую силу света  (КСС) типа «Г60»

	Материал рассеивателя
	Поликарбонат

	Вес светильник в сборе
	не более 3 кг

	Цвет покрытия
	[Темно–серый]*

	Световой поток
	Не менее 5800 лм

	Потребление
	Не более 45 Вт.

	Тип монтажа
	Баннерного типа с поворотным креплением

	 Коэффициент пульсация светового потока
	[Не более 1 %]*

	Климатическое исполнение
	[УХЛ 1]*

	Корпус светильника
	Алюминиевый профиль с вертикальными охлаждающими каналами. 




