Заявка

1. Отвод, стальной, крутоизогнутый, диаметр до 65 мм, исполнение 2.

Прочие характеристики: Отвод 180-2-219X12-R=200-15Х5М / ГОСТ 20072-74

изготовление и приемка качества печных элементов работающих с давлением в

змеевиках до 160 кгс/см2, должно быть в строгом соответствии со стандартом

предприятия утвержденным техническим требованиям руководящего документа

РД 26-02-80-2004.

**Количество-10 штук.**

1. Отвод, стальной, крутоизогнутый, диаметр 651-850 мм, исполнение 1.

Прочие характеристики: Отвод 180-2-273X12-R=250-15Х5М / ГОСТ 20072-74

изготовление и приемка качества печных элементов работающих с давлением в

змеевиках до 160 кгс/см2, должно быть в строгом соответствии со стандартом

предприятия утвержденным техническим требованиям руководящего документа

РД 26-02-80-2004.

**Количество- 10 штук.**

**Указать страну и завод-производитель.**