Заявка
1. Газлифтный клапан - предназначенным для сообщения затрубного пространства скважины с внутренней
полостью подъемных насосно-компрессорных труб при газлифтном способе добычи.
•Условный диаметр газлифтного клапана, мм – 25;
•Тип - Дифференциальный, плунжерный, нормально-открытый;
•Толщина запорного узла, мм – 1-12;
•Диаметр проходных отверстий плунжера, мм – 4;
•Максимальный ход плунжера, мм – 16;
•Длина в открытом положении без запорного узла, мм – 140;
•Длина в закрытом положении, мм – 120;
•Тарировка клапанов на перепад давления (открытом, закрытом), Δ Ратм. - В каждом комплекте на: 33атм-31атм29атм-27атм;
•Масса в собранном виде, кг – 0,230;
•Гарантийный срок эксплуатаций, - по данным завода изготовителя;
•Транспортирование - Упаковка: газлифтный клапан должен быть завернут во влагонепроницаемый пакет из
полиэтиленовой пленки или картонную тару. Транспортирование: в железнодорожных крытых вагонах или любом
другом транспорте предохраняющий товар от попадания влаги.
2. Комплектность 1 (одного) клапана:
•Корпус +
•Втулка параметрическая +
•Плунжер +
•Уплотнитель +
•Пружины +
•Шарик +
•Подкладочное кольцо +
 С комплектом должна поставляться следующая техническая документация:
-инструкция по монтажу и руководство по эксплуатации;
-сборочные чертежи секций клапана;
3. Технологические показатели по скважинам на м/р. Боранколь
•Пластовая жидкость - смесь нефти, попутной воды, минеральных примесей и нефтяного газа;
•Максимальная плотность жидкости, кг/м³ - 1095;
•Глубина залегания продуктивного пласта, м - Продуктивный горизонт (песчаноалевролитовая толща) с глубиной
залегания 2000-2400 м;
•Тип скважин: вертикальные, кривизна скважин составляет не более 50 на глубине 2800 м - Скважины
вертикальные.
•Температура откачиваемой жидкости, °С - до 80;
•Обводненность по газлифтным скважинам, % - 80;
•Плотность нефти в поверхностных условиях, кг/м³ - 840…850;
•Содержание мех. примесей, (по массе), % - до 0,8;
•Содержание Н2S в пластовой нефти /в выделившемся газе, % (мольн.) – нет;
•Содержание С02 в пластовой нефти /в выделившемся газе, % (мольн.) – нет;
•Динамическая вязкость нефти при Т=20 0С, мПа*с – 4,38;
•Содержание парафина, % (масс) – 4;
•Температура плавления парафинов, 0С - 55…56;
•Температура жидкости на поверхности, 0С - 5 … 25;
•Текущий газовый фактор, м3/т – 27;
•Давление насыщения, Мпа – 6.1;
•Удельный вес попутного газа при дифференциальном разгазировании пластовой нефти в рабочих условиях, кг/м³ -
0,985;
•Внешний диаметр эксплуатационной (обсадной) колонны, мм – 146/168;
•Минимальный внутренний диаметр эксплуатационной (обсадной) колонны, мм – 121,4/144,2;
•Внешний диаметр НКТ (гладкие), мм – 73;
•Внутренний диаметр НКТ, мм – 62;
•Тип резьбы НКТ - 10 rd NUE;
•Планируемая глубина спуска клапанов, м - 900… 1900.
Тип: пружинный
Диаметр: 25.
Количество-48 штук.
 Информация, содержащая сведения о марке/модели Товара, стране происхождения Товара и заводе-изготовителе.
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