Заявка

Весы, автомобильные.

**Количество- 1штука**

Технические требования:

Наименование:

Автомобильные весы (100 тн)

Размеры не менее 18 м х 3 м

Основные требования:

- Грузоподъёмность - 100 тн.

- Срок службы - не менее 20 лет.

- Гарантийный срок - не менее 24 месяца.

- Класс точности по ГОСТ 29329-92 РК не ниже III.

- Цена поверочного деления d= 50 кг.

- Предел допускаемой погрешности при поверке не более ± 50 кг.

- Напряжение и частота питающей среды 220 В, 50 Гц с заземлением.

- Потребляемая мощность не более 20 В.А.

- Степень защиты терминала, тензодатчиков не менее IP 68.

- Параметры конструкционной перегрузки весов не менее 250 %.

- Допускаемая скорость движения через весы не менее –

5 км/час.

- Температурный диапазон работы - от -40 до +40 о С

- Эталонный груз (для поверки весов)

- Сертификат соответствия использования оборудования на территории РК

- Сертификат поверки весов

- Доставка, шеф-монтаж, пусконаладочные работы, обучение персонала для работы

- Строительство фундамента для автомобильных весов

- Пределы допустимой погрешности - + 50 кг

- Кол-во взвешиваний в сутки не менее 40 машин.

- Общестроительные работы и монтаж производит поставщик автомобильных весов.

- Наличие антикоррозииного покрытия металлоконструкций.

- Тип фундамента Бетон армированный высота не менее 50 см.

- Сервисное обслуживание -1 год

Комплектация:

- Операторская (утеплённое оборудованное помещение, с кондиционером «лето-зима» и со всеми необходимыми

коммуникациями (электричество), размером: длина не менее 6 метров, ширина не менее 2 метров, высота не менее

2 метров, для обустройства оператора весовой с пуск-наладочными работами и установкой в нём оборудования и подключение к весам

- Персональный компьютер (монитор, системный блок, клавиатура, мышь) с программным обеспечением 1C

Весовой терминал для отслеживания взвешиваний и сохранения их в базе, для дальнейшей отчетности

- Паспорт на автомобильные весы

- Руководство по эксплуатации (на русском языке)

- Камеры видео и фото фиксации (не менее 3 шт.)

- Шлагбаум (2 шт.)

- Светофор - 1 шт.

- Информационное табло (размер не менее 2000\*500 мм.)

- Световая или звуковая сигнализация

Программное обеспечение:

- Уровень программного обеспечения- служебный.

- Поддержка вспомогательного оборудования (светофоры, шлагбаумы, информационное табло)

- Фото, видео фиксация автотранспорта .

- Хранение и анализ данных о взвешиваниях на весах

- Создание отчетов и накладных.

- Выгрузка информации в формате Excel для дальнейшей интеграции в другое программное обеспечение.

- Удаленный доступ.

- Создание списка материалов.

- Интеграция с программой 1С (бухгалтерия)

ГОСТ 29329-92 РК

Приложение

ТЗ автовесы.docx.