**Характеристики сейфа**

предназначены для хранения больших объемов документации, служебной и деловой информации

изделия сертифицированы на соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014

оригинальная конструкция ригелей из нержавеющей стали и пластиковые втулки обеспечивают бесшумный ход дверей и надежное запирание шкафа

шкафы комплектуются ключевыми замками

максимальная нагрузка на полку - 40 кг

поставляются в разобранном виде

[](http://www.safe.ru/?action=showModel&ID=122#photoImg)

|  |  |
| --- | --- |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ): | 1830x472x458 |
| Вес, кг: | 30 |
| Количество полок: | 4 |
| Вместимость, количество папок Корона (75мм): | Не менее 30 |
| Количество дверей: | 1 |
| Цвет: | Серый полуматовый (RAL 7038) |
| Тип покрытия: | Порошковое |
| Гарантия: | 1 год |