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	№ п/п
	Наименование товара
	Торговое наименование, формы выпуска, функциональные, технические и качественные характеристики товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Потолочная кассета для подвесных потолков
	Перфорированная, алюминиевая кассета с полимерным покрытием.
Применение: для создания кассетных подвесных потолков в помещениях с повышенным уровнем влажности. 
Декоративная панель оснащена звукоизоляционной подложкой и  светоотражающей поверхностью. 
Материал - Алюминий; 
Цвет - Белый матовый; 
Покрытие – матовое перфорированное; 
Диаметр перфорации -  не более 3 мм; 
Кромка – не менее 45 градусов; 
Толщина металла -  не менее 0,4 мм; 
Вес 1 кассеты – не более 0,4 кг; 
Вес на 1 кв.м. – не более 1,11 кг;
Размер -  не более: 595х595мм;
Площадь покрытия 1 шт -  не менее 0,35 м2;
Совместимая подвесная система - Т-24 (шириной не менее 24мм);
Средний расход на м² не более 3 
Тип продукта: Потолочная плита на металлическом каркасе 
	шт
	1800





