	Наименование и характеристики поставляемого товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	Самоходная газонокосилка 
Назначение: предназначен для кошения газонов;
Система привода: самоходная с регулируемой скоростью;
Тип двигателя: бензиновый, четырехтактный;
Рабочий объем цилиндра, см³: не менее 163;
Частота вращения, об/мин: не менее 2900;
Регулировка частоты вращения: есть;
Номинальная мощность, кВт/об/мин: не менее 2,4/2900;
Обороты холостого хода, об/мин: не менее 2900;
Свеча зажигания: есть;
Зазор электродов, мм: не менее 0,5;
Функция электрического запуска: есть;
Литиевая аккумуляторная батарея: есть;	
Тип аккумуляторной батареи: съемная;
Напряжение аккумуляторной батареи, В: не менее 10,8;
Индикатор проверки напряжения со светодиодами на аккумуляторной батарее: есть;
Топливный бак, шт: не менее 1;
Емкость топливного бака,л: не менее 1,0;
Уровень шума, дБ(А): не более 96;
Тип рукоятки: эргономичная, регулируемая по высоте;
Уровни вибрации рукоятки, м/с²: не более 3,4;
Система центральной регулировки высоты скашивания: есть;
Минимальная высота скашивания, мм: 20;
Максимальная высота скашивания, мм: 76;
Ширина скашивания, см: не менее 47;
Режущий элемент: нож (тип:для травосборника);
Насадка для мульчирования: есть;
Выброс травы: травосборник;
Объем травосборника, л: не менее 55;
Масса (с пустыми баками),кг: не более 30,0;
Наличие колес: есть;
Количество колес: не менее 4-х;
Габариты колеса, мм: диаметр 170;
Материал обода колеса: пластик;
Степень защиты: не менее IPX 4;
Комплектация поставки:
· Газонокосилка:1 шт;
· Нож: 1 шт;
· Травосборник: 1 шт.;
· Комплект (нож+заглушка):1 шт;
· Дополнительные колеса: 2 шт;
· Инструкция по эксплуатации:1 шт.
	шт
	3

	Моторная пила 
Назначение:для распила дров, бревен, валки леса, заготовки строительного материала;
Класс пилы: профессиональная;
Тип двигателя: бензиновый, двухтактный;
Рабочий объем цилиндра, см³: не менее 61,5;
Диаметр цилиндра, мм: не менее 48;
Длина хода, мм: не менее 34,0;
Максимальная выходная мощность двигателя, кВт: не менее 2,9;
Частота, соответствующая максимальной выходной мощности, об/мин: не менее 8300;
Частота вращений, на холостом ходу, об/мин: не менее 2500;
Свеча зажигания: есть;
Зазор электродов, мм: не менее 0,5не более 0,6;
Емкость топливного бака,л/см³: не менее 0,75/750;
Емкость масляного бака, л/см³: не менее 0,45/450;
Расход топлива, г/кВт: не более 500;
Масляный насос: есть;
Тип масляного насоса: автоматический;
Уровень шума, дБ(А): не более 117;
Эквивалентный уровень вибрации, передняя/задняя рукоятки м/с²: 4,7/7,6;
Оборудование для пиления: есть;
Минимальная длина шины, см: не менее 38;
Максимальная длина шины, см: не более 51;
Хвостовик шины: широкий;
Конструкция со звездочкой;
Количество звеньев, шт: не менее 68;
Толщина приводного звена, мм: не менее 1,5;
Скорость вращения цепи, м/с: не менее 24,5;
Масса (без оборудования для пиления),кг:  не более 6,2;
Степень защиты: IPX 4;
Комплектация поставки:
· Моторная пила: 1 шт;
· Цепь: 2 шт (толщина звена/количество звеньев: 1,5/68);
· Шина пильная с широким хвостовиком: 2 шт;
· Транспортировочный кожух: 1 шт;
· Ключ для сборки: 1 шт;
· Инструкция по эксплуатации:1 шт.
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	Моторная пила 
Назначение:для распила дров, бревен, валки леса, заготовки строительного материала;
Класс пилы: полупрофессиональная;
Тип двигателя: бензиновый, двухтактный;
Рабочий объем цилиндра, см³: не менее 55,5;
Диаметр цилиндра, мм: не менее 47;
Длина хода поршня, мм: не менее 32,0;
Максимальная выходная мощность двигателя, кВт/об/мин: не менее 2,6/9000;
Частота вращений, об/мин: не менее 2700;
Выключатель зажигания (запуск и остановка двигателя): есть;
Глушитель: есть;
Свеча зажигания : есть;
Зазор электродов, мм: не менее 0,5 не более 0,6;
Емкость топливного бака,л: не менее 0,44;
Декомпрессионный клапан: есть;
Емкость масляного бака, л: 0,32;
Расход топлива, г/кВт: не более 407;
Масляный насос: есть;
Тип масляного насоса: автоматический;
Винты регулировки карбюратора: есть;
Уровень шума, дБ(А): не более 114;
Эквивалентный уровень вибрации, передняя/задняя рукоятки м/с²: 3,4/4,4;
Защитное устройство передней рукоятки: есть;
Оборудования для пиления: есть;
Минимальная длина шины, см: не менее 38;
Максимальная длина шины, см: не более 51;
Хвостовик шины: узкий;
Конструкция со звездочкой;
Количество звеньев, шт: не менее 64;
Толщина приводного звена, мм: не менее 1,5;
Скорость вращения цепи, м/с: не менее 26,6;
Цепеуловитель: есть;
Масса (без оборудования для пиления),кг:  не более 5,9;
Степень защиты: IPX 4;
Комплектация поставки:
•	Моторная пила:1 шт;
•	Цепь: 2 шт (толщина звена/количество звеньев 1,5/64);
•	Шина пильная с узким хвостовиком: 2 шт;
•	Транспортировочный кожух: 1 шт;
•	Ключ для сборки: 1 шт;
•	Инструкция по эксплуатации:1 шт.
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	Моторная пила 
Назначение:для распила дров, бревен, валки леса, заготовки строительного материала;
Класс пилы: профессиональная;
Тип двигателя: бензиновый, двухтактный;
Рабочий объем цилиндра, смᶾ: не менее 65,1;
Диаметр цилиндра, мм: не менее 48;
Длина хода, мм: не менее 36,0;
Максимальная выходная мощность двигателя, кВт/об/мин: не менее 3,4/9300;
Частота вращений, об/мин: не менее 2500;
Свеча зажигания: есть;
Карбюратор: наличие;
Зазор электродов, мм: не менее 0,5не более 0,6;
Емкость топливного бака, л/см³: не менее 0,77/750;
Расход топлива, г/кВт: не более 500;
Емкость масляного бака, л: 0,42;
Масляный насос: есть;
Тип масляного насоса: автоматический;
Уровень шума дБ(А): не более 114;
Эквивалентный уровень вибрации, передняя/задняя рукоятки м/с²: 3,6/3,5;
Оборудования для пиления: есть;
Минимальная длина шины, см: не менее 38;
Максимальная длина шины, см: не более 70;
Хвостовик шины: широкий;
Конструкция со звездочкой;
Количество звеньев, шт: не менее 68;
Толщина приводного звена, мм: не менее 1,5;
Скорость вращения цепи, м/с: не менее 20,7;
Масса (без оборудования для пиления), кг: не более 6,4;
Степень защиты: IPX 4;
Комплектация поставки:
· Моторная пила: 1 шт;
· Цепь: 2 шт (толщина звена/количество звеньев: 1,5/68);
· Шина пильная с широким хвостовиком: 2 шт;
· Транспортировочный кожух: 1 шт;
· Ключ для сборки: 1 шт;
· Инструкция по эксплуатации:1 шт.
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