 
Приложение 1 к Техническому заданию
Перечень объектов закупки
	СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК

	Чехол для песочницы 260х260 см 

	Адрес:
	Объем (Единица измерения)
	Характеристики:
	Срок:

	город Москва, улица Белореченская,
	21 (штука)
	Чехол для песочницы 260х260х20см.
Ткань Оксфорд 600.
100 полиэстер повышенной прочности.
Плотность от 350 гр/м2  и выше
Пропиткой из полиуретана, внутреннее бесцветное покрытие, обеспечивающее водонепроницаемость и ветрозащитные свойства ткани.
Обладает стойкостью к органическим растворителям. 
Водоупорность ткани от 1000 до 3000 мм водного столба.

Цвет чехла: по согласованию с Заказчиком
Способ крепления чехла: бордюр - 20 см,  по периметру бордюра люверсы с веревкой.

Мешок для хранения с завязками

	c 1-го по 30-й календарный день с момента заключения контракта.

	Чехол для песочницы 170х170 см 

	Адрес:
	Объем (Единица измерения)
	Характеристики:
	Срок:

	город Москва, улица Белореченская
	9 (Штука)
	Чехол для песочницы 170х170х20см.
Ткань Оксфорд 600.
100 полиэстер повышенной прочности
Плотность от 350 гр/м2  и выше
Пропиткой из полиуретана, внутреннее бесцветное покрытие, обеспечивающее водонепроницаемость и ветрозащитные свойства ткани.
Обладает стойкостью к органическим растворителям. 
Водоупорность ткани от 1000 до 3000 мм водного столба.

Цвет чехла: По согласованию с Заказчиком

Способ крепления чехла: бордюр - 20 см,  по периметру бордюра люверсы с веревкой.

Мешок для хранения с завязками

	c 1-го по 30-й календарный день с момента заключения контракта.

	Чехол для песочницы 215х215 см 

	Адрес:
	Объем (Единица измерения)
	Характеристики:
	Срок:

	город Москва, улица Белореченская
	24
(Штука)
	Чехол для песочницы 215х215х20см.
Ткань Оксфорд 600
100 полиэстер повышенной прочности
Плотность от 350 гр/м2  и выше
Пропиткой из полиуретана, внутреннее бесцветное покрытие, обеспечивающее водонепроницаемость и ветрозащитные свойства ткани.
Обладает стойкостью к органическим растворителям. 
Водоупорность ткани от 1000 до 3000 мм водного столба.

Цвет чехла: по согласованию Заказчиком
Способ крепления чехла: бордюр - 20 см,  по периметру бордюра  двойная резинка, 2 завязки на углах длиной по 30 см.

Мешок для хранения с завязками

	c 1-го по 30-й календарный день с момента заключения контракта.

	Чехол для песочницы 200х200 см 

	Адрес:
	Объем (Единица измерения)
	Характеристики:
	Срок:

	город Москва, улица Белореченская
	4 (Штука)
	Чехол для песочницы 200х200х20см.
Ткань Оксфорд 600 
100 полиэстер повышенной прочности.
Плотность от 350 гр/м2  и выше
Пропиткой из полиуретана, внутреннее бесцветное покрытие, обеспечивающее водонепроницаемость и ветрозащитные свойства ткани.
Обладает стойкостью к органическим растворителям. 
Водоупорность ткани от 1000 до 3000 мм водного столба.

Цвет чехла: по согласованию с Заказчиком

Способ крепления чехла: бордюр - 20 см,  по периметру бордюра люверсы с веревкой.

Мешок для хранения с завязками
	c 1-го по 30-й календарный день с момента заключения контракта.

	Чехол для песочницы 150х150 см  

	Адрес:
	Объем (Единица измерения)
	Характеристики:
	Срок:

	город Москва, улица Белореченская 
	1 (Штука)
	Чехол для песочницы 150х150х20см.
Ткань Оксфорд 600.
100 полиэстер повышенной прочности
Плотность от 350 гр/м2  и выше
Пропиткой из полиуретана, внутреннее бесцветное покрытие, обеспечивающее водонепроницаемость и ветрозащитные свойства ткани.
Обладает стойкостью к органическим растворителям. 
Водоупорность ткани от 1000 до 3000 мм водного столба.

Цвет чехла: по согласованию с Заказчиком

Способ крепления чехла: бордюр - 20 см,  по периметру бордюра люверсы с веревкой.

Мешок для хранения с завязками
	c 1-го по 30-й календарный день с момента заключения контракта.

	Чехол для песочницы 150х150 см 

	Адрес:
	Объем (Единица измерения)
	Характеристики:
	Срок:

	город Москва, улица Белореченская
	4 (Штука)
	Чехол для песочницы 150х150х20см.
Ткань Оксфорд 600.
100 полиэстер повышенной прочности.
Плотность от 350 гр/м2  и выше
Пропиткой из полиуретана, внутреннее бесцветное покрытие, обеспечивающее водонепроницаемость и ветрозащитные свойства ткани.
Обладает стойкостью к органическим растворителям. 
Водоупорность ткани от 1000 до 3000 мм водного столба.

Цвет чехла:  по согласованию с Заказчиком

Способ крепления чехла: бордюр - 20 см,  по периметру бордюра  двойная резинка, 2 завязки на углах длиной по 30 см.

Мешок для хранения с завязками

	c 1-го по 30-й календарный день с момента заключения контракта.


 






