1.       Блок дверной Арад-Д – 6 – 1 шт

Размер коробки 600х1980 (h),

Стр. проем 655х2037(h)

Дверь однопольная,влагостойкая.Дверной короб составной: фанера толщ. 24 мм и наличник из алюминиевого профиля по обе стороны окрашены порошковой краской; полотно из МДФ, сотовое заполнение, покрытие пластик CPL.  Вент. зазор 20 мм

2.       Блок дверной Арад-Д – 8 – 4 шт

Размер коробки 800x2000(h)

Стр.проем: 855х2037(h).

Дверь однопольная. Дверной короб составной: фанера толщ. 24 мм и наличник из алюминиевого профиля по обе стороны окрашены порошковой краской. Полотно из МДФ, сотовое заполнение, покрытие пластик CPL. Вент. зазор 10 мм

3.       Блок дверной Арад-Д под стекло – 7 – 1 шт

        Размер коробки 700x2000(h), ЛЕВ.

       Стр. проем 755х2037(h)

       Дверь однопольная. Дверной короб составной: фанера толщ. 24 мм и наличник из алюминиевого профиля по обе стороны окрашены порошковой краской; полотно из МДФ, сотовое заполнение, покрытие пластик CPL. Вент. зазор 10 мм