|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование (краткие характеристики)** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 20-40 мм  Вид щебня: Из отсевов дробления.  Группа щебня: 2.  Марка по истираемости: И2.  Вид породы: Гравий.  Марка по морозостойкости: F300;F400.  Марка по дробимости: 1200;800.  Фракция, мм: св. 20 до 40 | м3 | 334 |
| 2 | Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 600-400, фракция 10-20 мм  Вид щебня: Из отсевов дробления.  Марка по дробимости: 400;600.  Марка по истираемости: И3.  Вид породы: Гравий.  Фракция, мм: св. 10 до 20.  Группа щебня: 3.  Марка по морозостойкости: F150. | м3 | 14,65 |
| 3 | Щебень из естественного камня для дорожных работ, марка 600-400, фракция 20-40  Вид щебня: Из отсевов дробления.  Марка по истираемости: И2;И3.  Вид породы: Гравий.  Группа щебня: 2;3.  Марка по морозостойкости: F150.  Фракция, мм: св. 20 до 40.  Марка по дробимости: 400;600. | м3 | 78,37 |
| 4 | Песок строительный  Тип песка: Песок природный.  Класс песка: Класс II.  Группа песка: Средний.  Фракция песка, мм: св. 0,63 до 1,25. | м3 | 243 |