|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **п/п** | **Наименование (краткие характеристики)** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 20-40 ммВид щебня: Из отсевов дробления.Группа щебня: 2.Марка по истираемости: И2.Вид породы: Гравий.Марка по морозостойкости: F300;F400.Марка по дробимости: 1200;800.Фракция, мм: св. 20 до 40 | м3 | 334 |
| 2 | Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 600-400, фракция 10-20 ммВид щебня: Из отсевов дробления.Марка по дробимости: 400;600.Марка по истираемости: И3.Вид породы: Гравий.Фракция, мм: св. 10 до 20.Группа щебня: 3.Марка по морозостойкости: F150. | м3 | 14,65 |
| 3 | Щебень из естественного камня для дорожных работ, марка 600-400, фракция 20-40Вид щебня: Из отсевов дробления.Марка по истираемости: И2;И3.Вид породы: Гравий.Группа щебня: 2;3.Марка по морозостойкости: F150.Фракция, мм: св. 20 до 40.Марка по дробимости: 400;600. | м3 | 78,37 |
| 4 | Песок строительныйТип песка: Песок природный.Класс песка: Класс II.Группа песка: Средний.Фракция песка, мм: св. 0,63 до 1,25. | м3 | 243 |