Заявка.
Насос Для химически активных и агрессивных жидкостей, горизонтальный двух поршневой, подача до 100 м3/ч
Буровой насос предназначен для нагнетания промывочной жидкости (воды, глинистого раствора) в скважину при
геологоразведочном и структурно-поисковом бурении.
Тип насоса - горизонтальный, двух поршневой, двухстороннего действия:
-со шкивом с правой стороны исполнения (01);
-мощность насоса - 50кВт;
-исполнение шкива –правый;
-производительность, л/с=6,4-11,0;
-предельное давление насоса (при диаметре цилиндровой втулки 90мм, при
 частоте двойных ходов поршня в минуту 105) - 6,3Мпа;
-диаметры цилиндровых втулок - 90,100,110,120мм;
-длина хода поршня, мм -160;
-вакуумная высота всасывания м, не менее - 3;
-диаметр всасывающего патрубка -113мм.
Маркировка и упаковка:
На каждом насосе крепится коррозионностойкая металлическая табличка с указанием:
-товарный знак предприятия-изготовителя;
-наименование и условное обозначение насоса;
-порядковый номер насоса;
-дата(месяц и год изготовления)
Гарантия: не менее 12 (двенадцать) месяцев с даты поставки товара.
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