	Скамейка – 38 штук
 
	Скамейка с подлокотниками в установленном виде длиной  менее 1950(±10)мм шириной 615(±10)мм, высота 540(±10)мм, высота сидения от уровня площадки 430(±10)мм. Каркас скамейки из металлической трубы прямоугольного сечения, с размерами 20х40 мм стенка 4мм, окрашенной полимерно-порошковой покрытием.
Деревянные элементы окрашены экологическими атмосферостойкими красками 2-х слоев.
Все края и углы деревянных элементов ошлифованные края и плавные радиусы скругления.
Сборка на оцинкованные крепежные метизы, на все выступающие концы болтовых соединений установлены пластиковые защитные колпачки со съемными заглушками.
Металлические элементы окрашены порошково-полимерным покрытием.
Комплектация паспорт изделия, комплектовочную ведомость, схему сборки, сертификат соответствия.

	Урна – 38 штук
	Урна в установленном виде длиной не менее 470 мм, шириной не менее 470 мм, высотой не менее 470 мм должна предусматривать наземный вариант установки.
Урна должна иметь бак ёмкостью не менее 30 литров, выполненный из листового оцинкованного металла толщиной не менее 3мм.
Ножки урны выполняются из железного квадрата сечением 12*12 мм. Урна окрашивается полимерно-порошковой покрытием. Урна должна иметь возможность крепления к земле и бетону и иметь возможность опрокидывания для уборки мусора
Все металлические элементы должны иметь порошково-полимерное покрытие по ГОСТ 9.410-88.
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