Выключатель автоматический ВА 5735-3400100 - 40А

(ТУ3422-037-05758109-2011; ГОСТ Р 50030.2-99)

Номинальное рабочее напряжение 380В

Номинальный ток 40А

Режим эксплуатации продолжительный

Токовые уставки максимальных расцепителей тока короткого замыкания, 500А Температура окружающего воздуха от минус 60 до плюс 40 С:

Предельная отключающая способность 25кА."

300
шт

Выключатель автоматический ВА 5735-3400100 - 80А

(ТУ3422-037-05758109-2011; ГОСТ Р 50030.2-99)

Номинальное рабочее напряжение 380В

Номинальный ток 80А

Режим эксплуатации продолжительный

Токовые уставки максимальных расцепителей тока короткого замыкания, 1000А Температура окружающего воздуха от минус 60 до плюс 40 С:

Предельная отключающая способность 25кА.

200
шт

