Приложение №1 

к заявке 

	№ п/п
	Наименование товаров, работ, улуг

	Фото заказанных материалов
	Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке, отгрузке товара и иные необходимые показатели
	Единица измерения
	Количество

	1
	Алюминиевый профиль для пробкового полотна 10*1000*2000мм
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	Алюминиевый профиль для пробкового полотна 10*1000*1000мм


	Шт.
	30

	2
	Заглушка PA-ZASGLAX-00 для алюминиевого профиля PA-GLAX-AL, серая
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	Заглушка для алюминиевого профиля, серая 10*1000*1000мм.
	Шт.
	60

	3
	Шланг поливочный Гарден Люкс 3/4", 50м БЕЛАМОС ГЛ 3/4-50
https://www.vseinstrumenti.ru/sadovaya-tehnika/systemy-poliva-i-orosheniya/shlangi/armirovannye/belamos/garden-lyuks-3-4-h-50m-gl-3-4-50/
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	Шланг поливочный Гарден Люкс 3/4", 50м БЕЛАМОС ГЛ 3/4-50
Описание

Шланг Гарден Люкс БЕЛАМОС ГЛ 3/4-50 предназначен для подачи воды к месту полива. Долговечный 3-слойный шланг имеет армирование, которое препятствует скручиванию, изломам и разрывам даже при низких температурах. Безопасен для окружающей среды и здоровья человека за счет отсутствия в его составе вредных токсичных веществ, таких как кадмий и барий. Выполнен из первичного пластика, имеет длительный срок эксплуатации. Устойчив к УФ-излучению, не обесцвечивается, выдерживает давление до 21 бар. Шланг Гарден Люкс БЕЛАМОС, по сравнению с Гарден, более гибкий и легкий. Подходит для тех, кому важна рациональность и удобство. Хорошо сохраняет первоначальную форму, не ссыхается и не гниет, водоросли внутри не растут.

Технические характеристики Беламос Гарден Люкс ГЛ 3/4-50  

Тип
армированные



Диаметр, дюйм
3/4

Длина, м
50



Max давление, бар
21

Материал
пластик



Допустимый диапазон температур, °С
от +5 до +50

Min температура эксплуатации, град.
+5
	Шт.
	6

	4
	Штуцер-соединитель для шланга (быстросъемное соединение "папа") QUATTRO ELEMENTI 246-319
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	Штуцер-соединитель для шланга (быстросъемное соединение "папа") QUATTRO ELEMENTI 246-319

	шт
	10

	5
	Переходник «Профи» Maxi-Flow Gardena 02831-20.000.00
https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/sadovaya_tehnika/dlya_nasosov/soedinitelnie_elementi/perehodniki_shlang-shlang/gardena/gardena_perehodnik_profi__02831-20.000.00/
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	Переходник «Профи» Maxi-Flow Gardena 02831-20.000.00
Описание

Переходник «Профи» Maxi-Flow Gardena 02831-20.000.00 предназначен для соединения шлангов с помощью коннекоров GARDENA Maxi-Flow и подключения их к насосу, позволяя таким образом увеличить площадь поливаемой почвы. Надежно фиксирует шланги между собой, исключая вылетание. Переходник выполнен из высокопрочного материала, что гарантирует длительный срок эксплуатации.

Технические характеристики переходника Gardena 02831-20.000.00  

Материал
пластмасса



Диаметр соединения 1
PROFI

Диаметр соединения 2
PROFI

Параметры упакованного товара

Единица товара: Штука 

Вес, кг: 0,02 

Длина, мм: 130

Ширина, мм: 105

Высота, мм: 35


	Шт.
	10

	6
	Коннектор для шланга латунный 3/4 дюйма "мама-папа"
https://my-shop.ru/shop/products/2235188.html?partner=240&ymclid=15550819643665594545900001
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	Коннектор для шланга латунный 3/4 дюйма "мама-папа"
Коннектор для шланга латунный из 2-х частей.

Размер: 3/4 дюйма.

Тип: "мама-папа".
	Шт.
	10

	7
	Соединитель-адаптер пластмассовый, 3/4", внешняя резьба, соединитель шланга 3/4" PALISAD (65755)
https://arsenal007.ru/catalog/instrumenty/sadovyiy-inventar/adapteryi-perehodniki/soedinitel-adapter-plastmassovyiy--3-4--vneshnyaya-rezba--soedinitel-shlanga-3-4-palisad--65755/?ymclid=15550819643665594545900009

	[image: image7.jpg]



	Соединитель-адаптер пластмассовый, 3/4", внешняя резьба, соединитель шланга 3/4" PALISAD (65755)
Соединитель быстросъемный с клапаном «автостоп» (для прекращения подачи воды) для шланга 3 4 изготовлен из прочной ABS-пластмассы. В комплект входит адаптер с внешней резьбой 3 4. Набор позволяет подключить шланг диаметром 3 4 со стороны соединителя к крану (водопроводной трубе, разветвителю) с диаметром внутренней резьбы 3 4 со стороны адаптера. Соединительный комплект – адаптер с переходом на штуцер и быстросъемный соединитель с клапаном «автостоп» – изготовлен из ударопрочной ABS-пластмассы. Посадочный диаметр на быстросъемный соединитель для шланга 3 4, на адаптере внешняя резьба диаметром 3 4. Штуцерный выход адаптера совместим со всеми элементами поливочной системы PALISAD.
	Шт.
	6

	8
	Шпингалет задвижка 120 мм белый
https://moscow.petrovich.ru/catalog/20637/102657/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs0MDY1MTc3Mzs2OTk1NzA2MzU4O3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt&yclid=1871790537563209568&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=MSK%7CDSA%7C40651773&utm_content=cid%7C40651773%7Cgid%7C3683406282%7Caid%7C6995706358%7Ckid%7C679253%7Cpos%7Cpremium3%7Cadtarget%7CДвери,%20окна,%20скобяные%20изделия%7CСкобяные%20изделия%7Cadtarget_id%7C679253%7Csrc%7Csearch_none%7Cdvc%7Cdesktop%7Cgoalid%7C0&utm_term=679253%7C%7Creg%7CМосква
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	Шпингалет задвижка 120 мм белый
Предназначена для запирания окон и дверей изнутри.

Состав: сталь.

Комплектация: задвижка, ответная планка.

Размер задвижки: длина 120 мм.

Количество в упаковке: 1 шт.

Производитель: Россия.

Вес брутто: 0.06 кг.


	кор.
	15

	9
	
	
	
	.кор.
	2

	10
	
	
	
	Шт.
	2


« 11_»__04._ 2019__г.





                         Лученок Н.Д..
