Перечень материалов поставляемых по адресу; 

	№ п/п
	Наименование товаров, работ, услуг
	Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке, отгрузке товара и иные необходимые показатели
	Единица измерения
	Количество

	1
	Кран букса для отечественных смесителей 1/2 дюйма
	Кран-букса мет./керам. отечественная М18 квадрат 7 мм пов. 180град. MP-У




Кранбукса керамическая с дополнительной резьбой используется для двуручковых (с двумя маховиками) смесителей. Посадочный размер кранбуксы: M18, 7мм
Данный материал взят со страницы:https://www.220-volt.ru/catalog-336315/?ref=gl_drem&k50id=44225604695|aud-303297294937
Ссылка на товар - https://santforme.ru/index.php?route=product/product&path=13_14&product_id=5649
	шт.
	50

	2
	Герметик силиконовый (белый)
	всесезонный
	туба
	1

	3
	Герметик силиконовый (прозрачный)
	всесезонный
	туба
	10

	4
	Бур по бетону SDS+ (для перфоратора)
	Диаметр – 6 мм. длина – 100 мм.
	шт.
	4

	
	
	Диаметр – 8 мм. длина – 150 мм.
	шт.
	10

	
	
	Диаметр – 10 мм. длина – 150 мм.
	шт.
	10

	
	
	Диаметр – 12 мм. длина – 200 мм.
	шт.
	10

	5
	Сверло по керамической плитке (для дрели)
	Диаметр – 6 мм. длина – 100 мм.
	шт.
	6

	
	
	Диаметр – 8 мм. длина – 150 мм.
	шт.
	10

	
	
	Диаметр – 10 мм. длина – 150 мм.
	шт.
	10

	6
	Кабель силовой ВВГнг-LS 3х1.5 мм. кв. с медными жилами
	низкое дымовыделение и газовыделение (Low Smoke)
	м.
	600

	7
	Кабель силовой ВВГнг-LS 3х2.5 мм. кв. с медными жилами
	низкое дымовыделение и газовыделение (Low Smoke)
	м.
	600

	8
	Вилка электрическая с заземлением 
	Разборная, ремонтная
	шт.
	30

	9
	Дюбель ПВХ
	Дюбель распорный 6 мм.х40 мм.
	шт.
	200

	
	
	Дюбель распорный 8 мм.х60 мм.
	шт.
	200

	
	
	Дюбель распорный 10 мм.х60 мм.
	шт.
	200

	10
	Саморезы и болты для ПВХ дюбеля
	Диаметр – 5 мм. длина – 70 мм. (желтые)
	шт.
	400

	
	
	Болт самонарезной – 6 мм. длина – 70 мм. 
Предназначены для крепления сантехнических изделий (унитазы, биде), а также других элементов или конструкций в деревянные основания с предварительным сверлением. 
Имеют шестигранную головку под ключ на 10 мм и неполную редкую самонарезающую резьбу. Цинковое покрытие защищает от коррозии.
Расшифровка маркировки: 6 – диаметр болта в мм, 70 – длина в мм.
Класс прочности: 4,8.
Размер головки под установочный инструмент: 10 мм.
	шт.
	200

	11
	Саморезы по дереву (увеличенный шаг резьбы, черные)
	Диаметр – 3,5 мм. длина – 16 мм.
	шт.
	200

	
	
	Диаметр – 3,5 мм. длина – 25 мм.
	шт.
	200

	
	
	Диаметр – 3,5 мм. длина – 32 мм.
	шт.
	200

	
	
	Диаметр – 3,5 мм. длина – 45 мм.
	шт.
	200

	
	
	Диаметр –  мм. длина – 60 мм.
	шт.
	200

	
	
	Диаметр –  мм. длина – 80 мм.
	шт.
	200

	12
	Саморезы с пресс-шайбой сверло белый цинк
	Диаметр – 4,2 мм. длина – 16 мм.
	шт.
	200

	
	
	Диаметр – 4,2 мм. длина – 25 мм.
	шт.
	200

	
	
	Диаметр – 4,2 мм. длина – 32 мм.
	шт.
	200

	13
	Саморезы с пресс-шайбой острый белый цинк
	Диаметр – 4,2 мм. длина – 16 мм.
	шт.
	200

	
	
	Диаметр – 4,2 мм. длина – 25 мм.
	шт.
	200

	
	
	Диаметр – 4,2 мм. длина – 40 мм.
	шт.
	200

	14
	Крепеж перфорированный
	Уголок крепежный перфорированный 50 ммx50 ммx35 ммх2,5 мм оцинкованный
	шт.
	50

	
	
	Уголок крепежный перфорированный 90 ммx90 ммx65 ммх2,5 мм оцинкованный
	шт.
	30

	
	
	Пластина крепежная оцинкованная 100 ммх35 ммх2 мм
	шт.
	50

	15
	Анкер высоконагрузочный с болтом M8 S/10
	Диаметр – 8 мм. длина – 56 мм. (для крепажа в бетоне, кирпиче)
	шт.
	30

	16
	Гвозди оцинкованные финишные
	1,4 мм. х 25 мм.
	шт.
	500

	
	
	1,8 мм. х 35 мм.
	шт.
	500

	17
	Гвозди строительные оцинкованные
	1,8 мм. х 50 мм,
	шт.
	500

	
	
	3,5 мм. х 90 мм.
	шт.
	300

	19
	Cкоба каленая (1000 шт; 14х0.7 мм; Тип 53/А) 
	Скобы для мебельного степлера
	пачка
	6

	20
	Нейлоновый хомут
	2,5 мм. х 150 мм.
	шт.
	500

	
21
	
Изолента ПВХ
	3,6 мм. х 200 мм.
	шт.
	500

	
	
	3,6 мм. х 300 мм.
	шт.
	300

	
	
	ПВХ изолента красного цвета, 19 мм х 20 м.
	шт.
	6

	
22
	
Лампа 5Вт Ele-С37-05-830-E14 220В 3000K, светодиодная 
	ПВХ изолента синего цвета, 19 мм х 20 м.
	шт.
	6

	
	
	ПВХ изолента черного цвета, 19 мм х 20 м.
	шт.
	6

	
	
	ПВХ изолента желтого цвета, 19 мм х 20 м.
	шт.
	6

	
	
	ПВХ изолента зеленого цвета, 19 мм х 20 м.
	шт.
	6

	
	
	ПВХ изолента желто-зеленого цвета, 19 мм х 20 м.
	шт.
	6

	
	
	Тип колбы - Свеча
Цоколь – Е14
Мощность - 5 Ватт
Тип света - Теплый свет
Срок службы - 13 000 ч
Номинальное напряжение - 220 В
	шт.
	40

	23
	Сверла по металлу
	Диаметр – 3 мм, длина не менее 100 мм
	шт.
	10

	25
26
27

28
29
30
	Автоматический выключатель ВА63 11202 C20А/3п/ 4,5 кА 
Автоматический выключатель ВА63 11202 C25А/3п/ 4,5 кА 
Биты крестовые шестигранные

Короб (кабель-канал ПВХ) РКК-40 мм х25 мм 1 канальный
Диск абразивный по металлу
Диск шлифовальный  лепестковый по дереву
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	PH 2, длина – 50 мм
	шт.
	6

	
	
	PH 2, длина – 150 мм
	шт.
	6

	
	
	Цвет: белый кабель канал
Материал канала: ПВХ.
	м/п
	100

	
	
	Диаметр – 150 мм
Диаметр – 125 мм
	    Уп
    уп
	1
1

	
	
	Диаметр – 150 мм.
Диаметр – 125 мм
	    Уп
    уп.
	1
1

	31
	Сверла перьевые по дереву
	Сверло по дереву перьевое 10 × 152 мм	
	шт.
	20

	
32
	
Клей ПВА по дереву
	Сверло по дереву перьевое 14 × 152 мм	
	шт.
	6

	
	
	Сверло по дереву перьевое 16 × 152 мм	
	шт.
	6

	
	
	Сверло по дереву перьевое 18 × 152 мм	
	шт.
	6

	
	
	Сверло по дереву перьевое 20 × 152 мм	
	шт.
	6

	
	
	Сверло по дереву перьевое 22 × 152 мм	
	шт.
	6

	
	
	Сверло по дереву перьевое 24 × 152 мм
	шт.
	6

	
	
	Сверло по дереву перьевое 26 × 152 мм
	шт.
	6

	
33

34
35
36
	



Решетки вентиляционные

Смеситель Rossinka Y Y40-22 для раковины или эквивалент






Арматура однокнопочная с боковой подводкой, для унитаза Siamp WC 



Storm Siamp или эквивалент
Арматура однокнопочная с нижней подводкой Siamp WC Storm Siamp или эквивалент
	Сверло по дереву перьевое 28 × 152 мм	
	шт.
	6

	
	
	Сверло по дереву перьевое 30 × 152 мм	
	шт.
	6

	
	
	
	литры
	2

	
	
	Вентиляционная решетка пластиковая Эра 150х150 мм
	шт.
	30

	
	
	Вентиляционная решетка пластиковая Эра 200х300 мм
	шт.
	30

	
	
	Вентиляционная решетка пластиковая Вентс 300х300 мм
	шт.
	30

	
	
	Вентиляционная решетка пластиковая Эра 150х200 мм
	шт.
	30

	
	
	                        Характеристики материала:
Тип – смеситель
Назначение - для раковины
Управление - рычажное
Материал -  латунь
Гарантия  - не менее 7 лет
Цвет - хром
Поверхность - глянцевая
Высота излива, см - 8
Область применения - бытовая
Страна производитель - Россия
                        Внешнее исполнение:
Длина излива, см - 16.3
Форма - округлая
Форма излива - традиционная
                        Технические свойства:
Механизм - керамический картридж
Тип подводки - гибкая
Монтаж - на раковину
Расположение рычага - сверху
Отверстия для монтажа - 1 отверстие
Стандарт подводки - 1/2"
Ширина, см - 5.2
Высота, см - 12.1
Глубина, см - 20.3
                       Состав поставки:
Смеситель - 1 шт.
Комплект подводки - 1 шт.
Набор креплений - 1 шт.
Инструкция (техническая документация) - 1 экз.
	шт.
	8

	
	
	Арматура устанавливается на унитаз с боковой подводкой, предназначается для спуска воды из бачка. Должна использоваться во всех бачках с боковой подводкой. Арматура должна быть изготовлена из гигиеничного пластика.
Диаметр подключения – 1/2 дюйма 
	шт.
	5

	
	
	Арматура устанавливаться на унитаз с нижней подводкой, предназначается для спуска воды из бачка. Должна использоваться во всех бачках с нижней подводкой. Арматура должна быть изготовлена из гигиеничного пластика.
Диаметр подключения – 1/2 дюйма

	шт.
	10

	37
	Зажим безвинтовой 3х(0,5-2,5) кв.мм с пастой для меди и алюминия («Wago») или эквивалент
	Технические характеристики:
Зажим предназначен для соединения медных и алюминиевых жил проводов.
Состоит из пластмассового
корпуса со встроенной втычной клеммной 
колодкой для зажима жил проводов, с контактной пастой.
Количество жил и их сечение: 3 × (0,5-2,5) мм².
Номинальное напряжение: 400 В, 50 Гц.
Номинальный ток: 24 А.
Габаритные размеры: 16×14×5 мм.
Изготовитель: «Wago» или эквивалент
	шт.
	100

	38
39
40
41
	Зажим безвинтовой 4х(0,5-2,5) кв.мм с пастой для меди и алюминия (Wago) или эквивалент






Зажим безвинтовой 2х(0,5-2,5) кв.мм с пастой для меди и алюминия (Wago) или эквивалент




Зажим безвинтовой 3х(0,08-4) кв.мм для медного провода (Wago) или эквивалент





Зажим безвинтовой 5х(0,5-2,5) кв.мм с пастой для меди и алюминия (Wago) ил эквивалент
	Технические характеристики:
Зажим предназначен для соединения медных и алюминиевых жил проводов.
Состоит из пластмассового
корпуса со встроенной втычной клеммной 
колодкой для зажима жил проводов, с контактной пастой.
Количество жил и их сечение: 4 × (0,5-2,5) мм².
Номинальное напряжение: 400 В, 50 Гц.
Номинальный ток: 24 А.
Габаритные размеры: 16×18×5 мм.
Изготовитель: «Wago» или эквивалент
	шт.
	100

	
	
	Технические характеристики:
Зажим предназначен для соединения медных и алюминиевых жил проводов.
Состоит из пластмассового
корпуса со встроенной втычной клеммной 
колодкой для зажима жил проводов, с контактной пастой.
Количество жил и их сечение: 4 × (0,5-2,5) мм².
Номинальное напряжение: 400 В, 50 Гц.
Номинальный ток: 24 А.
Габаритные размеры: 15×10×5 мм.
Изготовитель: «Wago» или эквивалент
	шт.
	100

	
	
	Технические характеристики:
Зажим предназначен для соединения медных одножильных и многожильных проводов. 
Номинальное напряжение: 400 В.
Кол-во соединяемых жил и их сечение:
многопроволочные 3×(0,08—4) мм²,
однопроволочные 3×(0,08—2,5) мм².
Габаритные размеры: 17×14,5×20,5 мм.
Изготовитель: «WAGO» или эквивалент
Применение - многоразовый
	шт.
	100

	
	
	Технические характеристики:
Зажим предназначен для соединения медных и алюминиевых жил проводов.
Состоит из пластмассового
корпуса со встроенной втычной клеммной 
колодкой для зажима жил проводов, с контактной пастой.
Количество жил и их сечение: 5 × (0,5-2,5) мм².
Номинальное напряжение: 400 В, 50 Гц.
Номинальный ток: 24 А.
Габаритные размеры: 16×21×5 мм.
Изготовитель: «Wago» или эквивалент
	шт.
	100

	42
	Коробка распаечная пластиковая с мембранами D=88мм Н=43мм IP44
	Технические характеристики:
Цвет: серый.
Для открытой проводки.
Степень защиты: не менее IP44.
Габаритные размеры: Ø88×43 мм.
Материал: полистирол.
Кол-во вводов: 4.
	шт.
	15

	43
	Коробка распаечная пластиковая с сальниками 85х85х40мм IP55
	Технические характеристики:
Цвет: серый.
Способ монтажа: открыто.
Степень защиты: не менее	IP55.
Материал: полипропилен.
На корпусе 6 герметичных вводов.
Габаритный размер: 85 х 85 х 40 мм
	шт.
	15

	44
	Коробка распаечная пластиковая с сальниками 100х100х50мм IP55
	Технические характеристики:
Цвет: серый.
Способ монтажа: открыто.
Степень защиты: не менее	IP55.
Материал: полипропилен.
На корпусе имеются 6 герметичных вводов.
Габаритный размер: 100×100×50 мм.
	шт.
	15

	50
	Короб РКК-20 мм х10 мм 1 канальный
	Технические характеристики:
Цвет: белый кабель канал
Материал канала: ПВХ.
	м/п
	100

	51
	Короб РКК-40 мм х25 мм 1 канальный
	Технические характеристики:
Цвет: белый кабель канал
Материал канала: ПВХ.
	м/п
	100

	52
	Короб РКК-60 мм х40 мм 1 канальный
	Технические характеристики:
Цвет: белый кабель канал
Материал канала: ПВХ.
	м/п
	100

	53
	Короб РКК-100 мм х50 мм 1 канальный
	Технические характеристики:
Цвет: белый кабель
Материал канала: ПВХ.
	м/п
	100

	54
	Универсальный дюбель с кромкой и шурупом Ux 6x35R S/20 Fisher или эквивалент
	Технические характеристики:
Цвет: белый 
Материал канала: оцинкованная сталь, Нейлон 
Допущен для использования с материалами: Бетон, гипсокартон, ГВЛ, ДСП, кирпич с вертикальными пустотами, пустотелые и полнотелые блоки из легкого бетона, пустотелые плиты перекрытий из кирпича, бетона и т.п., полнотелый и пустотелый силикатный кирпич, природный камень, газобетон, полнотелые гипсовые панели, полнотелый кирпич.
	шт.
	1000

	55
	Универсальный дюбель с кромкой и шурупом Ux 8x50R S/25 Fisher или эквивалент
	Технические характеристики:
Цвет: белый 
Материал канала: оцинкованная сталь, Нейлон 
Допущен для использования с материалами: Бетон, гипсокартон, ГВЛ, ДСП, кирпич с вертикальными пустотами, пустотелые и полнотелые блоки из легкого бетона, пустотелые плиты перекрытий из кирпича, бетона и т.п., полнотелый и пустотелый силикатный кирпич, природный камень, газобетон, полнотелые гипсовые панели, полнотелый кирпич.
	шт.
	500

	56
	Универсальный дюбель с кромкой и шурупом Ux 10x60 S/20 Fisher или эквивалент
	Технические характеристики:
Цвет: белый 
Материал канала: оцинкованная сталь, Нейлон 
Допущен для использования с материалами: Бетон, гипсокартон, ГВЛ, ДСП, кирпич с вертикальными пустотами, пустотелые и полнотелые блоки из легкого бетона, пустотелые плиты перекрытий из кирпича, бетона и т.п., полнотелый и пустотелый силикатный кирпич, природный камень, газобетон, полнотелые гипсовые панели, полнотелый кирпич.

	шт.
	400

	57
	Сменная насадка для шуруповерта Бита PH2x50 мм крестообразной формы Dexel или эквивалент
	Технические характеристики:
Цвет: белый
Материал канала: Сталь
Хвостовик: шестигранный
	шт.
	
20

	58
	Лампа энергосберегающая Е27 свет теплый белый Lexman или эквивалент
	Технические характеристики:
Цоколь: Е27
Технология: люминесцентный 
Форма: спираль
Световой поток: 535 лм
Цветовая температура: 2700К
	шт.
	100

	59
	Бур с хвостовиком системы SDS+ по бетону
	Технические характеристики:
Диаметр: 5 мм
Длинна: 160 мм
Обрабатываемый материал: бетон
Хвостовик: SDS Plus
	шт.
	20

	60
	Бур с хвостовиком системы SDS+ по бетону
	Технические характеристики:
Диаметр: 6 мм
Длинна: 160 мм
Обрабатываемый материал: бетон
Хвостовик: SDS Plus
	шт.
	20

	61
	Бур с хвостовиком системы SDS+ по бетону
	Технические характеристики:
Диаметр: 8 мм
Длинна: 160 мм
Обрабатываемый материал: бетон
Хвостовик: SDS Plus
	шт.
	20

	62
	Бур с хвостовиком системы SDS+ по бетону
	Технические характеристики:
Диаметр: 8 мм
Длинна: 400 мм
Обрабатываемый материал: бетон
Хвостовик: SDS Plus

	шт.
	20

	63
	Бур с хвостовиком системы SDS+ по бетону
	Технические характеристики:
Диаметр: 10 мм
Длинна: 160 мм
Обрабатываемый материал: бетон
Хвостовик: SDS Plus
	шт.
	15

	64
	Бур с хвостовиком системы SDS+ по бетону
	Технические характеристики:
Диаметр: 12 мм
Длинна: 160 мм
Обрабатываемый материал: бетон
Хвостовик: SDS Plus
	шт.
	15

	65
	Набор сверл по металлу Dexter или эквивалент
	Технические характеристики:
Кол-во в наборе: не менее 10 шт.
Диаметр: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 мм
Материал: Сталь
Обрабатываемый материал: Металл
	шт.
	6

	66
	Набор сверл по дереву Dexter или эквивалент
	Технические характеристики:
Кол-во в наборе: не менее 8 шт.
Диаметр: 3,4,5,6,7,8,9,10 мм
Материал: Сталь
Обрабатываемый материал: Дерево
	шт.
	6

	67
	Сверло по плитке 5х85 мм Dexter или эквивалент
	Технические характеристики:
Диаметр: 5 мм
Длина: 85 мм
Материал: Углеродистая сталь
Обрабатываемый материал: Плитка
	шт.
	6

	68
	Сверло по плитке 6х100 мм Dexter или эквивалент
	Технические характеристики:
Диаметр: 6 мм
Длина: 100 мм
Материал: Углеродистая сталь
Обрабатываемый материал: Плитка
	шт.
	6

	69
	Сверло по плитке 8х120 мм Dexter или эквивалент
	Технические характеристики:
Диаметр: 8 мм
Длина: 120 мм
Материал: Углеродистая сталь
Обрабатываемый материал: Плитка
	шт.
	6

	70
	Анкер для пустотелых конструкций ЗУБР или эквивалент
	Технические характеристики:
Вид: Молли
Диаметр: 8 мм
Длина: 41 мм
Материал: Металл, оцинк.
Наружное крепление: Шлиц PH,SL
	шт.
	100

	71
	Набор шестигранников 1.5- 10 мм Dexter или эквивалент
	Технические характеристики:
Кол-во в наборе: не менее 9 шт.
Диаметр: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм
Материал: Хромованадиевый
Тип ключей: шестигранный или Allen (BTR)
Тип упаковки: Термоусадочная
	шт.
	10

	72
	Вязальная проволока MOS РОС 1.2 мм x 200 м, черная

	Длина, м - 200		
Толщина, мм - 1.2
Цвет - черная		
ГОСТ - 3282-74
Ссылка - https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/spetsializirovannyj/kryuchki-dlya-vyazki-armatury/mos-ros/1-2-mm-x-200-m-chernaya-m68508/
	бухта
	1

	73
	КЛАПАН ВПУСКНОЙ SANTEK САНТЕК 1/2[image: https://vannarakovina.ru/assets/cache/images/armatura-Russia/klapan-santek-400x400-036.jpg]
	Клапан [image: ]впускной сантек ( Ирис, Бриз, Бореаль, Римини, Цезарь, Консул, Сенатор, Анимо, Грмес, Аквалон) нижний подвод воды с подключнием на 1/2 дюйма
	шт
	15

	
	
	
	
	

	74
	Запорный впускной клапан боковой rosa, della VISTA, ATLANTIC, MELORA, Neo.
	[image: ] Впускной боковой клапан залива воды с подключением на 1/2 дюйма.
	шт
	15

	75
	Клапан для бачка боковой Аркон А-55/1 с поплавком (латунь)
	[image: ]
	шт
	10

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	76
	Дверной доводчик 
NOTEDO DC-090
[image: Ð�Ð²ÐµÑ�Ð½Ð¾Ð¹ Ð´Ð¾Ð²Ð¾Ð´Ñ�Ð¸Ðº NOTEDO DC-090]
	Дверной доводчик серии «Легкий характер» с повышенной эффективностью работы. Механо-гидравлический, двухскоростной. Дверной доводчик
Рычаг складной
Колпачок декоративный
Комплект крепежа для установки доводчика: центральный винт М6, шуруп 6 шт., винт 6 шт.

Вес дверного полотна	от 60 до 120 кг
Ширина дверного полотна	⩽ 1200 мм
Тип установки	универсальный, для левых и правых дверей
Рабочая температура	-38/+60 °С
Посадочные размеры	165-168х19
Усилие	EN2-EN5 (EN1154)

	шт
	25

	77
	Дверной доводчик 
NOTEDO DC-040
[image: Ð�Ð²ÐµÑ�Ð½Ð¾Ð¹ Ð´Ð¾Ð²Ð¾Ð´Ñ�Ð¸Ðº NOTEDO DC-040]
	Доводчик дверной, механо-гидравлический, двухскоростной.

Цвет - (Серебро RAL900)

Вес дверного полотна	40 кг
Ширина дверного полотна	⩽ 850 мм
Тип установки	универсальный, для левых и правых дверей
Рабочая температура	-25/+60 °С
Посадочные размеры	125х19 мм
Усилие	EN1-EN2 (EN1154)

	шт
	25

	78
	Гребенка оконная без клепки.(5-и зубая): бел./кор.

	Гребенка оконная без клепки.(5-и зубая): бел./кор.
	шт
	20

	79
	
[image: Л2500. Лампа 48Вт 64684 HALOLINE 48W 78мм 230В R7s 750Лм галогенная линейная (OSRAM)]
Л2500. Лампа 48Вт 64684 HALOLINE 48W 78мм 230В R7s 750Лм галогенная линейная (OSRAM)

	Лампа 48 Вт 64684 HALOLINE 48W, 78 мм, 230 В, R7s 750Лм галогенная линейная («OSRAM»)
Предназначена для освещения рекламных щитов, строительных объектов, спортивных и промышленных комплексов.
Изготовитель: «Osram».
	шт
	10

	80
	Лампа Rekam OSRAM 64575
[image: https://static.svyaznoy.ru/upload/iblock/35b/1515000402.jpg/resize/483x483/hq/]
	ID: 3864155
Мощность (Вт): 1000
Тип освещения: постоянный
Дополнительно: галогенная лампа; цоколь GX6.35
	шт
	10

	81
	РЕСПИРАТОР 3M 8122 ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ С КЛАПАНОМ ВЫДОХА
[image: Ð ÐµÑ�Ð¿Ð¸Ñ�Ð°Ñ�Ð¾Ñ� 3M 8122 Ð¿Ñ�Ð¾Ñ�Ð¸Ð²Ð¾Ð°Ñ�Ñ�Ð¾Ð·Ð¾Ð»Ñ�Ð½Ñ�Ð¹ Ñ� ÐºÐ»Ð°Ð¿Ð°Ð½Ð¾Ð¼ Ð²Ñ�Ð´Ð¾Ñ�Ð°]
	3M 8122 - высококачественный недорогой респиратор 3М с клапаном выдоха и второй степенью защиты (FFP2, до 12 ПДК). Клапан выдоха существенно понижает температуру внутри респиратора, что уменьшает потоотделение, а сам выдох становится более легким. Запатентованный 3М фильтр (материал изготовления) для защиты от пыли и различных аэрозолей, обеспечивает надежную, комфортную защиту, особенно в условиях повышенной температуры и влажности.
Модель:	8122
Конструкция:	Чашеобразный
Степень защиты:	FFP2
ПДК:	до 12 ПДК
Клапан выдоха:	Есть
Цвет резинок оголовья:	Белый
Наличие на складе:	Скадской
	шт
	30

	82
	Сиденье для унитаза цветное овальное
[image: Ð¡Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ�Ðµ Ð´Ð»Ñ� Ñ�Ð½Ð¸Ñ�Ð°Ð·Ð° Ñ�Ð²ÐµÑ�Ð½Ð¾Ðµ Ð¾Ð²Ð°Ð»Ñ�Ð½Ð¾Ðµ]
	ГОСТ 15062-83 "Сиденья и арматура для унитазов".Сиденья для комплектации керамических унитазов, устанвливаемых в санитарных узлах различного назначения, с крышками и без.Упаковка: мешок. Индивидуальная упаковка: пакет. Крепления в отдельном мешочке на всю упаковку.Гарантийный срок эксплуатации, получаемых для строящихся объектов...
Бренд	МИНСК
Комплектация	крепление к унитазу
Тип установки	на унитаз
Цвет	белый мрамор
Объем упакавки (дм. куб.)	4.67
Материал	пластик
...
	шт
	20

	
	МЕШОК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ
[image: https://sprmag.ru/images/tmp/t-1138.jpg]
	МЕШОК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ
Вместительные мешки зеленого цвета производятся из вторично переработанного полипропилена и предназначены для сбора и выброса строительного мусора. Несмотря на то, что мешки из вторичного полипропилена чуть менее прочные, чем аналогичные мешки белого цвета, они способны выдерживать нагрузку в 40 кг без разрывов. При этом стоят зеленые мешки значительно дешевле белых. Если вам нужна тара для перевозки вещей, вывоза мусора, строительных отходов и бытового хлама, дешевые зеленые мешки — лучший выбор. В некоторых случаях альтернативой полипропиленовым мешкам могут служить картонные коробки и хозяйственные сумки.
Общие характеристики
Длина	95 см
Ширина	55 см
Грузоподъемность	40 кг
Материал	Полипропилен
Цвет	Зеленый
Назначение	Сбор мусора при строительстве или ремонте
	шт
	1000

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


					
							
				




image2.jpeg




image3.png




image4.png




image5.png




image6.jpeg




image7.jpeg




image8.jpeg
www.elearo-mpo.rd




image9.jpeg




image10.jpeg




image11.jpeg




image12.jpeg




image1.png





