1. Микрофон (подвесной) Технические характеристики: • Тип: конденсаторный микрофон. • Специфика: подвесной. • Направленность диаграммы: кардиоидная. • Угол наклона: 125 градусов. • Частотный диапазон: не менее 70 не более 18 000 Гц. • Чувствительность: 18 mV/PA. • Уровень звукового давления, максимальный: не более 125 дБ. • Уровень шума, эквивалентный: не более 21 дБ. • Сигнал/шум: не менее 73 дБ. • Импеданс: не более 600 Ом. • Сопротивление нагрузки, рекомендованное: не менее 2 000 Ом. • Фантомное питание: не менее 9 не более 52 В. • Потребляемый ток: меньше 3 мА. • Разъемы: 3-pin XLR. • Особенности: подвес из пружинной стали, который обеспечивает оптимальную направленность.
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• Рекомендации к применению: наружное наблюдение; лекции; конференции; культовые сооружения. • Цвет: Черный. • Размеры: 13.5 мм х 55 мм. • Вес: 480 г.
2. Динамический микрофон Технические характеристики микрофона: Основные особенности: • Тип устройства: вокальный микрофон; • Диаграмма направленности капсюля: суперкардиоидная направленность; • Крепление: стандартный держатель для микрофона; • Сферы эксплуатации: вокальное исполнение, театры, презентации, шоу-программы, цирк и др. Спецификация электроники: • Частотные характеристики: не менее 50 Гц не более 16 кГц; • Чувствительность: 51,5 дБ; • Сопротивление: 150 Ом; • Уровень выходного сигнала -71 дБ (0.28 мВ). Дополнительные характеристики: • Коммутация: разъем XLR (микрофонный кабель); • Фантомное питание: нет; • Цвет микрофона: серый металлик; • Защитная решетка капсюля: сталь; • Защита от помех (поп-фильтр): есть; • Габаритные размеры: 160 мм. х 50 мм.; • Вес: 278 гр.
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3 Микрофон Тип: вокальный конденсаторный микрофон Частотная характеристика: не менее 20 - 20000 Гц Диаграмма направленности: кардиоида Чувствительность: 18 мВ / Па Сопротивление: 200 Ом Комплектность: держатель типа "паук", металлический кейс Цвет: черный Описание: - конденсаторный микрофон с большой диафрагмой - прочный металлический корпус - отключаемый аттенюатор на 20 дБ - отключаемый фильтр ВЧ
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4 Микрофон Тип: Динамический микрофон для озвучивания низкочастотных инструментов Диаграммы направленности: Кардиоида Частотный диапазон: не менее 20-16000 Гц Чувствительность 1 кГц, 1кОм: 1 мВ/Па Импеданс: 250 Ом Инструментальный микрофон для озвучивания басового барабана, литавры, басовых кабинетов, тубы, тромбона и других инструментов басового регистра. Капсюль с мембраной большого диаметра и частотно-независимой направленностью обеспечивает отличную избирательность и практически исключает возникновение обратной связи на сцене. Оборудован встроенным креплением для установки на микрофонной стойке. Отличительные особенности: надежность сборки, прочные литые корпуса из цельнокристаллического цинка, капсюли с усовершенствованным ударопрочным подвесом и магнитами из неодима, возможность работы с уровнем звукового давления выше не менее 150 дБ
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во всем частотном диапазоне, эффективное подавление обратной связи при более высоком уровне выхода.
5 Измерительный микрофон С всенаправленной характеристикой. Линейная амплитудно-частотная характеристика и всенаправленная диаграмма направленности дает возможность производить акустические замеры или отстраивать звуковой тракт с минимальными трудностями и максимальной точностью. Особенности: • Электретная конденсаторная технология • Сбалансированная круговая характеристика направленности • Оптимальное решение для акустических замеров помещений • Идеален для работы с Ultra-Curve Pro или другими анализаторами спектра • Работает с фантомным питанием не менее +15 В не более +48 В • Позолоченный 3-контактный разъём XLR • Прочный жесткий кейс, микрофонный держатель и адаптер для стойки прилагаются • Высококачественные компоненты и исключительно надёжная конструкция гарантируют долгий срок службы Технические характеристики: • Тип микрофона: конденсаторный электретный • Назначение: профессиональный • Частотный диапазон: 15 Гц - 20 кГц • Полярность: всенаправленный • Сопротивление: 600 Ом • Чувствительность: -60 дБ • Подключение: XLR • Вес: 120 г
шт. 1
6 Конденсаторный студийный микрофон со сменными капсюлями. Включает в себя качественный предусилитель, аттенюатор «-10 дБ» и три капсюля с различными характеристиками направленности. Низкий уровень собственного шума и отсутствие трансформатора в схеме предусилителя обеспечивают высокое качество записи, как при близком, так и при удаленном расположении источника звука от микрофона. Капсюль с гиперкардиоидной направленностью используется для выделения сигналов от источников, находящихся рядом. Капсюль с круговой направленностью эффективно применять в тех случаях, когда необходимо отразить звуковую картину в целом (запись хора, оркестра, дальний микрофон, оверхэд). Область применения: профессиональные и домашние студии: в качестве универсального микрофона; • студийная и концертная звукозапись практически любых музыкальных инструментов как соло, так и в составе оркестра (см. табл. применяемости); • телевизионные и радиостудии; • театры и концертные залы; • культовые сооружения (запись и озвучивание); • озвучивание любых театрально-зрелищных мероприятий, подзвучка сцены. Технические характеристики: Характеристика направленности кардиоида, гиперкардиоида, круг Рабочий диапазон частот, Гц 20-20000 Чувствительность на 1000 Гц, мВ/Па, не менее 10 Питание, В 48±2 Тип разъема XLR-3 Модуль полного электрического сопротивления на частоте 1000 Гц, Ом, не более 300 Рекомендуемый входной импеданс усилителя, Ом 1000
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Уровень предельного звукового давления в диапазоне 250-8000 Гц, дБ 140 Температурный диапазон, °С -10/+35 Размеры, мм Ø24× Ø20×137 Уровень эквивалентного звукового давления, обусловленный собств. шумом (по кривой А), дБ, не более Комплект: Капсюль кардиоида - 2 шт. Капсюль гиперкардиоида - 2 шт. Капсюль круг - 2 шт. Усилитель микрофонный - 2 шт. Аттенюатор - 2 шт. Шарнир - 2 шт. Паспорт - 2 шт. Деревянная коробка. 18
7 Одноканальная вокальная радиосистема с головной гарнитурой Беспроводные системы обеспечивают исключительное качество передачи звучания голоса и инструментов без каких либо помех и шумов. Направленность микрофона - кардиоида, что позволяет очень точно снимать голос, при этом хорошо подавляя посторонние шумы. Частотный диапазон 60 Гц - 20 кГц, чувствительность микрофона составляет 50 дБ, максимальное звуковое давление - 145 дБ.
Особенности радиосистемы
• Беспроводная вокальная радиосистема «свободные руки»
• Комплект состоит из передатчика, приёмника и головного микрофона
• Выходы у приёмника выполнены на балансном XLR и небалансном 1/4" TS Jack
• Диапазон уверенной передачи в прямой видимости – до не более 100 метров
• Передатчик работает от двух батарей АА не менее 14 часов
• конденсаторный кардиоидный микрофон с головным креплением
Характеристики радиосистемы Общие характеристики
Тип
радиосистема «свободные руки» Категория беспроводные
Приёмник BLX4 Рабочий диапазон 91 метр
Частотный диапазон
50 Гц – 15 кГц Коэффициент нелинейных искажений 0.5%
Динамический диапазон
100 дБ Доступные частоты 662-686 МГц
Максимальный выходной уровень
-27 дБВ (XLR), -13 дБВ (TS) Выходы 1 x XLR, 1 x 1/4" TS Jack
Чувствительность РЧ
-105 дБ Отклонение &gt;50 дБ
Питание
адаптер 12-18В/150 мА
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Максимальное число каналов не более 12
Габариты
40 х 188 х 103 мм Вес 241 г
Передатчик Тип модуляции FM
Выходная мощность
10 мВт Входной уровень сигнала +10 – -16 дБ
Диапазон настройки усиления
26 дБ Входное сопротивление 1 МОм
Материал корпуса
ABS-пластик Входы 1 x TA4 4-pin
Питание
2 батареи АА Время работы от одного комплекта батарей ~14 часов
Габариты
110 х 64 х 21 мм Вес (без батарей) 75 г
Микрофон Тип микрофон электретный конденсаторный
Категория
для спикеров Диаграмма направленности кардиоидная
Частотный диапазон
60 Гц – 20 кГц Эквивалентный уровень шума на выходе 28 дБ
Соотношение сигнал/шум
66 дБ Динамический диапазон 117 дБ
Максимальный уровень звукового давления
145 дБ Сопротивление 600 Ом
Штекер
1 х TA4 Кабель 1,3 м
Питание
+5-10В
Вес 45 г
8 Видеопроектор + крепление проектора (для потолка) Конструкция отцентрированной линзы делает проектор идеальным выбором для модернизации существующих инсталлированных устройств с отцентрированными линзами, позволяя использовать для работы уже существующие потолочные кронштейны и проекционные экраны. Класс устройства – стационарный Реальное разрешение 1920x1080 (Full HD) Срок службы лампы не менее 2000 часов Световой поток 5000 люмен
Основное
Класс устройства
стационарный Тип устройства DLP
Рекомендуемая область применения
для офиса Реальное разрешение 1920x1080 (Full HD)
Широкоформатный
да
Поддержка HDTV
есть
Поддержка 3D
есть
Лампа
Срок службы лампы
не менее 2000 часов
Срок службы лампы в экономичном режиме
не менее 2500 часов
Количество ламп
1
Мощность лампы
370 Вт
Проекция
Размеры по диагонали
от не менее 0.76 не более до 7.62 м
Отношение расстояния к размеру изображения
1.15:1 - 1.5:1
Частота строк
15 - 102 кГц
Частота кадров
23 - 120 Гц
Масштабирование оптическое
1.3x
Диафрагма
2.59 - 2.87
Фокусное расстояние
16.88 - 21.88 мм
Изображение
Контрастность
50000:1
Световой поток
5000 люмен
Коррекция трапецеидальных искажений
есть (вертикальная)
Поддерживаемые системы вещания
PAL, SECAM, NTSC
Поддерживаемые форматы входного сигнала
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Интерфейсы
Входы
VGA x2, HDMI x2, S-Video, композитный, аудио mini jack, аудио RCA Интерфейсы USB (тип A), USB (тип B), RS-232
Выходы
VGA, аудио mini jack
Коммуникации
Ethernet
Габариты
Размеры (ШxВxГ)
470x140x316 мм
Вес
6.2 кг
Дополнительно
Встроенные громкоговорители
2 x 10 Вт
Сдвиг объектива
по вертикали
Комплектация
шт.
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Комплект поставки
Проектор, кабель питания, кабель VGA, руководство пользователя, пульт ДУ (с лазерным указателем), документация
Гарантия и сертификация
Гарантия
12 мес.
Характеристики кронштейна: • Расстояние между отверстиями для крепления к проектору регулируются от 40 до 320 мм. • Расстояние от потолка: минимально 1,5 м. высоты • Максимальная нагрузка: 15 кг. • Регулировка наклона: -15°/+15°. • В комплект кронштейна входит полный монтажный набор.
9
Поролоновая ветрозащита для микрофонов: SHURE A58WS-BLK - 4 ШТ. SHURE A58WS-GRA – 1 ШТ. SHURE A58WS-RED – 1 ШТ. SHURE A58WS-GRN – 1 ШТ. SHURE A58WS-BLU – 1 ШТ. SHURE A58WS-YEL – 1 ШТ.
шт.
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10 Ветрозащита для студийной работы Характеризуется крупным размером - ее защитный экран из плотного двухслойного нейлона составляет 200 мм в диаметре. Он обеспечивает идеальную защиту от сторонних шумов любого происхождения в процессе записи звука в студии. Экран закреплен на надежном ободе из высококачественного пластика. Важной особенностью является наличие удобной гусиной шеи с прочным креплением ветрозащиты к стойке. Она позволяет позиционировать устройство так, как будет удобно пользователю и подходит для крепления к стойкам любых типов. Технические характеристики: Цвет: черный; Диаметр «гусиной шеи»: 8 мм; Длина «гусиной шеи»: 330 мм; Материал: сталь; Совместимость со стойками: любые круглые стойки диаметром до 30 мм; Диаметр защитного экрана: 200 мм; Вес: 0,32 кг.
шт.
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11 Микрофонный кабель Высококачественный балансный микрофонный кабель диаметр - 6,5 м, в катушке 100 м. Характеристики: Провод: медь 24 AWG = 30x0.10 mm (0,224 mm²) Изоляция: диаметр 1,60 мм Оболочка: гибкий поливинилхлорид, диаметр 6,50 мм Сопротивление: 93 Ohm/Km 20°C Емкость: 46 pF/mt 1 KHz, 90 pF/mt 1 KHz Скорость передачи: 80% Диапазон рабочих температур: от -20°C / до +70°C Рабочее напряжение: 50 V Минимальный радиус: 20х – кабельной секции Вес: 46 кг/км Цвет: черный
катушка
(100 м.)
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12 Твиттеры мощные профессиональные ВЧ-драйвера. Профессиональный компрессионный высокочастотный драйвер, который предназначен для использования в высококачественных системах, где ключевое значение придается абсолютной громкости! Характеристики:
Тип : драйвер Диапазон частот : 1200-20000 Гц Количество в упаковке : 1 шт Материал магнита : Неодим Мощность MAX : 200 Вт Мощность RMS : 100 Вт Размер катушки : 2 Дюйм Серия : Deaf Bonce Сопротивление катушки : 8 Ом Установочная глубина : 119 мм Установочный диаметр : 100 мм Чувствительность : 110 дБ Fs : 1000 Гц
шт. 2
