	№ п.п.
	Наименование товара
	Характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за ед. изм.*
	Стоимость

	1
	Аммоний сернокислый очищенный (огнезащита)
	Тип: аммонийная соль серной кислоты, бесцветные прозрачные кристаллы.
Содержание сульфата аммония: не менее 99%.
Содержание сульфата кальция: не более 0,2%.
Содержание сульфата железа: не более 0,007%.
Содержание воды: не более 0,8%.
Соответствие ГОСТ 10873-73.
	кг
	95,24
	
	

	2
	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат), огнезащита
	Массовая доля двузамещенного фосфорнокислого аммония не менее 99%.
Массовая доля мышьяка не более 0,00005%
Массовая доля нерастворимых в воде веществ не более 0,002%.
Соответствие ГОСТ 3772-74
	кг
	369,67
	
	

	3
	Антисептик натрий фтористый
	Тип: антисептик водорастворимый однокомпонентный
Массовая доля фтористого натрия не менее 97%
Массовая доля нерастворимого в воде остатка не более 0,7%
Массовая доля влаги не более 0,2%

	кг
	83,277
	
	

	4
	Блоки дверные металлические наружные технические
	Заполнение: минеральная вата,
Тип окраски: порошковые краски
Состав краски: порошковый полимер (RAL) + покрытие порошковый лак бесцветный.
Цвет окраски: серый. 
Предназначение: для жилых домов серии П44Т, 
Марка двери: ДНТ 16-9, 
Тип двери: однопольная, 
Тип замка двусторонний, 
Размер: 800х1900мм 
Масса двери с коробкой: 76,18кг.
Полотно цельногнутое толщиной не менее 50 мм, 
Стальной лист не менее 1,4 мм внутренний, 
Стальной лист не менее 1,2 мм наружный 
Ручка дверная типа DH-0433 NE или DH-0219 NE, материал ручки: нескользящий огнеупорный нейлон.
Степень огнестойкости не менее EI 60.
Соответствие ГОСТ 53307-2009.
	шт
	3
	
	

	5
	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100 мм)
	Тип: болт
Длина: 100 мм
Диаметр резьбы: М10
Материал: сталь
Покрытие: оцинкованный
Форма головки: шестигранная
Шайба: наличие
Гайка: наличие

	кг
	26,743
	
	

	6
	Брусья хвойных пород обрезные, длина от 6 м, сорт I-II, толщина 130-150 мм
	Тип: брусья обрезные хвойных пород
Длина не менее 6 м
Толщина не менее 130 мм и не более 150 мм
Сорт не ниже 2-го
Предельные отклонения по длине должны быть в диапазоне от -25 мм и до +50 мм
Соответствие ГОСТ 8486-86
	куб.м.
	0,4
	
	

	7
	Гвозди строительные от 60 до 80 мм
	Тип: гвозди кровельные оцинкованные
Тип головки: плоская
Длина гвоздя не менее 60 и не более 80 мм
Соответствие ГОСТ 4028-63
	кг
	15,02
	
	

	8
	Полимерный материал для гидроизоляции типа «Битурэл» или «Гидрофор»
	Тип: полимерный материал для гидроизоляции
Прочность при растяжении не менее 1 МПа
Относительное удлинение при разрыве не менее 200%
Прочность сцепления не менее 0,5 МПа
Водопоглощение не более 1%
	кг
	20
	
	

	9
	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ
	Марка не ниже Г-5
Прочность при сжатии не менее 5 МПа
Прочность при изгибе не менее 4,5 МПа
Срок начала схватывания не менее 6 минут
Соответствие ГОСТ 125-2018
	кг
	24
	
	

	10
	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная
	Тип: грунтовка водно-дисперсионная
Тип: концентрат
Плотность: не менее 1,03 кг/л
Цвет: прозрачный
Разбавитель: вода
	кг
	10
	
	

	11
	Грунтовка глифталевая, ГФ-021
	Тип грунтовки: ГФ-021
Условная вязкость при 20°С не менее 45 с
Степень перетира не более 40 мкм
Соответствие ГОСТ 25129-82
	кг
	2,5
	
	

	12
	Добавка полимерная (дисперсия латексная) в цементные бетоны и растворы типа "Унифлекс-Б"
	Тип: водная полимерная дисперсия (эластификатор)
Цвет: белый
Значение pH не менее 7,4
	кг
	5
	
	

	13
	Доски хвойных пород, обрезные, длина от 6 м, сорт II, толщина 23-27 мм
	Длина каждой доски: не менее 6 м
Сорт не ниже 2-го
Толщина каждой доски от 23 до 27 мм
Ширина доски: 150 мм
Допустимые отклонения от номинальной длины в диапазоне от -25 мм до +50 мм
Соответствие ГОСТ 8486-86
	куб.м.
	1
	
	

	14
	Сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 5 мм
	Класс профиля: Вр-I
Диаметр проволоки: 5 мм
Тип сетки: № 4
Размер ячейки: не менее 100 мм на 100 мм
Соответствие ГОСТ 23279-2012
	т
	1,00394
	
	

	15
	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу марки МА-15
	Тип: краска масляная жидкотертая цветная готовая к употреблению
Предназначение: для наружных и внутренних работ
Марка: МА-15
Массовая доля пленкообразующего вещества не менее 27%
Условная вязкость краски при температуре 20°С в диапазоне от не менее 80 с до не более 160 с
Соответствие ГОСТ 10503-71
	кг
	5
	
	

	16
	Лента бумажная армирующая
	Тип: лента бумажная армирующая
Ширина ленты: 50 мм
Длина рулона: не менее 150 м
	рул
	1
	
	

	17
	Листы гипсокартонные влагостойкие, толщина 12-16 мм
	Тип: гипсокартон влагостойкий
Толщина листа: не менее 12 мм и не более 16 мм
Размер листа: ширина не менее 1200 мм, длина не менее 2700 мм.


	шт
	20
	
	

	18
	Пена монтажная
	Тип продукта:
Пена полиуретановая
Цвет: белый
Температура применения не ниже -10°С
Время высыхания не дольше 24 часов

	л
	3,75
	
	

	19
	Пленка пароизоляционная, марка типа "Ютафол Н 110"
	Тип пленки: пароизоляционная (армирующая сетка с двусторонним ламинированием)
Плотность: не менее 110 г/куб.м. 
Ширина пленки: не менее 1,5 метров
Горючесть по DIN 4102: не ниже В3
Паропроницаемость не более 35 г/кв.м. за 24 часа.
УФ стабилизированное до 100 kLy: не менее 3 мес.
Соответствие ГОСТ 30547-97
	кв.м.
	750
	
	

	20
	Плиты минераловатные теплоизоляционные гидрофобизированные на основе базальтового волокна жесткие, марка типа "Руф Баттс Н", размер 150х1000х1200
	Тип: жесткие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты, изготовленные из каменной ваты на основе базальтовых пород
Толщина плиты: 150 мм
Ширина плиты: 1000 мм
Длина плиты: 1200 мм
Плотность не менее 115 кг/куб.м. 
Группа горючести: НГ
Прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 35 кПа
Теплопроводность не более λБ = 0,042 Вт/(м·К)
Паропроницаемость не менее 0,30 мг/(м·ч·Па)
Предел прочности на отрыв слоев не менее 7,5 кПа
	кв.м.
	614
	
	

	21
	Плиты минераловатные теплоизоляционные гидрофобизированные на основе базальтового волокна "Rockwool", сверхжесткие, марка "Руф Баттс В", размер 50х1000х1200
	Тип: жесткие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты, изготовленные из каменной ваты на основе базальтовых пород
Толщина плиты: 50 мм
Ширина плиты: 1000 мм
Длина плиты: 1200 мм
Плотность не менее 115 кг/куб.м. 
Группа горючести: НГ
Прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 35 кПа
Теплопроводность не более λБ = 0,042 Вт/(м·К)
Паропроницаемость не менее 0,30 мг/(м·ч·Па)
Предел прочности на отрыв слоев не менее 7,5 кПа
	кв.м.
	600
	
	

	22
	Плиты минераловатные теплоизоляционные гидрофобизированные на основе базальтового волокна "Rockwool", сверхжесткие, марка "Руф Баттс В", размер 50х600х1000
	Тип: жесткие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты, изготовленные из каменной ваты на основе базальтовых пород
Толщина плиты: 50 мм
Ширина плиты: 600 мм
Длина плиты: 1000 мм
Плотность не менее 115 кг/куб.м. 
Группа горючести: НГ
Прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 35 кПа
Теплопроводность не более λБ = 0,042 Вт/(м·К)
Паропроницаемость не менее 0,30 мг/(м·ч·Па)
Предел прочности на отрыв слоев не менее 7,5 кПа
	кв.м.
	220
	
	

	23
	Проволока стальная вязальная
	Диаметр проволоки 2 мм. 
Количество погонных метров: не менее 200.
Соответствие ГОСТ 3282-74.
	кг
	4,8
	
	

	24
	Профили направляющих для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПН, сечение 28х27х0,6 мм
	Ширина: 28 мм
Высота: 27 мм
Толщина стенки: 0,6 мм
Длина одного профиля: не менее 3 м
Покрытие: оцинкованный

	м
	63
	
	

	25
	Профили потолочные для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПП, сечение 60х27х0,6 мм
	Ширина: 60 мм
Высота: 27 мм
Толщина стенки: 0,6 мм
Длина одного профиля: не менее 3 м
Покрытие: оцинкованный

	м
	189
	
	

	26
	Растворы цементные, марка 150
	Тип: монтажный раствор марки М150
Класс по прочности: не ниже B10
Средняя прочность не менее 12,8 МПа
Соответствие ГОСТ 28013-98

	куб.м.
	32
	
	

	27
	Решетки Р-2 на продухи в зоне подвального помещения
	Тип: решетка Р-2
Проволока класса Вр-1
Шаг стержней: 50 мм (квадрат)
Соответствие ГОСТ 23279-2012
	кв.м.
	3
	
	

	28
	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5х5 мм, толщина 1,6 мм
	Тип: сетка стальная тканная
Номер сетки: 5
Размер ячейки: квадрат со стороной 5 мм
Диаметр проволоки: 1,6 мм
Соответствие ГОСТ 3826-82
	кв.м.
	110
	
	

	29
	Сетка стальная тканая с квадратными ячейками, размеры 10х10 мм, диаметр проволоки 2 мм
	Тип: сетка стальная тканная
Номер сетки: 10
Размер ячейки: квадрат со стороной 10 мм
Диаметр проволоки: 2 мм
Соответствие ГОСТ 3826-82
	кв.м.
	6
	
	

	30
	Смеси сухие штукатурные цементно-известково-песчаные для внутренних и наружных работ, для ручного нанесения, В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм
	Тип: смесь сухая штукатурная цементно-известково-песчаная
Назначение: для внутренних и наружных работ методом ручного наненсения
Морозостойкость: не ниже F 50
Крупность заполнителя: не более 0,5 мм
Класс прочности: не ниже В7,5 (М100)

	кг
	75
	
	

	31
	Средство биоцидное для защиты неметаллических строительных материалов от всех видов биокоррозии "Картоцид-компаунд", марка Б1 "Каменный доктор"
	Тип: строительный антисептик комплексного биологического действия 
Назначение: для защиты и лечения неметаллических строительных материалов
Спектр биоцидного действия должен включать защиту от бактерий, мхов, лишайников, грибов.
Класс опасности: малоопасный (IV)

	л
	413
	
	

	32
	Уголок равнополочный, для строительных стальных конструкций, ширина полки 50 мм, сталь С235, С245
	Тип: уголок равнополочный стальной номер 5
Ширина полки: 50 мм
Тип стали: сталь строительная
Предел текучести в диапазоне не менее 235 до не более 245
Соответствие ГОСТ 8509-93
	т
	0,012800
	
	

	33
	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная
	Тип: шпатлевка для внутренних работ
Время высыхания одного слоя: не более 6 часов
Плотность: не более 2 кг/л
Заполняющая способность: не менее 1 мм

	кг
	30
	
	

	34
	Шурупы-саморезы прокалывающие с головкой специальной формы, размеры 3,5х25 мм
	Тип: шурупы-саморезы с потайной головкой
Размер: ширина 3,5 мм, длина 25 мм
Материал: сталь
Резьба: частая
Покрытие: фосфатирование
	 шт.
	613
	
	

	35
	Шурупы-саморезы прокалывающие с головкой специальной формы, размеры 3,5х35 мм
	Тип: шурупы-саморезы с потайной головкой
Размер: ширина 3,5 мм, длина 35 мм
Материал: сталь
Резьба: частая
Покрытие: фосфатирование
	шт.
	1500
	
	

	36
	Шурупы-саморезы прокалывающие, типа "Клоп", размеры 3,5х9,5 мм
	Тип: шуруп-саморез прокалывающий типа «Клоп»
Материал: оцинкованная сталь
Размеры: ширина 3,5 мм, длина 9,5 мм.
	100 шт.
	2
	
	

	37
	Воздухоотводчик латунный автоматический типа Wind (аналог Matic), Tmax=120°С, Р=1,0 МПа
	Тип: воздухоотводчик латунный автоматический
Рабочее давление: не менее 1,0МПа
Температура теплоносителя не менее 120°С
Диаметр условного прохода 15 мм.
	шт.
	4
	
	

	38
	Воздухосборники из стальных электросварных прямошовных и стальных бесшовных горячекатаных труб, горизонтальные и вертикальные, диаметр корпуса 159 мм
	Тип: воздухосборник
Диаметр корпуса: 159 мм
Диаметр условного прохода: 20 мм
Длина корпуса: не более 402 мм
Пропускная способность не менее 3,3 т/час
Масса не более 6 кг.
	шт.
	4
	
	

	39
	Грязевики для улавливания взвешенных частиц грязи в системах водяного отопления, диаметр 80 мм
	Тип: грязевик
Диаметр условного прохода 80 мм
Соединение – фланцевое
Температура рабочей среды не менее 120°С
Материал корпуса и фильтрующего элемента: сталь
Рабочее давление: не менее 1 МПа
Размер ячейки фильтрующего элемента не более 8 мм.
	шт.
	2
	
	

	40
	Клапаны запорно-балансировочные латунные муфтовые ручные, с измерительным ниппелем и дренажным краном, Tmax =120°С, давление 2 МПа, пропускная способность 2,5 куб.м./ч, диаметр условного прохода 15 мм, марка типа MSV-BD
	Тип: ручной балансировочный клапан с внутренней резьбой
Назначение: для гидравлической балансировки систем отопления и ХГВС
Измерительные ниппели игольчатого типа: не менее 2
Встроенный дренажный кран: наличие
Ду: 15 мм
Материал: латунь
Пропускная способность: не менее 2,5 куб.м./ч
Комплект резьбовых фитингов: наличие
Условное давление: не менее 2 МПа
Рабочая температура среды: не менее 120°С
	шт.
	25
	
	

	41
	Клапаны запорно-балансировочные латунные муфтовые ручные, с измерительным ниппелем и дренажным краном, Tmax =120°С, давление 2 МПа, пропускная способность 6 куб.м./ч, диаметр условного прохода 20 мм, марка типа MSV-BD
	Тип: ручной балансировочный клапан с внутренней резьбой
Назначение: для гидравлической балансировки систем отопления и ХГВС
Измерительные ниппели игольчатого типа: не менее 2
Встроенный дренажный кран: наличие
Ду: 20 мм
Материал: латунь
Пропускная способность: не менее 6 куб.м./ч
Комплект резьбовых фитингов: наличие
Условное давление: не менее 2 МПа
Рабочая температура среды: не менее 120°С
	шт.
	1
	
	

	42
	Клапаны запорные латунные муфтовые ручные, с дренажным краном, Tmax =120°С, давление 2 МПа, пропускная способность 3 куб.м./ч, диаметр условного прохода 15 мм марка типа MSV-S
	Тип: клапан запорный с внутренней резьбой
Ду: 15 мм
Ру: не менее 2 МПа
Пропускная способность: не менее 3 куб.м./ч
Рабочая температура: не менее 120°С
Слив воды: не менее 277 л/ч
Дренажный кран: наличие
Возможность измерения давления: наличие
	шт.
	6
	
	

	43
	Клапаны запорные латунные муфтовые ручные, с дренажным краном, Tmax =120°С, давление 1,6 МПа, пропускная способность 6 куб.м./ч, диаметр условного прохода 20 мм марка типа MSV-S
	Тип: клапан запорный с внутренней резьбой
Ду: 20 мм
Ру: не менее 2 МПа
Пропускная способность: не менее 6 куб.м./ч
Рабочая температура: не менее 120°С
Слив воды: не менее 277 л/ч
Дренажный кран: наличие
Возможность измерения давления: наличие
	шт.
	19
	
	

	44
	Клапаны запорные латунные муфтовые ручные, с дренажным краном, Tmax =120°С, давление 1,6 МПа, пропускная способность 9,5 куб.м./ч, диаметр условного прохода 25 мм, марка типа MSV-S
	Тип: клапан запорный с внутренней резьбой
Ду: 25 мм
Ру: не менее 2 МПа
Пропускная способность: не менее 9,5 куб.м./ч
Рабочая температура: не менее 120°С
Слив воды: не менее 316 л/ч
Дренажный кран: наличие
Возможность измерения давления: наличие
	шт.
	1
	
	

	45
	Манометры показывающие, для измерения избыточного давления в пылебрызгозащищенном исполнении МП-4У, класс точности 1,5
	Тип: манометр (прибор для измерения давления)
Степень защиты: не менее IP53
Диаметр корпуса: 150 мм
Точность: не более 1,5%
Верхнее значение диапазона: не менее 4 МПа
Материал корпуса: сталь
Исполнение: МП-4У
Соответствие ГОСТ 2405-88
	шт.
	6
	
	

	46
	Термометры стеклянные технические спиртовые прямые
	Тип: термометр технический стеклянный спиртовой в прямом исполнении
Рабочая температура от не более 0°С до не менее 200°С
Длина погружной части: не менее 66 мм.
	шт.
	2
	
	

	47
	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСт3СП, условное давление 1 (10) МПа (кгс/кв.см.), диаметр условного прохода 40 мм
	Тип: фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом
Класс стали: Сталь конструкционная углеродистая обыкновенного качества ВСт3сп
Ру: не менее 1 МПа (10 кгс/кв.см.)
Ду: 40 мм
Соответствие ГОСТ 33259-2015
	шт.
	4
	
	

	48
	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСт3СП, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/кв.см.), диаметр условного прохода 50 мм
	Тип: фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом
Класс стали: Сталь конструкционная углеродистая обыкновенного качества ВСт3сп
Ру: не менее 1,6 МПа (16 кгс/кв.см.)
Ду: 50 мм
Соответствие ГОСТ 33259-2015
	шт.
	16
	
	

	49
	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСт3СП, ГОСТ 12820-80, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/кв.см.), диаметр условного прохода 65 мм
	Тип: фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом
Класс стали: Сталь конструкционная углеродистая обыкновенного качества ВСт3сп
Ру: не менее 1,6 МПа (16 кгс/кв.см.)
Ду: 65 мм
Соответствие ГОСТ 33259-2015
	шт.
	4
	
	

	50
	Резьбонарезная гребенка "REMS 521032", для быстросменной резьбонарезной головки, диаметр до 1/2"
	Тип: резьбонарезная гребенка REMS 521032 R ½”.
Назначение: для использования в резьбонарезных головка REMS электроклуппа REMS Amigo E, имеющегося у Заказчика.
	шт.
	2
	
	

	51
	Быстросменная резьбонарезная головка "REMS 521030" с плашками, для электроклуппа диаметр до 1/2"
	Тип: быстросменная резьбонарезная головка REMS 521030
Гребенки R ½”: в комплекте.
Назначение: для использования в электроклуппе REMS Amigo E, имеющегося у Заказчика.
	шт.
	1
	
	

	52
	Резьбонарезная гребенка "REMS 521042", для быстросменной резьбонарезной головки, для 3/4"
	Тип: резьбонарезная гребенка REMS 521042 R ¾”.
Назначение: для использования в резьбонарезных головка REMS электроклуппа REMS Amigo E, имеющегося у Заказчика.
	шт.
	2
	
	

	53
	Быстросменная резьбонарезная головка "REMS 521040" с плашками, для электроклуппа диаметр 3/4"
	Тип: быстросменная резьбонарезная головка REMS 521040
Гребенки R ¾”: в комплекте.
Назначение: для использования в электроклуппе REMS Amigo E, имеющегося у Заказчика.
	шт.
	1
	
	

	54
	Резьбонарезная гребенка "REMS 521052", для быстросменной резьбонарезной головки, для 1"
	Тип: резьбонарезная гребенка REMS 521052 R 1”.
Назначение: для использования в резьбонарезных головка REMS электроклуппа REMS Amigo E, имеющегося у Заказчика.
	шт.
	1
	
	

	55
	Быстросменные резьбонарезные головки "REMS 521050" с плашками, для электроклуппа диаметр 1"
	Тип: быстросменная резьбонарезная головка REMS 521050
Гребенки R 1”: в комплекте.
Назначение: для использования в электроклуппе REMS Amigo E, имеющегося у Заказчика.
	шт.
	1
	
	

	56
	Клипсы для крепления изоляции
	Тип: пластиковые зажимы для временного сжатия изоляции систем отопления и горячего водоснабжения.
Соединения: торцевые и продольные.
	шт.
	1700
	
	

	57
	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука для поверхностей с температурой от -200°C до +105°C, внутренний диаметр (толщина) 28 (13) мм
	Тип: универсальная теплоизоляция в виде трубки из вспененного каучука для любых поверхностей
Температура применения: от не более -200°С до не менее +105°С
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м•°С) при температуре -40°С: не менее 0,032 °С
Коэффициент паропроницаемости материала: не менее 7000 мг/(м·ч·Па)
Асбест: без асбеста
Группа горючести по ГОСТ 30244-94: не ниже Г1
Толщина: 13 мм
Внутренний диаметр: 28 мм
Применение: для трубы Ду 20 мм
	п.м.
	80
	
	

	58
	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука для поверхностей с температурой от -200°C до +105°C, внутренний диаметр (толщина) 35 (13) мм для диаметра 25мм
	Тип: универсальная теплоизоляция в виде трубки из вспененного каучука для любых поверхностей
Температура применения: от не более -200°С до не менее +105°С
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м•°С) при температуре -40°С: не менее 0,032 °С
Коэффициент паропроницаемости материала: не менее 7000 мг/(м·ч·Па)
Асбест: без асбеста
Группа горючести по ГОСТ 30244-94: не ниже Г1
Толщина: 13 мм
Внутренний диаметр: 35 мм
Применение: для трубы Ду 25 мм
	п.м.
	110
	
	

	59
	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука для поверхностей с температурой от -200°C до +105°C, внутренний диаметр (толщина) 35 (9) мм, для диаметра 25мм
	Тип: универсальная теплоизоляция в виде трубки из вспененного каучука для любых поверхностей
Температура применения: от не более -200°С до не менее +105°С
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м•°С) при температуре -40°С: не менее 0,032 °С
Коэффициент паропроницаемости материала: не менее 7000 мг/(м·ч·Па)
Асбест: без асбеста
Группа горючести по ГОСТ 30244-94: не ниже Г1
Толщина: 9 мм
Внутренний диаметр: 35 мм
Применение: для трубы Ду 25 мм
	п.м.
	40
	
	

	60
	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука для поверхностей с температурой от -200°C до +105°C, внутренний диаметр (толщина) 42 (13) мм, для диаметра 32мм
	Тип: универсальная теплоизоляция в виде трубки из вспененного каучука для любых поверхностей
Температура применения: от не более -200°С до не менее +105°С
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м•°С) при температуре -40°С: не менее 0,032 °С
Коэффициент паропроницаемости материала: не менее 7000 мг/(м·ч·Па)
Асбест: без асбеста
Группа горючести по ГОСТ 30244-94: не ниже Г1
Толщина: 13 мм
Внутренний диаметр: 42 мм
Применение: для трубы Ду 32 мм
	п.м.
	80
	
	

	61
	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука для поверхностей с температурой от -200°C до +105°C, внутренний диаметр (толщина) 42 (9) мм, для диаметра 32мм
	Тип: универсальная теплоизоляция в виде трубки из вспененного каучука для любых поверхностей
Температура применения: от не более -200°С до не менее +105°С
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м•°С) при температуре -40°С: не менее 0,032 °С
Коэффициент паропроницаемости материала: не менее 7000 мг/(м·ч·Па)
Асбест: без асбеста
Группа горючести по ГОСТ 30244-94: не ниже Г1
Толщина: 9 мм
Внутренний диаметр: 42 мм
Применение: для трубы Ду 32 мм
	п.м.
	10
	
	

	62
	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука для поверхностей с температурой от -200°C до +105°C, внутренний диаметр (толщина) 48 (13) мм, для диаметра 40мм
	Тип: универсальная теплоизоляция в виде трубки из вспененного каучука для любых поверхностей
Температура применения: от не более -200°С до не менее +105°С
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м•°С) при температуре -40°С: не менее 0,032 °С
Коэффициент паропроницаемости материала: не менее 7000 мг/(м·ч·Па)
Асбест: без асбеста
Группа горючести по ГОСТ 30244-94: не ниже Г1
Толщина: 13 мм
Внутренний диаметр: 48 мм
Применение: для трубы Ду 40 мм
	п.м.
	85
	
	

	63
	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука для поверхностей с температурой от -200°C до +105°C, внутренний диаметр (толщина) 60 (13) мм, для диаметра 50мм
	Тип: универсальная теплоизоляция в виде трубки из вспененного каучука для любых поверхностей
Температура применения: от не более -200°С до не менее +105°С
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м•°С) при температуре -40°С: не менее 0,032 °С
Коэффициент паропроницаемости материала: не менее 7000 мг/(м·ч·Па)
Асбест: без асбеста
Группа горючести по ГОСТ 30244-94: не ниже Г1
Толщина: 13 мм
Внутренний диаметр: 60 мм
Применение: для трубы Ду 50 мм
	п.м.
	150
	
	

	64
	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука для поверхностей с температурой от -200°C до +105°C, внутренний диаметр (толщина) 60 (9) мм, для диаметра 50мм
	Тип: универсальная теплоизоляция в виде трубки из вспененного каучука для любых поверхностей
Температура применения: от не более -200°С до не менее +105°С
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м•°С) при температуре -40°С: не менее 0,032 °С
Коэффициент паропроницаемости материала: не менее 7000 мг/(м·ч·Па)
Асбест: без асбеста
Группа горючести по ГОСТ 30244-94: не ниже Г1
Толщина: 9 мм
Внутренний диаметр: 60 мм
Применение: для трубы Ду 50 мм
	п.м.
	50

	
	

	65
	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука типа "K-Flex ST" для поверхностей с температурой от -40°C до +105°C, внутренний диаметр 76 мм, толщина 13 мм, для диаметра 65мм
	Тип: универсальная теплоизоляция в виде трубки из вспененного каучука для любых поверхностей
Температура применения: от не более -200°С до не менее +105°С
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м•°С) при температуре -40°С: не менее 0,032 °С
Коэффициент паропроницаемости материала: не менее 7000 мг/(м·ч·Па)
Асбест: без асбеста
Группа горючести по ГОСТ 30244-94: не ниже Г1
Толщина: 13 мм
Внутренний диаметр: 76 мм
Применение: для трубы Ду 65 мм
	п.м.
	70
	
	

	66
	Лента самоклеящаяся, ширина 50 мм, тип "ТПЛ", серая
	Тип: уплотняющая лента армированная самоклеящаяся
Ширина ленты: 50 мм
Длина ленты в рулоне: не менее 50 м
Цвет: серая
Тип армирования: стеклоткань
	шт
	18
	
	

	67
	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давление 1 (10) МПа (кгс/кв.см.), диаметр 16 мм (для опорожнения сети)
	Тип: рукав резинотканевый напорно-всасывающий для воды
Поддерживаемое давление: не менее 1 МПа (10 кгс/кв.см.)
Ду: 16 мм
Назначение: для воды
Количество рукавов: 1.
	п.м.
	25
	
	

	68
	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давление 1 (10) МПа (кгс/кв.см.), диаметр 25 мм
	Тип: рукав резинотканевый напорно-всасывающий для воды
Поддерживаемое давление: не менее 1 МПа (10 кгс/кв.см.)
Ду: 25 мм
Назначение: для воды
Количество рукавов: 1.
	п.м.
	20
	
	

	69
	Кран шаровой латунный полнопроходной, Tmax от 120°С, диаметр 15 мм
	Тип: кран шаровый полнопроходной
Температура перемещаемой среды от не более -20°С до не менее 120°С
Условная пропускная способность: не менее 15 куб.м./час
Рабочее давление: не менее 30 бар
Диаметр условного прохода: 15 мм
Материал: латунь
Покрытие: никель
Ручка-рычаг: наличие
Вес: не менее 150 гр.
Строительная длина: от не менее 44 мм до не более 53 мм
Тип резьбы: внутренняя, с двух сторон
Размер резьбы: R ½”
	шт.
	4
	
	

	70
	Кран шаровой латунный полнопроходной Tmax от 120°С, диаметр 20 мм
	Тип: кран шаровый полнопроходной
Температура перемещаемой среды от не более -20°С до не менее 120°С
Условная пропускная способность: не менее 28 куб.м./час
Рабочее давление: не менее 30 бар
Диаметр условного прохода: 20 мм
Материал: латунь
Покрытие: никель
Ручка-рычаг: наличие
Вес: не менее 240 гр.
Строительная длина: от не менее 50 мм до не более 60 мм
Тип резьбы: внутренняя, с двух сторон
Размер резьбы: R ¾”
	шт.
	4
	
	

	71
	Кран латунный регулирующий для систем центрального отопления трехходовой, тип КРТП-15, Tmax рабочей среды +200°С, давление 1,0 (10) МПа (кгс/кв.см.), диаметр 15 мм
	Тип: кран трехходовой сальниковый пробковый (КРТП)
Тип соединения: муфтовое с двух сторон
Материал корпуса: латунь
Температура рабочей среды: не менее 200%
Ру: не менее 1 МПа (10 кгс/кв.м.)

	шт.
	11
	
	

	72
	Кран шаровой латунный полнопроходной Techno-A (аналог V665), Tmax=120°С, Р=1,6 МПа, диаметр 25 мм
	Тип: кран шаровый полнопроходной
Температура перемещаемой среды от не более -20°С до не менее 120°С
Условная пропускная способность: не менее 60 куб.м./час
Рабочее давление: не менее 30 бар
Диаметр условного прохода: 20 мм
Материал: латунь
Покрытие: никель
Ручка-рычаг: наличие
Вес: не менее 400 гр.
Строительная длина: от не менее 62 мм до не более 72 мм
Тип резьбы: внутренняя, с двух сторон
Размер резьбы: R 1”
	шт.
	1
	
	



