1. Контейнеры МКР-0.9С2-1,2  из капроновой   ткани в количестве 17 000 шт., упаковка по 50 шт.:
- Объем загрузки - 1м3,
- Допустимая рабочая нагрузка - 1200кг,
- Коэффициент безопасности - 5:1,
- Диаметр загруженного контейнера - 96см,
- Количество грузоподъемных элементов - 2,
- Ткань - однослойная УФ стабилизированная капроновая (лавсановая),
- Полупериметр (плоская ширина контейнера) - 150см,
- Поверхностная плотность ткани - 215-235гр/м2,
- Количество слоев ткани - 1,
- Высота загрузки - 145см,
- Высота стропы - 45см,
- Тип дна - глухое.
2. Вкладыши полиэтиленовые в количестве 17 000 шт., упаковка по 20шт.:
- Длина - 280см,
- Ширина - 155см,
- Толщина - 120мкм.
Товар по своему качеству  должен соответствовать ТУ и требованиям Типовых правил Рекомендаций ООН по перевозке опасных грузов(ST/SG/AC/10/1/Rev/19). Международного морского кодекса по  опасным грузам  (Кодекс ММОГ). Правил к Европейскому соглашению  о международной дорожной  перевозке опасных грузов (ДОПОГ). Правил международной перевозке опасных грузов  по железным дорогам (правила МПОГ),  ГОСТ 26319 «Грузы опасные .упаковка». Товар должен сопровождаться сертификатами соответствия  товара требованиям международных и национальных регламентов по перевозке опасных грузов, которые являются неотъемлемой принадлежностью товара и направляются одновременно с товаром.
