|  |  |
| --- | --- |
| Баллон пропановый,  50 л. | ГОСТ 15860-84.  Баллон 3-50-2,5-К  Наружные поверхности баллона должны быть окрашены атмосферостойкой эмалью красного цвета.  Комплектность:  - кольца защитные - 2 шт.;  - колпак - 1 шт.;  - инструкция.  **Каждый баллон должен иметь**  Табличку со следующими данными:  - товарный знак предприятия-изготовителя;  - условное обозначение баллона (без обозначения толщины стенки и исполнения);  - номер баллона по системе нумерологии предприятия-изготовителя;  - масса баллона с газом, кг (МГ);  - масса порожнего баллона, кг (МП);  - месяц и год изготовления, год следующего освидетельствования;  - рабочее давление (Р), МПа;  - испытательное давление (И), МПа:  - объем (V), л;  - клеймо ОТК предприятия-изготовителя круглой формы. |

Баллон пропановый