|  |  |
| --- | --- |
| Баллон пропановый,50 л. | ГОСТ 15860-84.Баллон 3-50-2,5-КНаружные поверхности баллона должны быть окрашены атмосферостойкой эмалью красного цвета.Комплектность:- кольца защитные - 2 шт.;- колпак - 1 шт.;- инструкция.**Каждый баллон должен иметь**Табличку со следующими данными:- товарный знак предприятия-изготовителя;- условное обозначение баллона (без обозначения толщины стенки и исполнения);- номер баллона по системе нумерологии предприятия-изготовителя;- масса баллона с газом, кг (МГ);- масса порожнего баллона, кг (МП);- месяц и год изготовления, год следующего освидетельствования;- рабочее давление (Р), МПа;- испытательное давление (И), МПа:- объем (V), л;- клеймо ОТК предприятия-изготовителя круглой формы. |

 Баллон пропановый