Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на Валенки из грубой овечьей натуральной шерсти, предназначены для защиты от пониженных температур и контакта с мокрыми поверхностями. Верх бахил: изготовлен из обувного войлока, 100% ь Подошва: привулканизированная горячим способом Термоэластопласт (ТЭП) , для предохранения валенок от промокания и скольжения. Высота, вес изделия: согласно требованиям ГОСТа. Для работы при температурах окружающей среды до -40С. шерсть - 600 пар размер от 38 до 46