ГOCT P 51O57-2OO1 "Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний"

Технические характеристики:

- масса заряда, не менее 4 кг

- рабочее давление в корпусе огнетушителя, не менее 1,4Мпа

- длина струи огнетушащего вещества: не менее 3 м

- время выхода огнетушащего вещества, не менее 10 с.

- масса огнетушителя, не более 4,5 кг.

- диапазон температур эксплуатации от -30 до 50С

- габаритные размеры: высота 485/402 мм, диаметр 130/147

- вытесняющий газ – воздух

- огнетушащая способность 2А, (тушение штабеля из 112 деревянных брусков 635\*40\*40 мм), 55В (тушение бензина на площади 1,75 м2)

- срок службы 10 лет