	
	

	ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 

	Поставка радиоэлектронной продукции

	№ п/п
	Наименование товара, входящего в объект закупки
	Код по КТРУ
	Наименование товаров, входящих в комплект поставки
	Требования, установленные к техническим, качественным характеристикам товара, входящего в объект закупки (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться эквивалентность/соответствие)
	Кол-во  
	Ед. изм.   

	
	
	
	
	Наименование показателя (технического, функционального параметра и т.п.)
	Описание, значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Сервер
	26.20.40.190
	Центральный процессор
	Количество установленных процессоров
	2 шт.
	1
	шт.

	
	
	
	
	Базовая тактовая частота процессора
	не менее 2300 МГц
	
	

	
	
	
	
	Максимальная тактовая частота 
	не менее 3200 МГц
	
	

	
	
	
	
	Система охлаждения в комплекте
	в наличии
	
	

	
	
	
	
	Частота шины
	8.0 Гт/с
	
	

	
	
	
	
	Количество ядер
	не менее 12
	
	

	
	
	
	
	Количество потоков
	Не менее 24
	
	

	
	
	
	
	Объем кэша L3
	не менее 16,5 Мб
	
	

	
	
	
	
	Кэш L1 (инструкции)
	не менее 64 Кб 
	
	

	
	
	
	
	Объем кэша L2
	не менее 16896 Кб 
	
	

	
	
	
	
	Техпроцес
	не менее 14 нм 
	
	

	
	
	
	
	Графическое ядро
	не менее 1050 МГц
	
	

	
	
	
	
	Максимальное число потоков
	не менее 24
	
	

	
	
	
	
	Поддержка HyperThreading
	в наличии 
	
	

	
	
	
	Материнская плата
	Системная шина
	не менее 8.0 Гт/с
	
	

	
	
	
	
	Слот PCI-Express x1
	не менее 1
	
	

	
	
	
	
	Слот PCI-Express x16
	не менее 1
	
	

	
	
	
	
	Количество слотов памяти
	не менее 8
	
	

	
	
	
	
	Поддержка шестиканального режима
	в наличии
	
	

	
	
	
	
	Слот PCI
	не менее 1
	
	

	
	
	
	
	Количество портов Ethernet
	4 шт
	
	

	
	
	
	
	Скорость передачи данных Ethernet
	Gigabit LAN(10/100/1000) 
	
	

	
	
	
	
	RAID контроллер
	интегрированный
	
	

	
	
	
	
	Уровни RAID
	RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
	
	

	
	
	
	
	Трансивер
	2шт (25Гбит/с, 100м)
	
	

	
	
	
	
	Контроллер SATA 3
	не менее 6 портов
	
	

	
	
	
	
	Разъемы на задней панели
	неменее2xUSB 2.0, D-Sub, 4хEthernet, 1хILO
	
	

	
	
	
	
	Размеры (Д x Ш x В)
	• не более 440 мм x 250 мм x 44 мм 
• Размер для установки в стандартную 19-дюймовую стойку, высота 1U
	
	

	
	
	
	
	Вес
	не более 4,1 кг
	
	

	
	
	
	Оперативная память
	Объем оперативной памяти
	не менее 96 Гб 
	
	

	
	
	
	
	Пропускная способность
	21300 МБ/с
	
	

	
	
	
	
	Тактовая частота
	не менее 2400МГц
	
	

	
	
	
	Накопитель на жестком магнитном диске
	Количество
	2
	
	

	
	
	
	
	Интерфейс
	SAS
	
	

	
	
	
	
	Объем накопителя
	не менее 300 Гб 
	
	

	
	
	
	
	Объем буфера
	16 MB
	
	

	
	
	
	
	Скорость вращения
	не менее 15000об/мин
	
	

	
	
	
	
	Внешняя скорость передачи данных 
	1200 МБ/с
	
	

	
	
	
	
	Форм-фактор
	2.5
	
	

	
	
	
	
	Способ установки
	Безболтовое крепление к корпусу с помощью салазок
	
	

	
	
	
	Накопитель на жестком магнитном диске
	Количество
	2
	
	

	
	
	
	
	Интерфейс
	SAS
	
	

	
	
	
	
	Объем накопителя
	не менее 1000 Гб 
	
	

	
	
	
	
	Объем буфера
	64 MB
	
	

	
	
	
	
	Скорость вращения
	не менее 7200об/мин
	
	

	
	
	
	
	Внешняя скорость передачи данных 
	600 МБ/с
	
	

	
	
	
	
	Форм-фактор
	2.5
	
	

	
	
	
	
	Способ установки
	Безболтовое крепление к корпусу с помощью салазок
	
	

	
	
	
	Вентилятор процессора
	Размер вентилятора
	не менее 92 мм
	
	

	
	
	
	
	Максимальный уровень шума
	не более 32 дБ
	
	

	
	
	
	Корпус
	Толщина стенок корпуса 
	не менее 0,51 мм
	
	

	
	
	
	
	Размеры (Г x Ш x В)
	не менее 70,7x43,46x4,29
	
	

	
	
	
	
	Вес
	не более 17кг
	
	

	
	
	
	
	Разъёмы на передней панели
	не менее 1хUSB
	
	

	
	
	
	
	Разъёмы на передней панели
	не менее 1xILO
	
	

	
	
	
	
	Количество встроенных вентиляторов
	не менее 7 шт.
	
	

	
	
	
	
	Количество встроенных вентиляторов
	не менее 7 шт.
	
	

	
	
	
	Блок питания
	Количество блоков питания
	2 шт
	
	

	
	
	
	
	Мощность блока питания
	не менее 800 Вт
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Наименование требования
	Описание, значение

	
	Требования к качеству товара, оборудования 
	Качество товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов, распространяющимся на подобные товары. Должно быть новым и исправным.

	
	Требования к безопасности товара
	Поставляемый товар при использовании  его в работе не должен оказывать вредного воздействия на окружающую среду. Должен быть безопасен для человека.

	
	Требования к упаковке, отгрузке товара
	Оригинальная упаковка должна обеспечивать сохранность товара при его погрузке/разгрузке, транспортировке и хранении

	
	Место поставки товара
	Краснодарский край, Динской район, станица Динская, ул. Ленина 24

	
	Условия поставки товара
	Доставка производится силами и за счет Поставщика в адрес Заказчика 

	
	Сроки (периоды) поставки товара
	В течение 20 (двадцати) дней со дня подписания муниципального Контракта

	
	Форма, сроки и порядок оплаты поставки товара
	Оплата поставленных товаров по Контракту производится путем безналичного перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: по факту поставки Товара, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке товара (товарная накладная или иной документ) и выставления Поставщиком счета на оплату.

	
	Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара
	Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, и наличие документов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на дату поставки и приемки Товара.
На поставляемый Товар Поставщик дает гарантию качества на срок указанный в технической документации, но не менее срока, установленного производителем оборудования. Срок предоставления гарантии производителя на товар составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке товара. Срок предоставления гарантии поставщика на товар составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня  подписания заказчиком документа о приемке товара. Гарантийный срок на Товар должен соответствовать гарантийным требованиям, предъявляемым к товарам такого вида и должен подтверждаться документами Поставщика (производителя) (гарантийным талоном и т.п.).



