
Техническое задание на «Поставка медицинских кроватей.»

	№
	Наименование, значение параметра.
	Показатели параметра

	1.
	Кровать медицинская
	235 штук

	1.1
	Кровать стационарная без колес предназначена для помещения на ней больных в медицинских учреждениях, престарелых и нетрудоспособных граждан в домах-интернатах.
	наличие

	1.2
	Кровать состоит из подматрационной рамы и двух спинок, представляет собой разборную конструкцию, элементы которой выполнены сварными из стального профиля с полимерно-порошковым покрытием.
	наличие

	1.3
	Ложе подматрацной рамы выполнено с перфорированным металлическим листом толщиной, мм.
	Не менее 0,8 

	1.4
	Жесткость ложе достигается при помощи загиба стального листа по периметру и ребер жесткости
	наличие

	1.5
	Диаметр перфорации ложе, мм
	Не менее 20 мм и не более 30 мм

	1.6
	Спинки кровати выполнены из цельногнутого стального профиля круглого сечения, мм
	Не менее 25 и не более 32 

	1.7
	В спинки кровати установлены панели из ламинированного ДСП толщиной, мм
	Не менее 16 

	1.8
	Каркас кровати выполнен из стального профиля с полимерно-порошковым покрытием сечением, мм
	Не менее 40х25х2

	1.9
	Каркас головной секции выполнен из стального профиля с полимерно-порошковым покрытием сечением, мм
	Не менее 25х25х1,5

	1.10
	Габаритные размеры кровати, мм 
	Не более 2125х880х1000

	1.11
	Размеры неподвижной тазовой секции, мм 
	Не менее1060х730

	1.12
	Размеры подматрацной рамы, мм
	Не менее 2000х800

	1.13
	Размер подъемной головной панели, мм
	Не менее 735х730

	1.14
	Угол подъема головной панели, град
	Не менее 60

	1.15
	Высота ложа от пола, мм
	Не менее 450

	1.16
	Номинальная нагрузка, кг
	Не менее 150

	2.
	Кровать медицинская
	57 штук

	2.1
	Кровать предназначена для помещения на ней больных в медицинских учреждениях, престарелых и нетрудоспособных граждан в домах-интернатах, и может использоваться как в стационарных условиях, так и для транспортирования внутри корпуса.
	наличие

	2.2
	Базовая комплектация кровати состоит из подматрацной рамы и двух спинок
	наличие

	2.3
	Кровать имеет крепежные элементы для навесных приспособлений.
	наличие

	2.4
	Кровать представляет собой разборную конструкцию, элементы которой выполнены сварными из стального профиля с полимерно-порошковым покрытием.
	наличие

	2.5
	Подматрацная рама имеет головную (регулируемую) и ножную панели.
	наличие

	2.6
	Регулирование угла подъема панелей осуществляется вручную с помощью гребенок.
	наличие

	2.7
	Гребенка выполнена из стальной полосы, мм
	Не менее 4х30

	2.8
	Количество положений гребенки
	Не менее 6

	2.9
	Кровать имеет колеса с серой шинкой из антистатической резины, два из которых имеют индивидуальные тормоза.
	Наличие

	2.10
	Диаметр колес, мм
	Не менее 125 

	2.11
	Ложе подматрацной рамы выполнено с перфорированным металлическим листом толщиной 0,8 мм.
	наличие

	2.12
	Жесткость ложе достигается при помощи загиба листа по краям
	наличие

	2.13
	Диаметр перфорации на ложе кровати, мм
	Не менее 20 и не более 30 мм

	2.14
	Спинки кровати выполнены из стального профиля круглого сечения диаметром, мм
	Не менее 25 и не более 32 

	2.15
	В каждой спинке кровати установлена панель из ЛДСП толщиной, мм
	Не менее 16

	2.16
	Каркас кровати выполнен из стального профиля сечением, мм
	Не менее 40х25

	2.17
	Толщина стенки профиля, мм
	Не менее 2 мм

	2.18
	- Габаритные размеры кровати без навесных приспособлений, мм 
  (длина-ширина-высота)
	Не более 2150х880х1000.

	2.19
	Размеры подматрацной рамы, мм (длина-ширина)
	Не менее 2000х800

	2.20
	Высота ложа от пола, мм
	Не менее 450.

	2.21
	Размер головной панели, мм
	Не менее 735х730

	2.22
	Размер ножной панели, мм  
	Не менее 1075х730

	2.23
	Угол подъема головной панели, град
	от 0 до не менее 60

	2.24
	Номинальная нагрузка, кг
	Не менее 150

	2.25
	Масса кровати без навесных приспособлений, кг 
	Не более 70



Одновременно с поставкой товара Поставщик передает: Регистрационное удостоверение МЗ Российской Федерации, Сертификат соответствия, паспорт, инструкция по эксплуатации на русском языке. 



