Техническое задание 

	№

п/п
	Наименование товара
	Технические характеристики товара
	Ед. изм.
	Кол-во товара

	Поставка -1

	1
	Труба полиэтиленовая ПНД, SDR17, ПЭ100, диаметром 315 х 18,7 мм
	Труба питьевая,  соответствует ГОСТ 18599-2001. Поставляется в прямых отрезках длиной  12 м.
	метр
	707

	2
	Неразъемное соединение полиэтилен-сталь ПЭ100, SDR17, диаметром 315 × 325 мм
	Изделие имеет усиливающую полиэтиленовую муфту. Полиэтиленовый патрубок изготовлен из полиэтиленовой трубы, соответствующей ГОСТ 18599-2001.  Толщина стенки полиэтиленового патрубка 18,7 мм (предельное отклонение +2,0 мм). Стальной патрубок герметично соединен с отрезком полиэтиленовой трубы. Стальной патрубок соответствует ГОСТ 10705-80.
	штука
	12

	3
	Отвод 90 градусов сварной ПЭ100, SDR17, диаметром 315 мм
	Отвод 90 градусов, с минимальной длительной прочностью MRS 10,0 МПа. Отвод сварной  односекционный. Рабочее давление 1,0 МПа. Отвод изготовлен из напорных труб из полиэтилена соответствующих ГОСТ 18599-2001.
	штука
	9

	4
	Седелка ПНД диаметром 315 мм х 2 дюйма
	Седелка с резьбовым отводом. Тип: компрессионный. Материал корпуса, гайки и упорного кольца - сополимер полипропилена. Прокладка из пищестойкой резины. Транспортируемая среда: вода. Диапазон рабочей температуры -10°С…+45°С. Номинальное давление,  PN, бар - 16
	штука
	9

	5
	Труба полиэтиленовая ПНД, SDR17, ПЭ100, диаметром 63 х 3,8 мм
	Труба  питьевая,  соответствует ГОСТ 18599-2001
	метр
	39

	6
	Отвод 90 градусов компрессионный,

диаметром 63 х 63 мм
	Отвод 90 градусов. Материал корпуса, гайки и упорного кольца – сополимер полипропилена. Прокладка из пищестойкой резины. Область применения – системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. Транспортируемая среда – вода. Диапазон рабочей температуры -10°С…+45°С. Номинальное давление,  PN, бар-16.
	штука
	15

	7
	Муфта компрессионная с нарезной резьбой диаметром 63 х 50 мм
	Муфта переходная компрессионная с наружной резьбой. Материал корпуса, гайки и упорного кольца -сополимер полипропилена. Прокладка из пищестойкой резины. Область применения – системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. Транспортируемая среда – вода. Диапазон рабочей температуры -10°С…+45°С. Номинальное давление,  PN, бар, -16.
	штука
	15

	ПОСТАВКА-2

	8
	Труба полиэтиленовая ПНД, SDR17, ПЭ100, диаметром 110 х 6,6 мм
	Труба  питьевая,  соответствует ГОСТ 18599-2001
	метр
	400

	9
	Труба полиэтиленовая ПНД, SDR17, ПЭ100, диаметром 160 х 9,5 мм
	Труба  питьевая,  соответствует ГОСТ 18599-2001
	метр
	500

	10
	Неразъемное соединение полиэтилен-сталь SDR17, ПЭ100, диаметром 110 х 108 мм
	Изделие имеет усиливающую полиэтиленовую муфту. Полиэтиленовый патрубок изготовлен из полиэтиленовой трубы, соответствующей ГОСТ 18599-2001.  Толщина стенки полиэтиленового патрубка 6,6 мм (предельное отклонение +0,8 мм). Стальной патрубок герметично соединен с отрезком полиэтиленовой трубы. Стальной патрубок соответствует ГОСТ 10705-80.
	штука
	4

	11
	Неразъемное соединение полиэтилен-сталь SDR17, ПЭ100, диаметром 160 х 159 мм
	Изделие имеет усиливающую полиэтиленовую муфту. Полиэтиленовый патрубок изготовлен из полиэтиленовой трубы, соответствующей ГОСТ 18599-2001.  Толщина стенки полиэтиленового патрубка 9,5 мм (предельное отклонение +1,1 мм). Стальной патрубок герметично соединен с отрезком полиэтиленовой трубы. Стальной патрубок соответствует ГОСТ 10705-80.
	штука
	4

	12
	Отвод ПНД, ПЭ100, SDR17, диаметром 110 мм
	Отвод 90 градусов, с минимальной длительной прочностью MRS 10,0 МПа. Отвод сварной  односекционный. Рабочее давление 1,0 МПа. Отвод изготовлен из напорных труб из полиэтилена соответствующих ГОСТ 18599-2001.
	штука
	10

	13
	Отвод ПНД, ПЭ100, SDR17, диаметром 160 мм
	Отвод 90 градусов, с минимальной длительной прочностью MRS 10,0 МПа. Отвод сварной  односекционный. Рабочее давление 1,0 МПа. Отвод изготовлен из напорных труб из полиэтилена соответствующих ГОСТ 18599-2001.
	штука
	6

	14
	Седелка ПНД, диаметром 110 мм х 2 дюйма
	Седелка с резьбовым отводом. Тип: компрессионный. Материал корпуса, гайки и упорного кольца - сополимер полипропилена. Прокладка из пищестойкой резины. Транспортируемая среда: вода. Диапазон рабочей температуры -10°С…+45°С. Номинальное давление,  PN, бар - 16
	штука
	7

	15
	Седелка ПНД, диаметром 160 мм х 2 дюйма
	Седелка с резьбовым отводом. Тип: компрессионный. Материал корпуса, гайки и упорного кольца - сополимер полипропилена. Прокладка из пищестойкой резины. Транспортируемая среда: вода. Диапазон рабочей температуры -10°С…+45°С. Номинальное давление,  PN, бар - 16
	штука
	3

	16
	Муфта компрессионная с нарезной резьбой диаметром 50 х 50 мм
	Муфта переходная компрессионная с наружной резьбой. Материал корпуса, гайки и упорного кольца -сополимер полипропилена. Прокладка из пищестойкой резины. Область применения – системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. Транспортируемая среда – вода. Диапазон рабочей температуры -10°С…+45°С. Номинальное давление,  PN, бар, -16.
	штука
	20

	17
	Труба полиэтиленовая ПНД, SDR17, ПЭ100, диаметром 50 х 3,0 мм
	Труба  питьевая,  соответствует ГОСТ 18599-2001
	метр
	50

	18
	Отвод компрессионный 50 мм
	Отвод 90 градусов. Материал корпуса, гайки и упорного кольца – сополимер полипропилена. Прокладка из пищестойкой резины. Область применения – системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. Транспортируемая среда – вода. Диапазон рабочей температуры -10°С…+45°С. Номинальное давление,  PN, бар-16.
	штука
	18

	19
	Труба полипропиленовая диаметром 25 мм
	Труба PP-R, SDR 11, толщина стенки 2,3мм, не армированная, тип 3. Соответствует ГОСТ 32415-2013.
	метр
	400

	20
	Муфта полипропиленовая диаметром 25 мм
	Муфта для соединения полипропиленовых труб при помощи сварки способом: сварка встык. Муфта из полипропилена рандомсополимера. Муфта соответствует ГОСТ 32415-2013. Класс эксплуатации 5. Максимальная рабочая температура 90 °С.
	штука
	78

	21
	Муфта комбинированная ПП-НР 25 мм х 3/4 дюйма
	Муфта комбинированная для соединения полипропиленовых труб с элементами, имеющими трубную резьбу. Муфта из полипропилена рандомсополимера и закладных деталей с наружной трубной резьбой.  Материал закладных деталей: латунь. Муфта соответствует ГОСТ 32415-2013. Класс эксплуатации 5. Максимальная рабочая температура 90 °С.
	штука
	156

	22
	Уголок полипропиленовый 90 градусов, диаметром 25 мм
	Уголок для соединения полипропиленовых труб при помощи сварки способом: сварка встык. Уголок из полипропилена рандомсополимера. Уголок соответствует  ГОСТ 32415-2013. Класс эксплуатации 5. Максимальная рабочая температура 90 °С.
	штука
	240

	23
	Неразъемное соединение полиэтилен-сталь SDR17, ПЭ100, диаметром 500 х 530 мм
	Изделие имеет усиливающую полиэтиленовую муфту. Полиэтиленовый патрубок изготовлен из полиэтиленовой трубы, соответствующей ГОСТ 18599-2001.  Толщина стенки полиэтиленового патрубка 29,7 мм (предельное отклонение +3,1 мм). Стальной патрубок герметично соединен с отрезком полиэтиленовой трубы. Стальной патрубок соответствует ГОСТ 10705-80.
	штука
	2

	ПОСТАВКА-3

	24
	Труба полиэтиленовая ПНД, SDR17, ПЭ100,  диаметром 225 х 13,4 мм
	Труба питьевая,  соответствует ГОСТ 18599-2001. Поставляется в прямых отрезках длиной  12 м.
	метр
	340

	25
	Неразъемное соединение полиэтилен-сталь ПЭ100, SDR17, диаметром 225 х 219 мм
	Изделие имеет усиливающую полиэтиленовую муфту. Полиэтиленовый патрубок изготовлен из полиэтиленовой трубы, соответствующей ГОСТ 18599-2001.  Толщина стенки полиэтиленового патрубка 13,4 мм (предельное отклонение +1,5 мм). Стальной патрубок герметично соединен с отрезком полиэтиленовой трубы. Стальной патрубок соответствует ГОСТ 10705-80.
	штука
	9

	26
	Неразъемное соединение полиэтилен-сталь ПЭ-100, SDR 17, диаметром 500 х 530 мм
	Изделие имеет усиливающую полиэтиленовую муфту. Полиэтиленовый патрубок изготовлен из полиэтиленовой трубы, соответствующей ГОСТ 18599-2001.  Толщина стенки 29,7 мм (предельное отклонение +3,1 мм). Стальной патрубок герметично соединен с отрезком полиэтиленовой трубы.
	штука
	2


Поставляемый товар является новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
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