|  |  |
| --- | --- |
| 218 велосипедов женских  ***Требования к описанию товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных :характеристик*** | Велосипеды женские – 2-х колесные транспортные средства новые (которые не были в употреблении, не прошли ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), соответствуют 3 классу - транспортное средство для населения, согласно ГОСТ 31741-2012 (Велосипеды. Общие технические условия.).  Велосипед поставляется Поставщиком Заказчику в собранном виде по адресу согласно раздела 7 «Место поставки товаров» данного Технического задания.  **Показатели соответствия:**  1.Год выпуска - 2018г.- 2019г.;  2.Размер рамы велосипеда  – не менее 18 – не более 20 дюймов;  3.Диаметр колес  – не менее 26 дюймов – не более 28 дюймов;  4.Вес велосипеда  – не менее 16 кг. – не более 19 кг.;  **Техническая характеристика велосипеда женского:**  - рама велосипеда – стальная;  - геометрия рамы должна соответствовать раме женского дорожного велосипеда;  - багажник задний - стальной, с зажимом согласно ГОСТ30636-99 «Багажники велосипедные. Требования безопасности и методы испытания»;  - передняя вилка велосипеда – стальная, жесткая;  - количество скоростей велосипеда – одна;  - тормозная система велосипеда – задний барабанный тормоз, ножного типа;  - передняя корзина – стальная, с креплением к рулевой колонке и передней вилке.  - рулевая колонка – стальная, резьбовая;  - руль – стальной, с регулировкой руля по высоте. Руль должен быть оборудован ручками руля закрытого типа длиной не менее 120 мм. Ручки на руле велосипеда должны быть эластичные резиновые;  - спицы – стальные;  - шатуны – стальные;  - втулка заднего колеса – стальная, под гайки;  - втулка переднего колеса – стальная, под гайки;  - велопокрышки и велокамеры – покрышка дорожная для городского и сельского использования с велокамерой подходящей под велопокрышку;  - цепь – стальная;  - щиток цепи;  - седло – комфортное, широкое, с пружинной амортизацией (с возможностью регулировки седла по высоте);  - седлодержатель – стальной;  - педали – со световозвращателями по ГОСТ 29235-91;  - подножка велосипеда;  - звонок велосипеда;  - световозвращатели – по ГОСТ 29235-91. Передний – белый, задний – красный, боковые – жёлтые (по два на каждое колесо);  - насос – ручной, с креплением на раме;  - щитки переднего колеса и заднего – полноразмерные;  - запирающее устройство (тросовый замок механического типа, с двумя ключами);  - комплект для текущего (оперативного) обслуживания велосипеда, в чехле, с креплением к велосипеду.  В комплект для текущего обслуживания входит:  - универсальный ключ, отвёртка,  латки, клей в тюбике для проклейки велокамер, два золотника;  - велосипед женский должен отвечать требованиям безопасности ГОСТ 31741-2012;  Велосипед должен иметь порядковый (заводской) номер.  Оформление велосипеда женского-рама, вилка передняя должны быть окрашены в синий цвет, соответствующий RAL 5002. Лакокрасочное покрытие велосипедов должно соответствовать ГОСТ 28613-90. Велосипеды должны соответствовать требованиям, которые определены Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 №1090 (в ред. от 04.12.2018),(без переднего фонаря или фары).Велосипед должен иметь паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации. |
| ***Гарантии качества*** | Велосипеды женские должны быть новым 2018-2019 года выпуска, не бывшие в употреблении, не восстановленные.  Гарантия на каждый велосипед женский должна составлять: рама минимум 36 (тридцать шесть) месяцев, навесное оборудование минимум 6 (шесть) месяцев, с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи велосипеда женского. |