|  |  |
| --- | --- |
| 218 велосипедов женских***Требования к описанию товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных :характеристик*** | Велосипеды женские – 2-х колесные транспортные средства новые (которые не были в употреблении, не прошли ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), соответствуют 3 классу - транспортное средство для населения, согласно ГОСТ 31741-2012 (Велосипеды. Общие технические условия.).Велосипед поставляется Поставщиком Заказчику в собранном виде по адресу согласно раздела 7 «Место поставки товаров» данного Технического задания.**Показатели соответствия:**1.Год выпуска - 2018г.- 2019г.;2.Размер рамы велосипеда – не менее 18 – не более 20 дюймов;3.Диаметр колес – не менее 26 дюймов – не более 28 дюймов;4.Вес велосипеда – не менее 16 кг. – не более 19 кг.; **Техническая характеристика велосипеда женского:**- рама велосипеда – стальная; - геометрия рамы должна соответствовать раме женского дорожного велосипеда;- багажник задний - стальной, с зажимом согласно ГОСТ30636-99 «Багажники велосипедные. Требования безопасности и методы испытания»; - передняя вилка велосипеда – стальная, жесткая;- количество скоростей велосипеда – одна; - тормозная система велосипеда – задний барабанный тормоз, ножного типа;- передняя корзина – стальная, с креплением к рулевой колонке и передней вилке.- рулевая колонка – стальная, резьбовая;- руль – стальной, с регулировкой руля по высоте. Руль должен быть оборудован ручками руля закрытого типа длиной не менее 120 мм. Ручки на руле велосипеда должны быть эластичные резиновые;- спицы – стальные;- шатуны – стальные;- втулка заднего колеса – стальная, под гайки;- втулка переднего колеса – стальная, под гайки;- велопокрышки и велокамеры – покрышка дорожная для городского и сельского использования с велокамерой подходящей под велопокрышку;- цепь – стальная;- щиток цепи;- седло – комфортное, широкое, с пружинной амортизацией (с возможностью регулировки седла по высоте);- седлодержатель – стальной;- педали – со световозвращателями по ГОСТ 29235-91;- подножка велосипеда;- звонок велосипеда;- световозвращатели – по ГОСТ 29235-91. Передний – белый, задний – красный, боковые – жёлтые (по два на каждое колесо);- насос – ручной, с креплением на раме;- щитки переднего колеса и заднего – полноразмерные;- запирающее устройство (тросовый замок механического типа, с двумя ключами);- комплект для текущего (оперативного) обслуживания велосипеда, в чехле, с креплением к велосипеду. В комплект для текущего обслуживания входит: - универсальный ключ, отвёртка, латки, клей в тюбике для проклейки велокамер, два золотника;- велосипед женский должен отвечать требованиям безопасности ГОСТ 31741-2012;Велосипед должен иметь порядковый (заводской) номер. Оформление велосипеда женского-рама, вилка передняя должны быть окрашены в синий цвет, соответствующий RAL 5002. Лакокрасочное покрытие велосипедов должно соответствовать ГОСТ 28613-90.  Велосипеды должны соответствовать требованиям, которые определены Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 №1090 (в ред. от 04.12.2018),(без переднего фонаря или фары). Велосипед должен иметь паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации. |
| ***Гарантии качества*** | Велосипеды женские должны быть новым 2018-2019 года выпуска, не бывшие в употреблении, не восстановленные.Гарантия на каждый велосипед женский должна составлять: рама минимум 36 (тридцать шесть) месяцев, навесное оборудование минимум 6 (шесть) месяцев, с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи велосипеда женского. |