                                                                              РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	№
	Наименование
	Характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Кабель КНР 3х2,5
	Характеристика: кабель судовой; маслостойкая оболочка, не распространяющая горение
изоляция из резины; 3 жилы; номинальное сечение жилы 2,5 мм2
	м
	100

	2
	Кабель КНР 2х1,5
	Характеристика: кабель судовой; маслостойкая оболочка, не распространяющая горение
изоляция из резины; 2 жилы; номинальное сечение жилы 1,5 мм2
	м
	150

	3
	Кабель ТППэп10х2х0,5
	Характеристика: Т - телефонный кабель; П - изоляция из полиэтилена; П - оболочка из полиэтилена; эп - экран из алюмополимерной ленты; 10 - количество парных скруток; 2 - количество жил в скрутке; 0,5 - диаметр жил в миллиметрах.
	м
	1000

	4
	Кабель ТППэп20х2х0,5
	Характеристика: Т - телефонный кабель; П - изоляция из полиэтилена; П - оболочка из полиэтилена; эп - экран из алюмополимерной ленты; 20 - количество парных скруток; 2 - количество жил в скрутке; 0,5 - диаметр жил в миллиметрах.
	м
	500

	5
	Кабель РК-75
	Характеристика: Внутренний проводник медная жила; Диаметр внутреннего проводника 0,57 мм; Диаметр по внутреннему диэлектрику 2,95 +/- 0,10 мм; Диэлектрик вспененный полиэтилен; Внешний проводник медная проволока; Диаметр проволоки экрана 0,12 - 0,15 мм
Плотность оплетки 87 - 92%; Наружный диаметр 4,7 +/- 0,3 мм; Материал оболочки ПВХ пластикат белого цвета
	м
	200

	6
	Кабель КВПВП - 5е 4x2x0,52
	Характеристика: Пары с однопроволочными медными жилами диаметром 0,52 мм; Изоляция из сплошного полиэтилена; Пары имеют цветовую кодировку изоляции; В двойной оболочке - поливинилхлоридного пластиката и дополнительной оболочке из светостабилизированного полиэтилена; К – Кабель; В – Высокочастотный; П - Парной скрутки; В - Оболочка из поливинилхлоридного пластиката; П - Дополнительная оболочка из светостабилизированного полиэтилена; 5е - Категория по стандарту ИСО/МЭК 11801; 4 - количество пар; 2 - парная скрутка жил; 0,52 - диаметр жилы
	м
	600

	7
	Кабель сварочный КОГ 1*35
	Характеристика: КОГ1 1х35 - кабель силовой медный гибкий с 1 многопроволочными жилами сечением 35 (Тридцать пять) миллиметров квадратных в резиной изоляции и оболочке.

К – кабель; ОГ - особо гибкий; 1 - отсутствие вспомогательных жил; 1 -количество токонесущих жил; 35 -сечение жил в мм2; Температура эксплуатации от -50 до +40 градусов Цельсия.
Наружный диаметр КОГ 1х35 - 16.4 миллиметров; Температура нагрева жил при эксплуатации не должна превышать 75 градусов; Класс пожарной опасности гибкого кабеля КОГ1 1х35 по ГОСТ 31565-2012:О1.8.2.5.4; Срок службы особо гибкого кабеля КОГ1 1*35 не менее 4 лет; Допустимый ток при прокладке КОГ1 1х35 на воздухе - 270 Ампер; Допустимый радиус изгиба - 49.2 миллиметров; Сопротивление километра жилы - 0.55 Ом.
	м
	720

	8
	Кабель КГхл 4*70
	Климатическое исполнение кабеля гибкого холодостойкого КГ-ХЛ 4*70 - У и УХЛ, категории размещения 1, 2, 3 по ГОСТ 15150-69. Минимальная температура эксплуатации силового гибкого кабеля КГ-ХЛ 4х70: -60°С. Максимальная температура эксплуатации КГ-ХЛ 4*70: +50°С. Кабель силовой гибкий КГ-ХЛ 4х70 стойкий к воздействию влажности воздуха до 98%. Монтаж кабеля КГ-ХЛ 4х70 производится при температуре не ниже -40 градусов Цельсия. Минимальный радиус изгиба при прокладке кабеля КГ-ХЛ 4*70 - 397,6 миллиметров. Растягивающее усилие при монтаже кабеля гибкого КГ-ХЛ 4х70 не должно превышать 5600 Ньютонов. Длительная допустимая температура нагрева жил кабеля КГ-ХЛ 4*70: не более 75°С. Наружный диаметр кабеля КГ-ХЛ 4х70: 49,7 миллиметров. Класс пожарной безопасности по ГОСТ 31565-2012: 02.8.2.5.4. Расчетная масса кабеля КГ-ХЛ 4х70: 5 килограмм в метре. Срок службы силового холодостойкого гибкого кабеля КГ-ХЛ 4*70 4 года с даты изготовления. Допустимая токовая нагрузка кабеля КГ-ХЛ 4х70: 210 Ампер.
	м
	150

	9
	Кабель сварочный КГ 1*50
	Климатическое исполнение кабеля гибкого КГ 1*50 - У и УХЛ, категории размещения 1, 2, 3 по ГОСТ 15150-69. Минимальная температура эксплуатации силового гибкого кабеля КГ 1х50: -40°С.
Максимальная температура эксплуатации КГ 1х50: +50°С. Кабель силовой гибкий КГ 1*50 стойкий к воздействию влажности воздуха до 98%. Монтаж кабеля КГ 1х50 производится при температуре не ниже -40 градусов Цельсия. Минимальный радиус изгиба при прокладке кабеля КГ 1х50 - 152 миллиметров. Растягивающее усилие при монтаже кабеля гибкого КГ 1*50 не должно превышать 1000 Ньютонов. Длительная допустимая температура нагрева жил кабеля КГ 1х50: не более 75°С.
Наружный диаметр кабеля КГ 1х50: 19 миллиметров. Класс пожарной безопасности по ГОСТ 31565-2012: 02.8.2.5.4. Расчетная масса кабеля КГ 1*50: 0,82 килограмм в метре. Срок службы силового гибкого кабеля КГ 1х50 4 года с даты изготовления. Допустимая токовая нагрузка кабеля КГ 1х50: 175 Ампер.
	м
	500

	10
	Кабель КНР 10*1
	Категория Кабели и провода специального назначения; Тип Судовые; Оболочка Резиновая; Материал Медь; Изоляция проводников Резиновая; Минимальная температура − 40 °C; Максимальная температура + 45 °C; Количество жил 10; Сечение жил 1 мм2
	м
	50

	11
	Кабель ВБбШв 4*35 
	Марка кабеля ВБбШв в соответствии с ГОСТ 16442-80 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия.» Количество жил – 4 шт.; Номинальное сечение – 35 мм2.

Цвет изоляции жил многожильных кабелей должен соответствовать ГОСТ 31996-2012
	м
	270

	12
	Кабель ВВГнг 5*6
	- количество жил – 5 шт.; - номинальное сечение жилы – 6 мм2; Изолированные жилы кабелей должны иметь отличительную расцветку. Расцветка должна быть сплошной или в виде продольной полосы шириной не менее 1 мм. Цвет изоляции жил многожильных кабелей должен соответствовать ГОСТ 31996-2012.
	м
	100

	13
	Кабель КГ 4*16
	Климатическое исполнение кабеля гибкого КГ 4*16 - УХЛ, категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69. Кабель марки КГ в соответствии с ГОСТ 24334-80 «Кабели силовые для нестационарной прокладки. Общие технические требования.» Количество жил – 4 шт.; Номинальное сечение жилы – 16 мм2
	м
	50


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемый товар должен быть новым (который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

	Код ОКПД2

	27.32.13.110


РАЗДЕЛ 3.  ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

	В соответствии с требованиями ТР ТС 004/2011.


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИИ

	Гарантийный срок – не менее 3-х месяцев в даты подписания Заказчиком акта приема – передачи Товара.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка Товара на соответствие условиям настоящих технических требований осуществляется Покупателем в ходе передачи Товара Покупателю по базису поставки.


РАЗДЕЛ 6. ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

	- Товарная накладная по форме ТОРГ 12; - Акт приемки –передачи товара; - Сертификат соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

- Документ, подтверждающий гарантийные обязательства.



