Каркас изделия из ДСП ламинированной (класс эмиссии не ниже Е1)толщиной не менее 16мм противоударной кромкой ПВХ толщиной 2мм в цвет ЛДСП.

Цвет изделия - клен.

Изделие состоит из трех секций за глухими дверьми, нижняя секция высотой не менее 700мм закрывает батарею центрального отопления, средняя секция разделена на 2 вертикальные части и предназначена для сушки обуви, белья, одежды и головных уборов, имеет две штанги для навески одежды и 4 полки для размещения одежды.

Верхняя секция служит для оттока воздуха.

Внутренние перегородки из фанеры толщиной не менее 15мм.

Полки решетчатые металлические или из фанеры толщиной не менее 15мм. Двери на четырех шарнирных петлях.

Наличие крепежной стандартной мебельной фурнитуры, травмобезопасных ручек, фурнитуры для соединения со стеной.

Габаритные размеры в мм: 952х500х2752.