Техническое задание
на поставку оборудования (маршрутизатор)
 
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Технические характеристики поставляемого оборудования
	Ед. изм.
	Кол-во, шт.

	1
	Маршрутизатор регионального уровня
	Тип – маршрутизатор с функциями межсетевого экранирования.
Производительность маршрутизатора в режиме межсетевого экранирования при обработке пакетов длиной не менее 1400 байт, не менее 1000 Мбит/сек.
Имеется возможность установки в соответствующий стандарту ANSI/EIA-310-D монтажный конструктив 19”.
Монтажная высота не более 2 U.
Физические интерфейсы:
Ethernet порты со скоростью передачи данный не менее 1000 Мбит/с, не менее 8 шт.
Наличие не менее 1 порта USB для загрузки конфигурации и проведения операций по модернизации программного обеспечения.
Количество USB-портов не менее 2.
Наличие не менее 1 консольного порта для настройки устройства.
Наличие не менее 1 выделенного Ethеrnet-порта для управления.
Физические параметры:
Возможность питания от сети переменного тока с параметрами 50Гц/220В.
Оперативная память, ОЗУ, не менее - 4 ГБ.
Поддержка Flash-памяти маршрутизатором, не менее – 4 ГБ.
Программное обеспечение:
Учет статистической информации о потоках данных, обработанных маршрутизатором с помощью технологии Netflow. Информация должна включать адреса отправителя и получателя, время начала и окончания обмена данными, идентификаторы протоколов транспортного уровня.
Функциональность физического уровня:
Поддержка механизма обеспечения резервирования каналов между устройствами. При этом в качестве каналов могут выступать как отдельные физические линии связи, так и логические каналы, состоящие из нескольких физических линий связи.
Функциональность 2-го уровня:
Поддержка:
IEEE 802.3ad.
IEEE 802.1p.
IEEE 802.1Q.
IEEE 802.3.
IEEE 802.3u.
IEEE 802.3ab.
IEEE 802.3z.
Функциональность 3-го уровня:
Поддержка:
Статической маршрутизации.
Протоколов маршрутизации RIP, OSPF, BGP, VRRP.
Функции DHCP сервера.
Качество обслуживания (QoS):
Поддержка DSCP.
Управление очередью на основе VLAN.
Информационная безопасность:
Поддержка функционала межсетевого экрана.
Разделение интерфейсов на зоны.
Поддержка NAT.
Поддержка туннелей GRE.
Поддержка списков контроля доступа (ACL).
Управление:
Поддержка протокола SSH.
Поддержка протокола SNMP.
Поддержка протоколов RADIUS.
Поддержка хранения на устройстве резервной конфигурации устройства.
Поддержка протоколов NTP, DNS, Syslog.
Поддержка функциональности DHCP сервера, DHCP Relay, DHCP client.
Комплект поставки включает: кронштейны для крепления в стойку 19”, шнур не менее 1 м для подключения к электросети 220 В.
	шт.
	101


Общие требования:
Поставляемый товар должен соответствовать требованиям Спецификации (качественным, техническим характеристикам (потребительским свойствам), быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) ранее не использованным, без видимых повреждений, царапин, не снятым с длительного хранения, изготовленным не ранее 2018 года. Многофункциональные печатающие устройства должны быть работоспособными и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность.
Поставляемый товар должен быть маркирован в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Упаковка товара должна обеспечивать защиту товара от повреждений или порчи во время транспортировки и разгрузки.
Требования к гарантийному сроку, объему предоставления гарантий качества товара:
Срок гарантии на поставляемый товар должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи товара. Гарантия качества распространяется на все детали и узлы поставляемого товара.
