Оцинкованные, водогазопроводные.

Переходы:

Д 108/89 1 шт

Д 57/32 4 шт

Д 57/40 6 шт

Д 40/32 10 шт

Д 32/25 30 шт

Д 26/20 25 шт

Д 20/15 1 шт

Отводы 90 градусов:

Д 108 4 шт

Д 89 30 шт

Д 57 28 шт

Д 32 30 шт

Д 76 10 шт

Д 25 100 шт

Д 20 100 шт