РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ
1. Предмет закупки, технические характеристики продукции:

	




№ п/п
	




Наименование
	




Основные технические характеристики товара
	

Ссылка на прилагаемый нормативный
документ, который уста-навливает технические требования к
поставке това-ров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной норма-тивный доку-мент)
	



Компл ектнос ть
	



Еди- ница измере- ния
	

Данны е из ниже привед енного перечн я
	




Коли- чество
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Объем гарантий и гарантийный срок

	




1
	



ЭЛ.ПРИВОД Н- М-02Ч У2 или эквивалент
	Электропривод общего назначения со штепсельным разъемом,
общепромышленного исполнения. Тип присоединения к арматуре "под квадрат" по ГОСТ Р 55510-2013; Диапазон настройки крутящего момента от 5 Н·м до 10 Н·м; частота вращения выходного вала 9,5
об/мин.±25%; Число оборотов для открытия/закрытия арматуры от 4 до 24; Усилие на ободе маховика не более 360 Н; питание от трехфазной сети  переменного  тока  с  напряжением  380 В, частотой 50 Гц, допускаемые отклонения напряжения от минус 5
% до плюс 10 %, частоты ±2,5 %. Мощность электродвигателя 0,025кВт; Масса не более 12,5 кг. Степень проникновения пыли и влаги IP54 по ГОСТ 14254-96
	




-
	




-
	




ШТ
	




-
	




10,00
	

в соответствии с га- рантией завода изготовителя но,
не менее 12 (двенадцати)
месяцев с момента приѐмки товара на складе покупателя

	




2
	



ЭЛ.ПРИВОД Н- М-01К У2 или эквивалент
	Электропривод общего назначения со штепсельным разъемом,
общепромышленного исполнения. Тип присоединения к арматуре "под кулачки" по ГОСТ Р 55510-2013; Диапазон настройки
крутящего момента от 5 Н·м до 10 Н·м; частота вращения выходного вала 9,5 об/мин.±25%; Число оборотов для открытия/закрытия арматуры от 1 до 6; Усилие на ободе маховика не более 360 Н; питание от трехфазной сети переменного тока  с  напряжением  380 В, частотой 50 Гц, допускаемые отклонения напряжения от минус
5 % до плюс 10 %, частоты ±2,5 %. Мощность электродвигателя
0,025кВт; Масса не более 12,5 кг.Степень проникновения пыли и влаги IP54 по ГОСТ 14254-96
	




-
	




-
	




ШТ
	




-
	




10,00
	
в соответствии с га- рантией завода изготовителя но,
не менее 12 (двенадцати)
месяцев с момента приѐмки товара на складе покупателя

	




3
	



ЭЛ.ПРИВОД Н- А2-01КУ2 или
эквивалент
	Электропривод общего назначения со штепсельным разъемом,
общепромышленного исполнения. Тип присоединения к арматуре "под кулачки" по ГОСТ Р 55510-2013; Диапазон настройки
крутящего момента от 25 Н·м до 60 Н·м; частота вращения выходного вала 12 об/мин.±25%; Число оборотов для
открытия/закрытия арматуры от 1 до 10; Усилие на ободе маховика не более 90 Н; питание от трехфазной сети переменного тока с напряжением 380 В, частотой 50 Гц, допускаемые отклонения напряжения от минус 5 % до плюс 10 %, частоты ±2,5 %.
Мощность электродвигателя 0,18кВт; Масса не более 17 кг.Степень проникновения пыли и влаги IP54 по ГОСТ 14254-96
	




-
	




-
	




ШТ
	




-
	




30,00
	
в соответствии с га- рантией завода изготовителя но,
не менее 12 (двенадцати)
месяцев с момента приѐмки товара на складе покупателя



	





4
	




ЭЛ.ПРИВОД Н- А2-01Ч 24 DC
УХЛ2 или эквивалент
	Электропривод общего назначения со штепсельным разъемом,
общепромышленного исполнения. Тип присоединения к арматуре "под квадрат" по ГОСТ Р 55510-2013; Диапазон настройки крутящего момента от 25 Н·м до 60 Н·м; частота вращения выходного вала 12 об/мин.±25%; Число оборотов для открытия/закрытия арматуры от 1 до 10; Усилие на ободе маховика не более 90 Н; питание от трехфазной  сети  переменного  тока  с  напряжением  380 В,  частотой 50 Гц, допускаемые отклонения напряжения от минус 5
% до плюс 10 %, частоты ±2,5 %. Мощность электродвигателя 0,18кВт; Масса не более 17 кг.Степень проникновения пыли и влаги IP54 по ГОСТ 14254-96
	





-
	





-
	





ШТ
	





-
	





10,00
	


в соответствии с га- рантией завода изготовителя но,
не менее 12 (двенадцати)
месяцев с момента приѐмки товара на складе покупателя

	



5
	

ЭЛ.ПРИВОД 2- ПМ-12-24 DC-
УХЛЗ или эквивалент
	Электропривод повышенной безопасности для атомных станций. Предел регулирования муфты огранич. крутящего момента от 5 до 15 Н·м; Предельное число оборотов выходного вала 6-4,5 об.; Частота вращения выходного вала 15 об./мин.; Максимальное усилие на маховике 735 Н; Исполнение выходного вала "под кулачки"; Номин. мощность двигателя 0025 кВт; масса не более 20кг.Степень проникновения пыли и влаги IP54 по ГОСТ 14254-96
	



-
	



-
	



ШТ
	



-
	



10,00
	
в соответствии с га- рантией завода изготовителя но,
не менее 12 (двенадцати)
месяцев с момента приѐмки товара на складе покупателя

	



6
	


ЭЛ.ПРИВОД 2- ПА-18-24 DС-
УХЛЗ или эквивалент
	Электропривод повышенной безопасности для атомных станций. Предел регулирования муфты огранич. крутящего момента от 5 до 15 Н·м; Предельное число оборотов выходного вала 3-8 об.; Частота вращения выходного вала 15 об./мин.; Максимальное усилие на маховике 360 Н; Исполнение выходного вала "под квадрат"; Номин. мощность двигателя 0,025кВт; масса не более 20кг. Степень проникновения пыли и влаги IP54 по ГОСТ 14254-96
	



-
	



-
	



ШТ
	



-
	



10,00
	
в соответствии с га- рантией завода изготовителя но,
не менее 12 (двенадцати)
месяцев с момента приѐмки товара на складе покупателя


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Товар является новым, не бывшим в употреблении и находится в работоспособном состоянии, изготовленным не ранее 2018 года, не восстановленным, не должен являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
Вся маркировка товара (оборудования) должна соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации.


	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	
Поставщик должен обеспечить упаковку Товара (Оборудования), способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара (Оборудования) должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара (Оборудования). Вся упаковка и маркировка в ней должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации.



