|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Характеристики | Единица измерения | Количество |
| Рукав пожарный, со стволом | **Комплектация:**  **1.  Ствол пожарный РС-50**  Материал: Алюминиевый сплав Габаритные размеры, мм, не более:     Длина: 250 ± 3     Диаметр: 98,0 ± 3,0     Диаметр выходного отверстия: 16  Диаметр условного прохода, мм: 50 ± 5  Масса, кг: не более 0,5  Расход воды, литров в секунду: не менее 3,6 Дальность компактной водяной струи (максимальная по крайним каплям), м, не менее: 32  Соответствие ГОСТ Р 53331—2009: да  **2.  Рукав пожарный для ПК Универсал (с головками, 20 м)**  В комплект поставки рукавов должна входить эксплуатационная документация (паспорт)  В эксплуатационной документации (паспорте) на рукава в соответствии с [ГОСТ 2.601](https://base.garant.ru/3924463/)-2013 должны содержаться следующие сведения:      данные об изготовителе;      основные параметры и размеры рукавов;      данные о комплектности;      отметка о приемке;      гарантии изготовителя;      заметки по эксплуатации, транспортированию и хранению.  Длина скатки, м: 20 ± 1  Диаметр рукава, мм: 51 ± 3  Количество головок: 2  Рабочее давление, Мпа: 1  Соответствие ГОСТ Р 51049-2008: да | Штука | 263 |