|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Характеристики | Единица измерения | Количество |
| Рукав пожарный, со стволом | **Комплектация:****1.  Ствол пожарный РС-50** Материал: Алюминиевый сплавГабаритные размеры, мм, не более:   Длина: 250 ± 3   Диаметр: 98,0 ± 3,0   Диаметр выходного отверстия: 16Диаметр условного прохода, мм: 50 ± 5Масса, кг: не более 0,5Расход воды, литров в секунду: не менее 3,6Дальность компактной водяной струи (максимальная по крайним каплям), м, не менее: 32Соответствие ГОСТ Р 53331—2009: да**2.  Рукав пожарный для ПК Универсал (с головками, 20 м)**В комплект поставки рукавов должна входить эксплуатационная документация (паспорт)В эксплуатационной документации (паспорте) на рукава в соответствии с [ГОСТ 2.601](https://base.garant.ru/3924463/)-2013 должны содержаться следующие сведения:    данные об изготовителе;    основные параметры и размеры рукавов;    данные о комплектности;    отметка о приемке;    гарантии изготовителя;    заметки по эксплуатации, транспортированию и хранению.Длина скатки, м: 20 ± 1Диаметр рукава, мм: 51 ± 3Количество головок: 2Рабочее давление, Мпа: 1Соответствие ГОСТ Р 51049-2008: да | Штука | 263 |