	Стол инструментальный с ограждением
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	Габаритные размеры: не менее 800* 500* 900мм; 
Габаритные размеры 2х ящиков:  не менее 365*400*100мм; 
Каркас выполнен из профильной трубы не менее 20*20, покрытие полимерно - порошковое ;
Поддоны (полки) из нержавеющей стали.
 Полки с ограждениями, покрыты полимерно – порошковой краской. 
Ящик выдвижной не менее 2 шт. из стального листа толщиной не менее 0,8 мм. покрыт экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской.
Колеса самоориентирующиеся не менее Ø75 мм из немаркой серой резины. 
Два колеса с тормозным устройством.
Столик имеет доковые ручки-дуги для перевозки.
Поставляется в собранном виде.
Упаковка стандартная, стрейч пленка.
Габаритные размеры в упаковке: не более 800*500*900мм
Вес: не более 21 кг
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	Стол инструментальный с ящиком колеса резина
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	Длина не менее 640 мм
Глубина не менее 460 мм
Высота не менее 880 мм
Каркас выполнен из профильной трубы не менее 20*20 мм, полимерно - порошковое покрытие белого цвета;
Полки не менее 2 шт. из нержавеющей стали.
Ящик выдвижной из стального листа толщиной 1 мм, покрыт экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской.
Столик имеет боковые ручки-дуги для перевозки.
Колеса самоориентирующиеся не менее Ø50 мм из немаркой серой резины. Два колеса с тормозным устройством.
Упаковка стандартная стрейч пленка.
Габаритные размеры в упаковке: не более  660*480*900 мм
Вес: не более 15 кг
Максимальная нагрузка на каждую полку не более 10 кг
Столик инструментальный комплектуется двумя полками и выдвижным ящиком из стали с полимерным покрытием. Ящик смонтирован под верхней полкой, выдвигается на шариковых направляющих. 
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	Шкаф металлический для медикаментов (стекло), ящики
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	Длина не менее 800 мм
Глубина не менее 400 мм
Высота не менее 1750 мм
Шкаф имеет жесткую модульную конструкцию, изготовленную из стального листа толщиной не менее 1 мм. покрыт экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской на опорах.
Цвет белый
Опоры регулируются  до 20 мм.
Верхняя часть шкафа стеклянные  дверки не менее 2 шт. на магнитах, внутри  полки не менее 2 шт. стекло.
Нижняя часть – слева металлическая дверка с замком внутри не менее 1 полки, не менее 2 ручки.
Середина шкафа - выдвижные ящики не менее 2 шт., не менее 2 ручки.
Поставляется в собранном виде.
Упаковка стандартная, стрейч пленка.
Вес: не более 50 кг
Номинальная  нагрузка на полку: не более 15 кг.
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	Стул медицинский
	Длина не менее 460 мм
Глубина не более 500 мм
Высота не более 860 мм
Каркас выполнен из круглой трубы не менее 22 мм, покрыты экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской.
Сиденье и спинка выполнены с основанием из фанеры толшиной  не менее 8 мм. с настилом из поролона толщиной не менее 20 мм и винилискожи.
Упаковка стандартная, стрейч пленка.
цвет винилискожи: Светло-серый
Поставляется в собранном виде.
Вес: не более 4 кг
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	Стол рабочий 

	Длина  не менее 1200 мм
Глубина не менее 600 мм
Высота  не более 750 мм
Стол выполнен из ЛДСтП не менее 16 мм, кромка ПВХ не менее 2 и не менее 0,4 мм.
Тумба с открытой нишей и тремя выдвижными ящиками.
Поставляется в собранном/разобранном  виде.
Упаковка стандартная, стрейч пленка.
Вес: не более  31 кг.
Номинальная  нагрузка на столешницу: не более 30 кг.
Цвет: белый
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	Шкаф для документов и материалов
	Длина  не менее 800 мм
Глубина не менее 400 мм
Высота  не менее 1900  мм
Каркас выполнен из профильной трубы не менее 25*25 мм., покрыт экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской,  регулируемая опора до 20 мм.
Шкаф выполнен из ЛДСтП не менее 16 мм, кромка ПВХ не менее 2 и не менее 0,4 мм.
Шкаф с 3-мя открытыми полками вверху, внизу двухдверная тумба с полкой внутри.
Поставляется в собранном/разобранном  виде.
Упаковка стандартная, стрейч пленка.
Вес: не более 48 кг.
Номинальная  нагрузка на полку: не более 10 кг.
Цвет: белый
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	Штатив для длительных внутривенных вливаний

	Основание выполнено из стальной тонкостенной трубы с полимерно-порошковым покрытием;
Диаметр основания ― не менее 570 мм 
Высота min ― 1200мм 
Высота max ― 2000 мм
Стойка — телескопическая система из двух труб, фиксируется пластиковым винтовым зажимом на требуемой высоте; 
Основание на пяти опорах;
Два держателя из пластика для флаконов с жидкостью;
Штатив выдерживает нагрузку массой не более 5 кг
Средний срок службы – 6 лет 
Поставляется в разобранном виде 
Масса 1 изделия (не более) – 4 кг
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	Холодильник фармацевтический ХФ-250-3(ТС) ПОЗИС или эквивалент
	Габаритные размеры (х х), мм: 
Высота не менее 1300 мм
ширина не менее 600 мм
глубина не менее 610 мм
Общий объем, не менее 250 л
Полезный объем, не менее 195 л
Температура в холодильной камере, °С+2….+15
Минимальная разность задаваемых температур, °С4
Потребляемая мощность не более  Вт200
Напряжение, В220
Хладагент экологически чистый Изобутан R 60
Вес,  не более 59 кг:
Регистрационное Удостоверение РФ и Декларацию о соответствии Таможенного Союза наличие 
Серебряное исполнение холодильника наличие;
Дверь с тонированным стеклом обеспечивает защиту от естественного и искусственного освещения для лекарственных средств, требующих защиты от действия света;
микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным температурным датчиком наличие;
Возможность автоматического поддержания температуры в камере наличие;
 сигнализация при отклонении от заданного диапазона температур наличие;
Отображение температуры на табло панели управления наличие;
система принудительной циркуляции воздуха наличие;
Автоматическое отключение вентилятора при открывании двери наличие;
Наличие экологически чистого озонобезопасного хладагента изобутана, который обеспечивает снижение уровня энергопотребления и шума при работе компрессора;
Точность поддержания температуры составляет ±2°C при окружающей среде от +10°C до +35°C согласно требованиям ГОСТ Р 50444-92;
Наличие 5-ти разноуровневых полок для хранения контейнеров различных размеров и 2-х пластиковых сосудов;
Антибактериальное покрытие внутреннего шкафа наличие.
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	Ростомер металлический медицинский Р-Ст-"МСК" (МСК-234) или эквивалент 

	· Состоит из стойки, платформы и бегунка
Размер платформы (основания): не менее 530х440х45мм
Высота стойки: не менее 2166 мм
Наибольший придел измерения: не менее 2100 мм
Наименьший предел измерения: не менее 450мм
Цена деления: не менее 1 мм
Шаг отсчёта линейной шкалы: не менее 5 мм
Допустимая погрешность измерения: не более 5 мм
Вес: не более 10 кг
Номинальная нагрузка не более:140кг
· Каркас изготовлен из стальных труб прямоугольного сечения и листового металла
· Каркас имеет защитно-декоративное покрытие эпоксидной порошковой краской, нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания
· Изделие с поверкой наличие
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	Ростометр медицинский механический  РП или эквивалент
	Наибольший предел измерения роста (НПИ), не менее 2,2 м
Наименьший предел измерения роста (НмПИ), не менее 0,8 м
Цена деления шкалы (d) не менее 1
Погрешность измерения роста пациента, мм ±4
Габаритные размеры не более 590х540х2500 мм
Градуирование: мм
Материал: пластик
Цвет каркаса: серый
Упаковка: Гофрокартон
Масса не более, кг 12
Свидетельство о поверке  наличие
Комплектация:
Основание - не менее 1 шт.
Штанга верхняя - не менее 1 шт.
Штанга нижняя - не менее 1 шт.
Винт А.М6-6g х30.48 ГОСТ 17473-80 (крепления штанги к основанию) - не менее 4 шт.
Винт М3-6gх6,58 ГОСТ 17475-80 - не менее 6 шт.
Шаблон L=0,800 м - не менее 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 экз.
Методика поверки - не менее 1 экз.
Транспортная тара - не менее 1 шт.
	1



image1.jpeg




image2.jpeg




image3.png




