|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п./п. | Наименование, характеристики, единица измерения показателя. | Значение показателя |
| 1 | Кусторез для скашивания свалявшейся травы и мелкого кустарника | 71 шт. |
| 2 | Мощность двигателя | Не менее 1,6 кВт/2,2 л. с. |
| 3 | Объем двигателя | Не менее 40,2 см3 |
| 4 | Вес | Не менее 7,3 кг |
| 5 | Объем топливного бака | Не менее 0,64 л |
| 6 | Рукоятка | Мультифункциональная, двуручная, с установкой без инструмента |
| 7 | Антивибрационная система | 4-точечная |
| 8 | Общая длина без режущего инструмента | Не менее 177 см |
| 9 | Стандартный режущий инструмент | Нож для густой поросли |
| 10 | Уровень звукового давления | Не менее 97 дБ (А) |
| 11 | Уровень звуковой мощности | Не менее 112 дБ (А) |
| 12 | Уровень вибрации, слева/справа | Не менее 2,8/2,5 м/с 2 |
| 13 | Приводной вал в штанге | жесткий |
| 14 | Наплечный ремень/ оснащение для ношения | наличие |

**Технические параметры кусторез STIHL FS 350.**