· Толщина стенок кабины должна быть не менее 3 мм. 
· Внутренние габаритные размеры кабины Ширина ≥100 ≤105 мм х Высота ˂ 230 > 210 см х Глубина ≥100 см ≤105см.
· Цвет боковых и задних стенок должен быть: красный, зеленый, желтый, синий (в зависимости от требований, указанных Заказчиком в Заявке). 
· Крыша туалетной кабины должна быть белой матовой прямой. 
· Высота от пола до крыши внутри кабины - не менее 210 см. 
· Конструкция двери: пластиковая, двойная, должна быть усиленная пластиковыми рёбрами жёсткости. 
· Крепление двери должно быть антивандальное, на металлической оси по всей высоте двери. 
· Доводчиком двери должна быть пружина, встроенная в полость двери. Цвет двери должен быть серый. 
· Запирающее устройство должно быть с индикацией индикатор «свободно-занято». 
· Сиденье должно быть с крышкой - цвет чёрный. Расстояние от пола до сидения не менее 510 мм не более 515 мм. 
· Вентиляционная труба изготовлена из ПНД: диаметр внешний ≥75 мм, внутренний ˂75 мм. 
· На двери должны быть установлены универсальные ушки для навесного замка. 
· Туалетная кабина должна быть дополнительно оборудована следующим:
1. Держатель для туалетной бумаги. 
2. Крючок для одежды.
Кабины пригодны при температуре эксплуатации - 40°С ….. + 60°С.



Характеристики ПКТ Armal или «эквивалент»: 
· Внешние габаритные размеры кабины Ширина ≥106 см ˂110 см х Высота > 232 см ˂ 235 см х Глубина ˂110 см> 105 см
· Вес: от 76 до 85 кг. 
· Вместимость накопительного бака: от 210л до 230л. 
Туалетная кабина и поддон-основание должны быть изготовлены полностью из полиэтилена высокого давления не ниже 4 степени плотности


поставка до 30 ноября ,партиями по заявке заказчика
