


Трактор Беларус-1523 предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ общего назначения, основной и предпосевной обработки почвы, посева в составе широкозахватных и комбинированных агрегатов, уборочных работ в составе высокопроизводительных уборочных комплексов, транспортных работ.
	№ пп
	Наименование оборудования
	Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики. 
	Количество товара 

	1
	Колесный трактор «Беларус-1523» или эквивалент
	Масса конструкционная, кг – не менее 5700
Масса в состоянии отгрузки с завода, кг – не менее 5800
Масса эксплуатационная, кг - не менее 6250
Масса максимально допустимая(полная), кг – не более 9000
База, мм – не менее 2760
Габаритные размеры: длина мм – не менее 4710
Габаритные размеры: ширина мм – не менее 2250
Габаритные размеры: высота. Мм – не менее 3000
Колея по передним колесам (мин), мм – не менее 1540
Колея по передним колесам(мак), мм - не менее 2115
Колея по задним колесам (мин), мм – не менее 1520
Колея по задним колесам (мак), мм –не менее 2435
Наименьший радиус поворота, м –не менее 5,5
Дорожный просвет, мм – не менее 380
Агротехнический просвет трактора под рукавами передних и задних полуосей, не менее, мм - 620
Размеры шин передних колес – не менее 420/70R24
Размеры шин задних колес – не менее 520/70R38
Удаление давление на грунт, кПа – не менее 150
Емкость топливного бака, л – не менее 130
Емкость дополнительного топливного бака, л – не менее 120
Скорость движения: транспортная, км/ч мак 32.380001
Скорость движения: рабочая, км/ч мак - 14.92
Марка MМЗ или эквивалент
Модель Д-260.1S или эквивалент
Тип 4хтактный, дизельный с турбонадувом
Число цилиндров не менее 6
Диаметр цилиндра, мм – не менее 110
Ход поршня, мм – не менее 125
Рабочий объем, л – не менее 7,12
Муфта сцепления – Сухая, двухдисковая
Коробка передач – Механическая, ступенчатая, диапазонная
Число передач вперед не менее 16
Число передач назад не менее 8
Тип моста - Портальный 
Тип колесного редуктора - Планетарно-цилиндрический
Тип дифференциала - Самоблокирующей
Привод ПВМ – карданный вал
Управление ПВМ - Электро-гидравлическое с 3 режимами работы
Тип моста - Составной	
Тип колесного редуктора - Планетарный
Тип дифференциала – блокируемый, конический, закрытый
Привод ЗМ - постоянный
Управление ЗМ Электро-гидравлическое с 3 режимами работы
Тормоза  
Рабочие – дисковые, работающие в масле
Рабочие на задние колеса - дисковые, работающие в масле 
Стояночные - дисковые, работающие в масле
Стояночные на задние колеса - дисковые, работающие в масле
Пневмопривод управления тормозами прицепов – Однопроводные, сблокированные с тормозами
Кабина 
Тип – Цилиндрическая повышенной комфортности
Дополнительные сиденья по заказу+
Отопитель +
Задний ВОМ +
Задний ВОМ независимый 1(при номинальной частоте двигателя) 540
Задний ВОМ независимый «(при номинальной частоте двигателя) об\мин 1000
Рулевое управление 
Тип - гидрообъемное
Тип механизма поворота два гидроцилиндра и рулевая тяга
ГНС задняя +
Тип задней ГСН – Раздельно - агрегатная
Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг задней ГСН, кгс не менее 6500
Количество гидровыводов задней ГНС 3 пары
Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг передней ГСН, кгс не менее 2000
Гидросистема
Тип насоса - шестеренный
Рабочий объем насоса, не менее см3/об 32
Максимальное давление, МПА 20
Производительность насоса, л\мин 55
Емкость гидросистемы, л не менее 35
Ходовая система
Тип -колесная
Колесная формула 4к4
Товар должен быть не ранее 2017 года выпуска
	1 шт.






