Характеристики товара:

Вид турникета, трипод соответствие

Глубина, мм от 270

Ширина, мм от 270

Высота, мм от 950

Степень защиты оболочки IP от 60

Пропускная способность, чел/мин. от 30

Планка антипаника, автоматическая/ручная наличие

Электрическое напряжение, В 220

Электромагнитный привод наличие

Штатные места для установки на вход и выход устройств считывания карт наличие

Пульт дистанционного управления наличие