|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Кол-во** | **Наименование товара** | **Технические характеристики** |
| **1 шт** | **Станок флексографический ротационный узкорулонный** | **Область применения:**  Для флексографской печати на ролевых материалах  **Характеристики:**   * Ширина печати – не менее 180 мм. * Ширина запечатываемого материала – не менее 200 мм. * Количество секций печати – не менее 4 шт. * Количество секций высечки – не менее 1 шт. * Раппорт – не менее 210 не более 310 мм. * Скорость печати – не более 80 м/мин * Межсекционные ИК сушки – не менее 4 шт. * Электропитание – не менее 220 В, 50 Гц, одна фаза * Потребляемая мощность – не менее 1 кВт   **Комплектность:**  Базовый узел, включающий:  - Рама с двигателем и устройством управления– не менее 1 шт.,  - пульт – не менее 1 шт.,  - устройством продольной проводки – не менее 1 шт.,  - секция печатная – не менее 4 шт.,  - секция высечная одноместная – не менее 1 шт,  - устройство размотки с фрикционом – не менее 1 шт.,  -устройство намотки с фрикционом - не менее 2 шт.,  - сушка инфракрасная - не менее 4 шт.,  - вентилятор вытяжной – не менее 1 шт.  Кипсейка в сборе с анилоксом, уплотнителями, шестерней и ракелем – не менее 4 шт.,  - вал формного цилиндра в сборе с подшипниковыми узлами и регулировочными винтами – не менее 4 шт.,  - цилиндр формный – не менее 4 шт.,  - шестерня формного цилиндра - не менее 4 шт.,  - высечной цилиндр магнитный с шестерней – не менее 1 шт.  -паспорт – не менее 1шт.  -инструкция по эксплуатации – не менее 1 шт.  -опись – не менее 1 шт. |